{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":74,"n_cols":12,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,0,58,11],[21,0,21,11],[64,0,64,11],[54,0,54,9],[63,0,63,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[62,0,62,11],[61,0,61,11],[60,0,60,11],[73,0,73,11],[71,0,71,11],[72,0,72,11],[65,0,65,11],[67,0,67,11],[69,0,69,11],[66,0,66,11],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[70,0,70,11],[68,0,68,11],[11,0,11,11],[4,0,4,11],[8,0,8,11],[59,0,59,11],[55,0,55,11],[30,0,30,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 19.05.2015 № 263   \n"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4038,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки SELECLINE моделі VS351 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen FortuneShip Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",263,"2015-05-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\", від 18.03.2015 № 2\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1441-СДК, сертифікат\n1О094.002657-15)",2015]
[4039,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки GlobalSаt моделі TR-203B з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 та GPS приймачем, виробництва „GlobalSat WorldCom Corporation”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",263,"2015-05-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для спостереження за рухомими об'єктами","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ДП \"Телегруп-Україна\" від 06.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.166-15)",2015]
[4040,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Redmi 2 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-приймачем  виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 1",263,"2015-05-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\" від 30.04.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.187-15)",2015]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[778,"Апарат телефонний для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Selecline моделі 850921/Octa 1000 TWIN виробництва \"Mia Technologies Ltd.\", Китай","Розділ 8",263,"2015-05-19","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 30.04.2015 № 12 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1463.1-СДК;\n сертифікат \n1О094.002772-15)",2015]
[779,"Апарат телефонний для проводового зв’язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic  моделі KX-TGJ320UС* (“*” – будь яка літера латинського алфавіту, символ або побіл для позначення кольору корпусу виробу), виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія ","Розділ 8",263,"2015-05-19","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА  ЛТД\"  від 21.04.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008630-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008629-15)\n",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3023,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC51U, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність Представництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 22.04.2015 №ASUS.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 437.197-СДК,\nсертифікат \n1О094.002741-15) ",2015]
[3024,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC55U, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність Представництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 22.04.2015 №ASUS.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 437.198-СДК,\nсертифікат \n1О094.002742-15) ",2015]
[3025,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ADB \nмоделей EW7822-GTN (USB Adapter) та EW7822-GDN (USB Adapter) виробництва \"Advanced Digital Broadcast (ADB) SA\", Швейцарія","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ «НВО «Ромсат» від 24.04.2015 № 24-04-07/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1458-СДК, \ncертифікат \n1О094.002747-15) ",2015]
[3026,"Обладнання радіодоступу торговельної марки Microsoft моделі 1086 (Xbox 360 Wireless Receiver for Windows) виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 22.04.2015 №RTS.UKR.679-7/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1238.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.002735-15)",2015]
[3027,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Aruba моделі APIN0228, виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність\nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\"\nвід 15.04.2015 №RTS.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 845.16-СДК,\nсертифікат \n1О094.002719-15) ",2015]
[3028,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Aruba моделі APINH205, виробництва \"Aruba Networks Inc.\", США","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 15.04.2015 №RTS.UKR.679-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 845.17-СДК, сертифікат \n1О094.002720-15) ",2015]
[3029,"Обладнання радіодоступу (точки доступу) типу  BreezeULTRA моделей BU/RB-B600-5X-P6000, BU/RB-B600D-5X-P6000, BU/RB-B350-5X-P6000 та BU/RB-B350D-5X-P6000, виробництва «Alvarion Ltd.», Ізраїль","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартами IEEE 802.11a/2007)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (за стандартом IEEE 802.11n)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5М00G1W\n5М00D1W\n10М0G1W\n10М0D1W\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","УВ24","Декларація про відповідність\nДП  \"ЕС ЕНД ТІ Україна\"\nвід 23.04.2015 № ЕС ЕНД ТІ.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 465.30-СДК,\nсертифікат \n1О094.002745-15) ",2015]
[3030,"Док-станція настільна (HP Pro Portable Tablet Dock) торговельної марки НР моделі HSTNH-O402 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"I/O INTERCONNECT INC.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" \nвід 29.04.2015 №RTS.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1467-СДК, \nсертифікат \n1О094.002767-15) ",2015]
[3031,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу торговельної марки НР моделі HP 560 Wireless 802.11ac (WW) AP (регуляторний номер MRLBB-1304), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 9",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність \" ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 28.11.2014 \n№ UA.028.00107-14/029\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\n№ 683.46.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002419-14)\n",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[946,"Навушники безпроводові т.м. Qilive моделі Q.1233/JY-BT266 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Jun Ye Electronic Company Limited\", Китай\n","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\"  від 13.03.2015 № 1 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1169.1-СДК,\nсертифікат\n1О94.002634-15)\n",2015]
[947,"Гарнітура мікротелефонна безпроводова торговельної марки Plantronics моделей Explorer 10, Explorer 50 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Plantronics BV\", Нідерданди","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Plantronics BV\", Нідерданди  від 06.03.2015\n(апостиль Нідерланди \nвід 12 січня 2015 року \n№ 01001)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.110-15)",2015]
[948,"Комплект вільні руки для автомобіля з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Selecline моделі 848044/HF210 виробництва \"Mia Technologies Ltd.\", Китай","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 28.04.2015 № 7 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1463.3-СДК; \nсертифікат \n1О094.002750-15)",2015]
[949,"Гучномовець безпроводовий з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Qilive моделі Q.1765 (851059/Ichocolate) виробництва \"Mia Technologies Ltd.\", Китай","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 30.04.2015 № 13 (сертифікат органу з оцінки відповідності  \n№ 1463.2-СДК; \nсертифікат \n1О094.002773-15)",2015]
[950,"Гучномовець безпроводовий з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Selecline моделі 851055/BTS100 \n виробництва \"Lucent Trans Internation (Guangzhou) Co.Ltd.\", Китай","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 28.04.2015 № 8 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n № 1464-СДК;\nсертифікат \n1О094.002751-15)",2015]
[951,"Гарнітура мікротелефонна з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних \nBluetooth) торговельної марки Selecline моделі 852800/BT-03 виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 28.04.2015 № 5\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1460.3-СДК; \nсертифікат\n 1О094.002749-15)",2015]
[952,"Навушники безпроводові з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Selecline моделі 854558/MA-826 виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 28.04.2015 № 4\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1460.2-СДК;\nсертифікат\n 1О094.002748-15)",2015]
[953,"Гучномовець безпроводовий з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Qilive моделі Q.1952 (851058/DC0402) виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 30.04.2015 № 3 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1460.1-СДК;\n сертифікат \n1О094.002768-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3293,"Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки ASUS моделей VivoPC V************ та VivoMini U************, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * (до дванадцяти символів): перший символ - тип корпусу, наступні символи (частково можуть бути відсутні) - цифри (0 - 9), літери латинського алфавіту (А - Z, a - z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \\), які позначають модифікацію моделі та її комплектацію), виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  від 23.04.2015  №ASUS.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.199-СДК, \nсертифікат \n1О094.002746-15) ",2015]
[3294,"Пристрій введення даних торговельної марки Microsoft (бездротова клавіатура) моделі 1695 виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 20.04.2015 №RTS.UKR.679-6/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1238.6-СДК; \nсертифікат \n1О094.002730-15)",2015]
[3295,"Контролер (джойстик) торговельної марки Microsoft моделі 1403 (Xbox 360 Wireless Controller) виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 22.04.2015 №RTS.UKR.679-8/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n1238.8-СДК;\n сертифікат \n1О094.002736-15)",2015]
[3296,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей HG32ED********, HG40ED********  (де перша * - цифра (5) - серія, друга * - цифра (9) - додаткові функції, третя * - цифра (0) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, з четвертої по шосту * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості, сьома та восьма * - літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (802.11 (a/b/g/n), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея\n","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n"," 2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  \n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 28.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0122-15)",2015]
[3297,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей HG24ED********, HG28D********, HG32ED********, HG40ED********, HG48ED********, HG55ED******** (де перша * - цифра (6) - серія, друга * - цифра (9) - додаткові функції, третя * - цифра (0) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, з четвертої по шосту * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості, сьома та восьма * - літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1                            ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                   \n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3                              \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 28.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0123-15)",2015]
[3298,"Монітори з рідкокристалічним екраном торговельної марки “SAMSUNG” моделей  LH40DHE****/**, LH48DHE****/**, LH55DHE****/** (де з першої по четверту * - літери – особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) , виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n"," 2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц  \n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4  ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 29.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0124-15)",2015]
[3299,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-65X9005C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1                            ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                   \n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3                              \n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\"  від 22.04.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008643-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008642-15)\n",2015]
[3300,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-55X9005C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1                            ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                   \n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3                              \n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\"  від 22.04.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008641-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008640-15)\n",2015]
[3301,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Selecline моделі 841877/RD-RFM3080 у складі з USB-адаптером приймачем виробництва \"Best Fortune Industrial Limited\", Китай","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів","2400-2483,5 МГц","2M00F1D\n","Б01\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 28.04.2015 № 9 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1465-СДК; \nсертифікат \n1О094.002752-15)",2015]
[3302,"Браслет для фітнесу з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки Qilive \nмоделей Q.4049 (855472/DSB005), Q.4903 (855471/DSB012) виробництва \"DXG Technology (Shenzhen) Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 30.04.2015 № 6 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1461.1-СДК; \nсертифікат  \n1О094.002769-15)",2015]
[3303,"Відеокамера торговельної марки Qilive моделей Q.2507 (853273/DVSD01+RCWD01), Q.2655 (852636/DVS5G9) з обладнанням радіодоступу виробництва \"DXG Technology (Shenzhen) Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nEN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу\n(IEEE 802.11b/g/n, \nEN 300 440-2) ","2400-2483,5 МГц","2M00F1D\n20M0G1W\n20M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 30.04.2015 № 10 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1461.2-СДК;\n сертифікат\n 1О094.002770-15)",2015]
[3304,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Qilive моделей Q.8787 (841868/HM8012BL), Q.8552 (841870/HM8012B, 841871/HM8012B, 841872/HM8012B, 841873/HM8012B) у складі з USB адаптером виробництва \"Zaidtek Electronic Technology (Xiamen) Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів","2400-2483,5 МГц","2M00F1D\n","Б01\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 30.04.2015 № 11 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1462-СДК;\n сертифікат \n1О094.002771-15)",2015]
[3305,"Система домашнього кінотеатру Blu-ray Disc/DVD BDV-E4100 та BDV-E6100  з обладанням радіодоступу, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 b/g/n,  IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\"  від 27.04.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008664-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008663-15)\n",2015]
[3306,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки \"FUJIFILM\" модель X30 з обладанням радіодоступу, виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Фуджіфілм Україна\"  від 17.04.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008610-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008609-15)\n",2015]
[3307," Магнітола автомобільна торговельної марки Pioneer моделі MVH-AV270BT  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Pioneer Corporation\", Японія ","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 27.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0121-15)",2015]
[3308,"Принтер т.м. НР моделей HP Color LaserJet Enterprise M553x, Color LaserJet Enterprise M553x  (RMN: BOISB-1406-03)  з обладнанням радіодоступу, виробництва «Hewlett-Packard Company», США","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                            ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\"  від 16.04.2015 № UA.001.00059-15/029\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008606-15-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.008605-15)\n",2015]
[3309,"Комп`ютер персональний (Other IT and business equipment/Tablet) торговельної марки hp моделі HSTNN-I22C (маркетингові назви HP Elite x2 1011 G1X Tablet, HP Elite x2 1011 G1X (замість \"X\" можуть бути числа 1 - 21, будь-які літери або символи та може бути \"-\", 0-9, A - Z, a – z або пробіл для маркетингових цілей) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",263,"2015-05-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)                            ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц ","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 27.04.2015 № UA.001.007565-14/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.007566-14-СДК\ncертифікат\nUA 1.001.007565-14)\n",2015]
[3310,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки HP Pavilion All-in-One, TPC-Q017-23, TPC-Q018-23, 23-xxxxyy (x, y= 0-9, a-z, A-Z, \"-\", або пробіл) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 16.04.2015 №UA.001.008603-15/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008604-15-СДК\nсертифікат \nUA 1.001.008603-15)\n",2015]
[3311,"Комп'ютер персональний (THIN CLIENT) торговельної марки Hewlett-Packard Company моделі HP t520 Flexible Series Thin Client (RMN: TPC-W016) з обладнанням радіодоступу - картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.04.2015 \n№UA.001.006471-14/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 1270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.006471-14-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.006470-14)\n",2015]
[3312,"Комп'ютер персональний  (ноутбук) торговельної марки hp моделі TPN-Q144 (маркетингові назви HP Pavilion 17 Notebook PC, HP Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 17-yxxxyy Notebook PC, HP Notebook, HP Notebook 17, HP Notebook 17-yxxxyy) (де «х» може бути 0 – 9 або пробіл, «у» може бути A – Z або пробіл) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 24.04.2015 №UA.001.008650-15/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 1270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008650-15-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.008649-15)\n",2015]
[3313,"Фотокамера цифрова торговельної марки \"Canon\" моделі EOS M3 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 27.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.189-15)",2015]
[3314,"Відеокамера цифрова т.м. \"Сanon\" мод. EOS С100 MARK II, XC10 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2       ","Декларація про відповідність  ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 30.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.195-15)",2015]
[3315,"Приймач (ТВ-тюнер) системи телевізійного мовлення торговельної марки VIASAT моделі DB240AT з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hisense Broadband Multimedia Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",263,"2015-05-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.4)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.4) ","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-4       ","Декларація про відповідність  ТОВ \"Віжн ТБ\"  від 06.05.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA.TR.052.191-15)\n",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ24. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 21.04.2015 № 219 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронного засобу на території України\""]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Заступник директора Департаменту - начальник відділу радіотехнологій \nта застосування РЕЗ Департаменту регулювання та ліцензування                                                                          О.М. Кузнецов  \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":12,"n_cols":12,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,11],[11,0,11,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[6,0,6,11],[4,0,4,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                         Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                          від 19.05.2015 № 263"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3759,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі ТАU з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Gaoxinqi Electronics (HongKong) Ltd.\", Китай","Розділ 1","353\n263","11.06.2014\n19.05.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Gaoxinqi Electronics (HongKong) Ltd.\", Китай  від 12.05.2014 № GAOXINQI.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1261.1-CДК, \nсертифікат \n1O094.001959-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс.\" від 14.04.2015 № GAOXINQI.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1261.5-CДК, \nсертифікат \n1O094.002718-15)","2014/2015"]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[406,"Станція цифрова радіорелейна цифрова т.м. SAF типу CFIP моделі CFIP – 11 – Lumina FODU виробництва \"SAF Tehnika AS\", Латвія.","Розділ 15","68\n263","16.02.2012\n19.05.2015","Радіорелейний зв’язок","Для побудови радіорелейних систем передачі","10700-11700 МГц","14M0D7W\n28M0G7W\n40M0G7W\n28M0D7W\n40M0D7W\n56M0D7W","Д02  \nРІ 27-4\nУВ10","UA1.155.0044644-11 дійсний до 02.04.2014\nДекларація про відповідність ДП \"ТехноСерв Україна\" від 10.02.2015 № 34\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.037-15)","2012/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2156,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделі TP00060A, TP00060B, 20BExxxxxxxx, 20BFxxxxxxxx, 20BGxxxxxxxx, 20BHxxxxxxxx, 20EFxxxxxxxx,  20EGxxxxxxxx, ThinkPad T540pxxxxxxxx, ThinkPad W540xxxxxxxx ,ThinkPad W541xxxxxxxx (де * - будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва “Lenovo PC HK Limited”, Китай","Розділ 27","5\n263","14.01.2014\n19.05.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 12.12.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.005142-13-CДК, \nUA 1.001.005141-13)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 29.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008700-15-CДК, \ncертифікат\nUA 1.001.008699-15)\n","2014/2015"]
[2534,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделі NP72 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Ilike Electronics Industries Limited\", Китай","Розділ 27","318\n263","27.05.2014\n19.05.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність   \n\"Ilike Electronics Industries Limited\", Китай  від 28.04.2014 № ILIKE.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1161.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.001937-14)\nДекларація про відповідність   \n\"Наш Сервіс\"  від 14.04.2015 № ILIKE.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1161.3-СДК,\nсертифікат \n1О094.002717-14)","2014/2015"]
["Заступник директора Департаменту - начальник відділу радіотехнологій \nта застосування РЕЗ Департаменту регулювання та ліцензування                                                                        О.М. Кузнецов  \n         \n"]