{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":12,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,0,63,11],[18,0,18,11],[65,0,65,11],[62,0,62,11],[47,0,47,11],[57,0,57,11],[49,0,49,11],[53,0,53,11],[51,0,51,11],[48,0,48,11],[61,0,61,11],[50,0,50,11],[55,0,55,11],[59,0,59,11],[58,0,58,11],[54,0,54,11],[56,0,56,11],[52,0,52,11],[60,0,60,11],[64,0,64,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[46,0,46,11],[21,0,21,11],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[45,0,45,9],[4,0,4,11],[12,0,12,11],[14,0,14,11],[16,0,16,11],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 24.06.2014 № 396\nДоповнення до розділів 1, 9, 12, 18, 23, 27 Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3766,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Philips моделі Philips E120 (CTE1200) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications co., Ltd\", Китай",null,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ “Нормакон-україна”\nвід 16.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00502-14)",2014]
[3767,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки Apple типу iPhone 4S моделі А1387 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія ",1,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 02.06.2014 № 10/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1294.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.002001-14)",2014]
[3768,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки Apple типу iPhone 5C моделі А1507 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія ",1,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 02.06.2014 № 11/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1294.2-СДК,\nсертифікат \n1О094.002002-14)",2014]
[3769,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS  торговельної марки Apple типу iPhone 5S моделі А1457 з обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія ",1,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 02.06.2014 № 12/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1294.3-СДК,\nсертифікат \n1О094.002003-14)",2014]
[3770,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-D855 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Корея",1,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n---\n13553-13567 кГц\n\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність  П з ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 10.06.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0061-14)",2014]
[3771,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS моделі Lenovo A536 з обладнанням радіодоступу (в тому числі  інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",1,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 12.06.2014 № LENOVO.UKR.679-7/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.6-СДК,\nсертифікат \n1О094.002029-14) ",2014]
[3772,"Радіомодуль системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки CINTERION моделі BG-2E виробництва \"Gemalto M2M GmbH\", Німеччина",1,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Теміс Трейд\"  від 30.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.101-14)",2014]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1996,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу торговельної марки Realtek моделі RTL8188EE виробництва \"Realtek Semiconductor Corp.\", Тайвань, Китай",9,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон-Україна\" від 30.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 799.8-СДК,\nсертифікат \n1О094.001932-14)",2014]
["Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку"]
[87,"Станція земна передавальна   системи супутникового зв`язку моделі U-9456-5 (VZU 6996) виробництва \"Antech S.p.A.\", Італія",12,396,"2014-06-24","Cупутниковий радіозв’язок\n(ДСТУ 4510, \nETSI EN 301 428:2001)","Організація радіоканалу передачі даних через штучні супутники Землі","13,75-14,5 ГГц ","215KG1W, 430KG1W, 860KG1W, 1M82G1W, 1М00G7W, 1М50G7W, 2М00G7W, 2М50G7W, 3М00G7W, 3М50G7W, 4М00G7W, 4М50G7W, 5М00G7W, 5M00G7W,  6М00G7W, 6М50G7W, 7М00G7W, 7М50G7W, 8М00G7W, 8М50G7W, 9М00G7W, 9М50G7W, 10М0G7W, 10М5G7W, 11М0G7W, 11М5G7W, 12М0G7W, 12М5G7W, 13М0G7W, 13М5G7W, 14М0G7W, 14М5G7W, 15М0G7W, 15М5G7W, 16М0G7W, 16М5G7W, 17М0G7W, 17М5G7W, 18М0G7W, 18М5G7W, 19М0G7W, 19М5G7W, 20М0G7W, 20М5G7W, 21М0G7W, 21М5G7W, 22М0G7W, 22М5G7W, 23М0G7W, 23М5G7W, 24М0G7W, 24М5G7W, 25М0G7W, 25М5G7W, 26М0G7W, 26М5G7W, 27М0G7W, 27М5G7W, 28М0G7W, 28М5G7W, 29М0G7W, 29М5G7W, 30М0G7W, 30М5G7W, 31М0G7W, 31М5G7W, 32М0G7W, 32М5G7W, 33М0G7W, 33М5G7W, 34М0G7W, 34М5G7W, 35М0G7W, 35М5G7W, 36М0G7W","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  21.05.2014 № 305","Декларація про відповідність ДП \"Укркосмос\" від 04.06.2014 № 410.1/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1285-СДК,\nсертифікат \n1О094.002005-14)",2014]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[952,"Радіопульт торговельної марки AN Motors моделей AT-4B, AT-4W системи керування виконавчими механізмами виробництва \"Hangzhou Hiland Technology Co., Ltd\", Китай",18,396,"2014-06-24","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими механізмами","433,05-434,79 МГц","700KA1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Алютех-К\" від 06.06.2014 № 10\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1126.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002011-14)",2014]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[826,"Стереогарнітура т.м. SONY моделі MDR-ZX750BN з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія ",23,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n---\n5K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\"  від 12.06.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006575-14-СДК, сертифікат \nUA 1.001.006572-14)"]
[827,"Навушники безпроводові торговельної марки BEATS моделі Beats Studio Wireless (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"BEATS ELECTRONICS, LLC\", США",23,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПІІ \"Монблан\"  від 15.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.085-14)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2616,"Адаптер (Wireless Dongle) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) торговельної марки BenQ моделі WDRT8192 виробництва \"BenQ Corporation\", Тайвань",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність “BenQ Corporation”, Тайвань\nвід 28.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00453-14)",2014]
[2617,"Пристрої введення даних (безпроводові клавіатури) торговельної марки Gembird моделей KB-6411BT-UA, KB-P3-BT-UA, KB-P6-BT (-UA, -W-UA) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)виробництва \"Gembird Electronics Limited\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність “Gembird Electronics Limited\", Китай\nвід 16.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00501-14)",2014]
[2618,"Пристрої введення даних (маніпулятори типу “миша”) торговельної марки Gembird моделей MUSWB1, MUSWB2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Gembird Electronics Limited\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність “Gembird Electronics Limited\", Китай\nвід 16.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00499-14)",2014]
[2619,"Пристрої введення даних (маніпулятори типу “миша”) торговельної марки Gembird моделей MUSW-001,                  MUSW-101, MUSW-101-B, MUSW-101-G, MUSW-101-R, MUSW-101-W, MUSW-101-Y, MUSW-102, MUSW-102-B, MUSW-102-G, MUSW-102-R, MUSW-103, MUSW-103-B, MUSW-103-R, MUSW-104, MUSW-104-B, MUSW-104-R, MUSW-PT-001, MUSW-PT-001-W, MUSWN3 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Gembird Electronics Limited\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00GXW","Б01\nРІ 24-5\n\n\n\n","Декларація про відповідність “Gembird Electronics Limited\", Китай\nвід 16.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00500-14)",2014]
[2620,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки ASUS серії MeMO Pad 7 моделі K017 (ME170C) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ  корпусі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідністьПредставництва \"ASUS Global Pte. Ltd\", Республіка Сінгапур від 02.06..2014 № ASUS.UKR.679-7/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 437.155-СДК,\nсертифікат \n1О094.001999-14)",2014]
[2621,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) Mobile Computer т.м. Prestigio типу MultiPad моделей PMT5(Z)(#)(I) (3G) (XX) (WI) (M) (YY) (NNN) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) , що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр",27,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та  розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц\n\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 02.06.2014 № 09/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 660.37-СДК,\nсертифікат \n1О094.002000-14)",2014]
[2622,"Приймач торговельної марки Aria серії 500 моделей 510с та 511с, з обладнанням радіодоступу виробництва \"Entone Technologies (HK) Ltd\", Китай",null,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"НВК \"Ромсат\" від 04.06.2014 № 05-06-3/14  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1293-СДК,\nсертифікат \n1О094.002006-14)",2014]
[2623,"Адаптер безпроводовий (інтерфейс передачі даних Bluetooth) т.м. Gemix моделі BT-10 виробництва \"Gsou Technology (Shenzhen) Co., Ltd\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1) ","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ексім-Стандарт\" від 15.05.2014  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.061-14)",2014]
[2624,"Комп'ютери персональні торговельної марки Lenovo моделей 90BJ******* (торгова назва Lenovo H30-05) (де *- будь-які літери латинського алфавіту (A-Z), цифри (0 - 9) або літери латинського алфавіту (A-Z)  або пробiл для маркетинглвих цілей) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай ",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1) \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \"Lenovo Group Ltd.Corpotate\", Китай від 20.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00508-14,\nзвіт про перевірку та оцінку системи управління якістю № 024/03 від 25.04.2013)",2014]
[2625,"Радіоприймачі автомобільні торговельної марки Harman Becker моделі VP4 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Harman Becker Automotive Systems, Inc.\", США",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Harman Becker Automotive Systems Inc.\", США від 19.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00506-14) \n",2014]
[2626,"РК телевізор рідкокристалічний торговельної марки Panasonic моделі\nTX-60ASR650 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 24.04.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00425-14)",2014]
[2627,"РК телевізор торговельної марки Panasonic моделі TX-42ASR600 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 26.02.2014",2014]
[2628,"Комп'ютер персональний (Desktop PC/Point of Sale Terminal) т.м. hp моделі HP rp5800 Retail System (RMN: TPC-F012-SF) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\", США від 16.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.006369-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.006368-14) ",2014]
[2629,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) т.м. DELL моделі W13B (маркетингова назва W13B001) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Dell Inc.\", США",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларації про відповідність \"Dell Inc.\", США\n від 21.05.2014\n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006381-14-СДК,\nсертифікат\n UA1.001.006380-14)",2014]
[2630,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Y70-70XXXXXX Touch, Lenovo Y70-80XXXXXX Touch, Lenovo Erazer Y70-70XXXXXX Touch, Lenovo Erazer Y70-80XXXXXX Touch, 80DUXXXXXX, 80FEXXXXXX, 80FWXXXXXX, 80FXXXXXXX,  20350XXXXXX, 20403XXXXXX, 20415XXXXXX, 20416XXXXXX (замість \" Х \" можуть бути цифри від  0 до 9, літери від  A до Z, від  a до z, \" - \" або пробіл для маркетингових цілей)  з  обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 30.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006469-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006468-14) ",2014]
[2631,"Блок системний (Personal Computer) торговельної марки Lenovo моделей 90BH******* (торгова назва Lenovo H50-05) (замість \"*\" можуть бути будь-які алфавітно-цифрові символи або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 30.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006478-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006477-14) ",2014]
[2632,"Блок системний (Personal Computer) торговельної марки Lenovo моделей 90AU*******, 90AV******* (торгова назва Erazer X310) (замість \"*\" можуть бути будь-які алфавітно-цифрові символи або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 30.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006474-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006473-14) ",2014]
[2633,"Станція робоча (Workstation) торговельної марки Lenovo моделей 30AGxxxxxxx, 30AHxxxxxxx, 10DAxxxxxxx, 30ALxxxxxxx, 30AMxxxxxxx, 30ANxxxxxxx, ThinkStation P300, ThinkStation P400 (замість \"x\" можуть бути будь-які алфавітно-цифрові символи або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 30.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006476-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006475-14) ",2014]
[2634,"Станція робоча (Workstation) торговельної марки Lenovo моделей 30AJxxxxxxx, 30AKxxxxxxx (торгова назва ThinkStation P300) (замість \"x\" можуть бути будь-які алфавітно-цифрові символи або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 30.05.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.1.001.006501-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006500-14) ",2014]
[2635,"Відеокамера торговельної марки QILIVE моделі DVS5G9 з обладнанням радіодоступу виробництва \"DXG Technology ShenZhen\", Китай",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nEN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n, EN 300 440-2) ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n2M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У.\" від 11.06.2014 № 55\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1297-СДК,\nсертифікат \n1О094.002028-14)",2014]
[2636,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo A3300-HV з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай",27,396,"2014-06-24","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідніст Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.06.2014 № LENOVO.UKR.679-6/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.5-СДК,\nсертифікат \n1О094.002019-14) ",2014]
[2637,"Пристрій багатофункціональний (принтер зі сканером) т.м. \"Canon\" моделі i-SENSYS MF6180dw з обладнанням радіодоступу виробництва \"Canon Inc\", Японія ",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Кенон Україна\" від 29.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.093-14)",2014]
[2638,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Brother моделі DCP-J105 з обладнанням радіодоступу виробництва \"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd\", Велика Британія ",27,396,"2014-06-24","Широкосмуговий радіодоступ\n( IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Кенон Україна\" від 29.05.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.093-14)",2014]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація здійснюється на бездозвільній основі (не потребує отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ) відповідно до істотних ознак РЕЗ для їх застосування на бездозвільній основі, які визначені у Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», затвердженому рішенням НКРЗІ від 25.02.2014 № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2014 №345/25122.\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту регулювання та ліцензування                                                                                   М.С. Сокирко        "]