{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":12,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,11],[45,0,45,11],[44,0,44,11],[47,0,47,11],[46,0,46,255],[51,0,51,11],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[48,0,48,11],[41,0,41,11],[35,0,35,11],[42,0,42,11],[40,0,40,11],[39,0,39,11],[38,0,38,11],[23,0,23,11],[37,0,37,11],[34,0,34,11],[28,0,28,11],[33,0,33,9],[36,0,36,11],[26,0,26,11],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[17,0,17,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 11.08.2015 № 417           "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4104,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei ALE-L21 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц \n\n\n\n\n\n---\n13,56 МГц","200KF7W 200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n РІ 45-1","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 23.07.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0071-15)",2015]
[4105,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei Honor CHM-U01 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 23.07.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0072-15)",2015]
[4106,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei GRA-L03 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 23.07.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0073-15)",2015]
[4107,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei MT7-TL10 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n, інтерфейс передачі даних Bluetooth та пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц \n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,56 МГц\n","200KF7W 200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W\n---\n14K0A1D\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1 \nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n РІ 45-1","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 23.07.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0070-15)",2015]
[4108,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei Y336-U02 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 23.07.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0074-15)",2015]
[4109,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei Y541-U02 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n, інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 23.07.2015, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0075-15)",2015]
[4110,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торгівельної марки ТехноКом моделей АвтоГРАФ-GSM/SL (AutoGRAF- GSM/SL), АвтоГРАФ-GSM (AutoGRAF- GSM) з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва ООО \"ТехноКом\", Росія","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ОЛНАВІ\"\n від 27.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.274-15) ",2015]
[4111,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Meizu типу MX5 моделі M575H з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"Meizu Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\" від 21.07.2015 №TRENDXIM.UKR.679-15/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1204.5-СДК, \nсертифікат\n1О094.002980-15)",2015]
[4112,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC One M8s EEA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS виробництва \"НТС Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\" \nвід 23.07.2015 №TRENDXIM.UKR.679-18/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1332.6-СДК,\nсертифікат\n1О094.003000-15)",2015]
[4113,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 326G dual sim EEA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"НТС Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\"\nвід 23.07.2015 №TRENDXIM.UKR.679-19/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1332.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.003001-15)",2015]
[4114,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки HTC моделі HTC Desire 626G dual sim EEA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"НТС Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\"\nвід 23.07.2015 №TRENDXIM.UKR.679-17/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1332.5-СДК,\nсертифікат\n1О094.002999-15)",2015]
[4115,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Elari моделі CardPhone з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"WirelessMe Limited\", Китай","Розділ 1",417,"2015-08-11","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ ДІСТРІБ'ЮШН\"\n від 24.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.266-15) ",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3060,"Точка доступу т.м. TP-LINK моделі  EAP120 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",417,"2014-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nPI 24-1-1\nРІ 24-2-1\n    ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 28.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.008682-15-СДК)",2015]
[3061,"Точка доступу т.м. TP-LINK моделі EAP110 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",417,"2014-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01 або Д02 \nPI 24-1-1\nРІ 24-2-1\n    ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 28.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.008682-15-СДК)",2015]
[3062,"Точка доступу т.м. TP-LINK моделі CPE210 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",417,"2014-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nPI 24-1-1\nРІ 24-2-1\n    ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 28.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.008676-15-СДК)",2015]
[3063,"Комутатор т.м. TP-LINK моделі TL-WA7210N з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",417,"2014-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nPI 24-1-1\nРІ 24-2-1\n    ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 21.08.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.007036-14-СДК)",2015]
[3064,"WiFi підсилювач проміжний т.м. TP-LINK моделі TL-WA854RE з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",417,"2014-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nPI 24-1-1\nРІ 24-2-1\n    ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 02.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.007759-14-СДК)",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1029,"Радіопульт дистанційного керування виконавчими пристроями торговельної марки \"Bticino\" артикулів: HA4596, HB4596, N4596N, L4596N, HA4597, HB4597, N4597N, L4597N, HA4598, HB4598, N4598N, L4598N, HA4599, HB4599, N4599N, L4599N, HA4589, HB4589, N4589N, L4589N та виконавчі пристрої торговельної марки \"Bticino\" артикулів: H4591, LN4591, H4592, LN4592, H4595, LN4595, H4584, LN4584, H4585, LN4585, виробництва \"Legrand SNC\", Франція","Розділ 18",417,"2015-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n ( IEEE 802.15.4)","Для дистанційного керування виконавчими об'єктами","2400-2483,5 МГц\n\n","5M00G1D\n","Б01\nPI 24-4 ","Декларація про відповідність \nТОВ \"Легранд Україна\"\n від 28.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.269-15) ",2015]
[1030,"Пристрій дистанційного керування типу \"Selfie Stick\" торговельної марки HOOX моделей HO-SF8xx (де xx - виробничий індекс моделі) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"HOOX INTERNATIONAL CO., LTD\", Китай","Розділ 18",417,"2015-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Трендксім\" від 27.07.2015 №TRENDXIM.UKR.679-20/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1524-СДК; \nсертифікат \n1О094.003016-15)",2015]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[118,"Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) торговельної марки Stronglink моделі SL500 (для зчитування безконтактних смарт-карт), виробництва \"BEIJING STRONGLINK  TECHNOLOGY CO. LTD.\", Китай","Розділ 20",417,"2015-08-11","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13,56 МГц","14K0А1D\n\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ-КАРТИ УКРАЇНИ\"\n від 17.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.267-15) ",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3480,"Комплект пристроїв введення даних моделі Keyboard & Wireless Optical Mouse \n(артикул FN14666-1), у складі: клавіатура безпроводова моделі 2.4Ghz Keyboard; маніпулятор безпроводовий типу \"миша\" моделі 2.4Ghz Wireless Optical Mouse; USB-adapter, виробництва \"GOOD SELLER CO. LTD.\", Китай","Розділ 27",417,"2015-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів","2400-2483,5 МГц","2M00F1D 4M00F1D\n","Б01\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"РАСКРАСКИ УКРАЇНА\" від 10.07.2015 № 07-2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1514-СДК; \nсертифікат \n1О094.002955-15)",2015]
[3481,"Пристрій введення даних торговельної марки Bravis (безпроводова клавіатура) моделей BAT*, де * - позначення кольору виробу (black, red та інші) виробництва \"Aneex Electron Technology Ltd.\", Китай","Розділ 27",417,"2015-08-11","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \n\"Наш Сервіс\"\nвід 22.07.2015 №BRAVIS.Aneex.BAT-15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1505.1-СДК \nсертифікат \n1О094.002995-15) ",2015]
[3482,"Пристрій дистанційного керування типу \"Selfie Monopod\" торговельної марки BRAVIS моделей Universal selfie monopod * з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * - позначення кольору виробу (black, red та інші) виробництва \"Aneex Electron Technology Ltd.\", Китай","Розділ 27",417,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\"\nвід 22.07.2015 №BRAVIS.Aneex.Selfie Monopod -15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1505.2-СДК,\n сертифікат \n1О094.002996-15)",2015]
[3483,"Пристрій введення даних торговельної марки Bravis (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей MW495*, MW001*, MW466*, MW011*, де * - позначення кольору виробу (black, red та інші) виробництва \"Aneex Electron Technology Ltd.\", Китай","Розділ 27",417,null,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\"\nвід 22.07.2015 №BRAVIS.Aneex.MW-15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1505.3-СДК \nсертифікат \n1О094.002997-15) ",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\nД02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ.            "]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                            М.С. Сокирко \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[11,0,11,11],[15,0,15,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                        від 11.08.2015 № 417"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2650,"Повторювач систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS моделі MobileAccess HX виробнитва \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль (стара назва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль)\n","Розділ 1","68\n297\n417","16.02.2012\n09.06.2015\n11.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05, ОВ7","UA1.025.0065803-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 05.04.2013\nДекларація про відповідність \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль\n від 06.05.2015 \nАпостиль Ізраіль від 20.07.2015 № 9249\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.152-15)"]
[2659,"Повторювач систем стільникового зв'язку GSM1800 / UMTS моделі MobileAccess VE-DCS-UMTSE . виробнитва \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль (стара назва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль)","Розділ 1","68\n417","16.02.2012\n11.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W\n200KG7W ","Д05","UA1.025.0066435-11, дата видачі: 26.05.2011, дійсний до: 25.01.2013\nДекларація про відповідність \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль\n від 06.05.2015 \nАпостиль Ізраіль від 20.07.2015 № 9249\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.151-15)"]
[2664,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM 900/1800 типу МА2000 моделі МА2000 MRC \nвиробнитва \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль (стара назва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль)\n","Розділ 1","68\n417","16.02.2012\n11.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800, як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W","Д05","UA1.025.0065804-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2013\nДекларація про відповідність \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль\n від 06.05.2015 \nАпостиль Ізраіль від 20.07.2015 № 9249\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.150-15)"]
[2665,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM1800 моделі MobileAccess1000  виробнитва \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль (стара назва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль)\n","Розділ 1","68\n417","16.02.2012\n11.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 ","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM-1800, як повторювач сигналу","1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц","200KF7W","Д05","UA1.025.0158518-11, дата видачі: 31.10.2011, дійсний до: 23.05.2013\nДекларація про відповідність \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль\n від 06.05.2015 \nАпостиль Ізраіль від 20.07.2015 № 9249\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.147-15)"]
[2666,"Повторювач систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS моделі MobileAcceess1000/1200 . виробнитва \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль (стара назва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль)","Розділ 1","68\n297\n417","16.02.2012\n09.06.2015\n11.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як повторювач сигналу","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05, ОВ7","UA1.025.0065805-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2013\nДекларація про відповідність \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль\n від 06.05.2015 \nАпостиль Ізраіль від 20.07.2015 № 9249\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.148-15)"]
[3247," Повторювач систем стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800 та UMTS моделі MobileAccess GX виробництва \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль (стара назва \"MobileAccess Networks Ltd.\", Ізраїль)","Розділ 1","132\n484\n533\n297\n417","07.03.2013\n30.07.2013\n05.08.2014\n09.06.2015\n11.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв`язку  E-GSM, \nGSM-900/1800, IMT-2000 (UMTS), як повторювач","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n\n\n\n---\n1805-1880 МГц\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05, ОВ6\nРв = 20 Вт\n\n\n\n\n\n\n---\nД05, ОВ7\nРв = 20 Вт","Декларація про відповідність \"Corning MobileAccess\" від 11.02.2013 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA.086.00389-13, сертифікат UA1.025.0020284-13;\nUA1.025.0020285-13;)\nДекларація про відповідність \"Corning MobileAccess\" від 23.06.2014 \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA.086.00564-14)\nДекларація про відповідність \"Corning Optical Communications Wireless Ltd.\", Ізраїль\n від 06.05.2015 \nАпостиль Ізраіль від 20.07.2015 № 9249\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ UA.TR.052.149-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[484," Пристрої позиціонування на місцевості автомобільні т.м. Prestigio типу Geovision моделей Geovision (x)(y)(nn)(####)(o)(k)(t), моделей згідно з Додатком, у складі з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачи даних Bluetooth) та малопотужним FM-передавачем, що розташовані в одному з пристроєм корпусі, виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр","Розділ 27","68\n425\n188\n558\n575\n417","16.02.2012\n23.08.2012\n04.04.2013\n27.08.2013\n19.08.2014\n11.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)\n---\nРадіомікрофони \n(EN 300 422)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1;\nДВЧ ЧМ-передавачем наднизької потужності для відтворення звуку через автомобільну радіосистему","2400-2483,5 МГц\n---\n87,5-92 МГц\n100-108 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n200KF3E","Б01","UA1.030.0184016-11 дійсний до 05.12.12\nUA1.030.0131092-12 дійсний до 09.08.2013\nДекларація № 3/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 03.01.2013 \n(сертифікатUA1.030.0131092-12)\nДекларація № 3/1/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 26.07.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n № 660.20дп-СДК від 20.12.2012;\n1О094.001291-13)\nДекларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 22.07.2014 №18/2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності: 660.43-СДК,\n сертифікат \n1О094.002097-14).\nДекларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 22.07.2015 №12/2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності: 660.62-СДК,\n сертифікат \n1О094.002994-15)."]
[1770,"Пристрій введення даних торговельної марки Bravis (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей BRM755, BRM756, BRM759 виробництва \"Aneex Electron Technology Ltd.\", Китай","Розділ 27","684\n417","22.10.2013\n11.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 300 440-2)","Неспеціалізований пристрій короткого радіусу дії","2400-2483,5 МГц","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність № BRV02-13  \"Aneex Electron Technology Ltd.\", Китай від 30.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n № 1135.1дп-СДК;\n1О094.001448-13)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\"\nвід 16.07.2015 №BRAVIS.Aneex.BRM-15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n  1505-СДК;\nсертифікат\n1О094.002975-15)"]
[2724,"Пристрій введення даних торговельної марки Bravis (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделей BMW-709B**, BMW-728**, \nBMG-730**, де **- позначення кольору моделі, виробництва \"Shenzhen Wintop Electronics Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27","533\n417","05.08.2014\n11.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц\n","1M00F1D\n\n","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \"Shenzhen Wintop Electronics Co., Ltd.\", Китай від 16.07.2014 \n№ Shenzhen Wintop.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n № 1319-СДК,\nсертифікат\n1О094.002090-14)\nДекларація про відповідність\nТОВ \"Наш Сервіс\"\nвід 16.07.2014 \n№BRAVIS (Shenzhen Wintop).UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n 1319.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.002974-15)"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко\n         \n"]