{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,11],[23,0,23,11],[11,0,11,11],[27,0,27,11],[19,0,19,9],[20,0,20,11],[21,0,21,11],[22,0,22,11],[28,0,28,11],[26,0,26,11],[25,0,25,11],[35,0,35,11],[33,0,33,11],[34,0,34,11],[29,0,29,11],[31,0,31,11],[30,0,30,11],[32,0,32,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[6,0,6,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 02.09.2015 № 450            "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4129,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P1ma40 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",450,"2015-09-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 17.08.2015 №LENOVO.UKR.679-66/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.102-СДК, \nСертифікат \n1О094.003062-15)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[976,"Система акустична активна торговельної марки Divoom серії AURA моделі AURABULB з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"DIVOOM LAB (HONG KONG) INTERNATIONAL CO. Ltd\", Китай","Розділ 23",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\" \nвід 14.08.2015 №TRENDXIM.UKR.679-29/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1539.1-СДК;\nсертифікат \n1О094.003058-15)",2015]
[977,"Система акустична активна торговельної марки Divoom серії AURA моделі AURABOX з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"DIVOOM LAB (HONG KONG) INTERNATIONAL CO. Ltd\", Китай","Розділ 23",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\"\nвід 14.08.2015 №TRENDXIM.UKR.679-30/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n № 1539.2-СДК;\nсертифікат\n1О094.003059-15)",2015]
[978,"Система акустична активна торговельної марки Accolade Sound моделі Solo One AS 330T з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Accolade Sound Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 23",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\"\nвід 14.08.2015 №TRENDXIM.UKR.679-27/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1538.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003056-15)",2015]
[979,"Система акустична активна торговельної марки Accolade Sound моделі Flipped 1 AS 300T з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Accolade Sound Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 23",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\"\nвід 14.08.2015 №TRENDXIM.UKR.679-28/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1538.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.003057-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3524,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) торговельної марки MATRIX  моделі 3000 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Yingtai Imp. And Exp.Co., Ltd.\", Китай ","Розділ 27",450,"2015-09-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТЕХНОПОЛІС15\"  від 14.08.2015 №. SHENZHEN YINGTAI.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1437.8-СДК,\n сертифікат\n1О094.003055-15)",2015]
[3525,"Друкувальний пристрій (принтер) т.м. \"Canon\" мод. PRO-1000 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" \nвід 13.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.292-15) ",2015]
[3526,"Відеокамера інтерактивна безпроводова торговельної марки Petcube моделі P161WB5M  обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n), виробництва \"Petcube, Inc\", Китай ","Розділ 27",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nФОП Бочкарьов А.А.\nвід 06.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.279-15) ",2015]
[3527,"Дзеркало мультимедійне заднього виду торговельної марки Jimi моделей JC600L, JC600R з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen Jimi Electronic Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",450,"2015-09-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W    \n200KG7D   \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                     РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ДИСПЛЕЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНА\"\n від 10.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.288-15) ",2015]
[3528,"Пристрій автомобільний мультимедійний торговельної марки Jimi моделі JC800S з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen Jimi Electronic Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",450,"2015-09-02","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W    \n200KG7D   \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                     РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ДИСПЛЕЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНА\"\n від 10.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.289-15) ",2015]
[3529,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 700-24AGR) моделі F0BG******* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 18.08.2015 №LENOVO.UKR.679-68/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.95-СДК, \nСертифікат \n1О094.003068-15)",2015]
[3530,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo H30-05) моделі 90BJ******* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",450,"2015-09-02","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.08.2015 №LENOVO.UKR.679-67/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1281.91-СДК, сертифікат\n1О094.003067-15)"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                            М.С. Сокирко \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[17,0,17,11],[10,0,10,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[15,0,15,11],[4,0,4,11],[6,0,6,11],[13,0,13,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                             Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 02.09.2015 № 450"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3825,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки \"GIGABYTE\" моделей Gsmart F180, Gsmart F280 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"GIGA-BYTE Communications\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1","533\n450","05.08.2014\n02.09.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу інтерфейс передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 24.07.2014 №21/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 590.10-СДК,\nсертифікат \n1О094.002104-14) \nДекларація про відповідність Представництва з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 19.08.2014 № 13/2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 590.15-СДК,\nсертифікат \n1О094.003074-15) ","2014/2015"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[889,"Повторювач моделі RD625 U(1) виробництва Hytera Communications Corporation Limited, Китай ","Розділ 3","445\n450","08.07.2014\n02.09.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430/413-420 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  21.01.2014 № 31","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 19.06.2014 № HYTERA.UKR.679-5/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.002039-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 19.08.2015 №NEW TECH.UKR.679-14/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.32-СДК,\nсертифікат\n1О094.003069-15)","2014/2015"]
[890,"Цифрова носивна радіостанція моделі PD505 VHF виробництва \n\"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3","445\n450","08.07.2014\n02.09.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  13.05.2014 № 292","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 19.06.2014 № HYTERA.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.5-СДК,\nсертифікат\n1О094.002037-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 19.08.2015 №NEW TECH.UKR.679-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.33-СДК,\nсертифікат\n1О094.003070-15)","2014/2015"]
[891,"Цифрова носивна радіостанція PD605 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3","445\n450","08.07.2014\n02.09.2015","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW","Умови використання згідно з поз. 2 додатка до рішення НКРЗІ від  13.05.2014 № 292","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 19.06.2014 № HYTERA.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.6-СДК,\nсертифікат\n1О094.002038-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 19.08.2015 №NEW TECH.UKR.679-16/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.34-СДК,\nсертифікат\n1О094.003071-15)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1114,"Обладнання радіодоступу (точка доступу з функціями маршрутизації) т.м. TP-Link моделі TL-MR3420 (Ver.2.0) виробництва \"TP-Link Technologies Co., Ltd.\" (Китай)","Розділ 9","68\n450","16.02.2012\n02.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0012-14","2012/2015"]
[1190,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-MR3220 (Ver.2.0) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n450","16.02.2012\n02.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0081303-11\nз 24.06.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0012-14","2012/2015"]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[63,"Пристрій автомобільний радіолокаційний для контролю дистанції моделі DNMWR008 виробництва \"DENSO CORPORATION\", Японія","Розділ 25","701\n450","14.10.2014\n02.09.2015","Радіолокаційні вимірювання\n(EN 301 091-2)","Автомобільна система контролю дистанції до об’єкту","76-77 ГГц","450MP0N\n450MQXN","Б01\nРІ 49-1","Декларація про відповідність \"DENSO CORPORATION\", Японія від 25.07.2014 №DN004\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 719.7-СДК,\n сертифікат \n1О094.002106-14)\nДекларація про відповідність ПП\"ОЦОП\" \nвід 24.07.2014 \n№ ОЦОП.UKR.679-38/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 719.10-СДК,\n сертифікат \n1О094.003013-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[356,"Обладнання радіодоступу - перетворювач інтерфейсів (USB/IEEE 802.11b/g/n) (Print Server) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WPS510U (Ver.4.0) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 27","68\n450","16.02.2012\n02.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0082517-11\nз 25.06.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0017-14","2012/2015"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко\n         \n"]