{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":12,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[18,0,18,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[31,0,31,11],[50,0,50,9],[28,0,28,11],[51,0,51,11],[57,0,57,11],[56,0,56,11],[55,0,55,11],[54,0,54,11],[65,0,65,11],[63,0,63,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[68,0,68,11],[72,0,72,11],[70,0,70,11],[71,0,71,11],[75,0,75,11],[69,0,69,11],[74,0,74,11],[60,0,60,11],[62,0,62,11],[61,0,61,11],[64,0,64,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[73,0,73,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 25.08.2015 № 442           "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4116,"Термінал абонентський безпроводовий моделі Wi 156 систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11  та інтерфейс передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем, виробництва компанії \"Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc.\", Китай","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(EN 302 326-2)\n\n---\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів (в режимі TDD)\n---\nДля прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартами IEEE 802.11b/g та \nIEEE 802.15.1 ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n1785-1805 МГц\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00G7W\n1M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W"," УВ22\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПРОСАТ\"\nвід 03.07.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.244-15) "]
[4117,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G928F з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 10.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0176-15)                                                         "]
[4118,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі E5823 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-приймачем та радіопристроєм короткого радіусу дії, виробництва \"Sony Mobile Communications Inc.\", Японія","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1,\nEN 300 440-2)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-5\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\", \n від 31.07.2015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009278-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009277-15)"]
[4119,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі E5533 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC та GPS-приймачем, виробництва \"Sony Mobile Communications Inc.\", Японія","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\", \n від 30.07.2015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009264-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009263-15)"]
[4120,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P1a42 з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу і приймачем GPS виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n---\nУВ29","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 12.08.2015 №LENOVO.UKR.679-62/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1281.88-СДК,\nсертифікат \n1О094.003048-15) "]
[4121,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A1000 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 12.08.2015 №LENOVO.UKR.679-63/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1281.92-СДК,\nсертифікат \n 1О094.003049-15) "]
[4122,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами моделі Starlink з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та ГЛОНАС, GPS, GALLILEO-приймачем, виробництва \"E.R.M. ELECTRONIC SYSTEMS LTD\", Ізраїль","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Квінто-Плюс\"\n від 21.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.257-15) "]
[4123,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LAZER моделі MID4010 (артикули 855335, 855336) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Maysun Info Technology Co. Ltd.\", Китай","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 14.08.2015 № 15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1530-СДК,\nсертифікат\n1О094.003051-15)"]
[4124,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі \nFly FS502 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 12.08.2015 №MOBILE-TECHNOCOM 005/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32-СДК,\nсертифікат\n1О094.003050-15)"]
[4125,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-J110H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n                                                                                   ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            ","200KF7W    \n   \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                РІ 24-2-1                                                    РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 14.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0179-15)                                                         "]
[4126,"Мобільний роутер т.м. TP-LINK моделі M5250 з радіомодулем систем цифрового стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n                                                                                   ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            ","200KF7D\n200KG7D    \n      \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---                    \n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                РІ 24-2-1                                                    \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 12.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.009376-15-СДК)"]
[4127,"Мобільний роутер т.м. TP-LINK моделі M5360 з радіомодулем систем цифрового стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n                                                                                   ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            ","200KF7D\n200KG7D    \n      \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---                    \n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                РІ 24-2-1                                                    \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 12.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.009377-15-СДК)"]
[4128,"Мобільний роутер т.м. TP-LINK моделі M5350 з радіомодулем систем цифрового стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n                                                                                   ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                                            ","200KF7D\n200KG7D    \n      \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---                    \n20M0G1W\n20M0D1W  \n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                РІ 24-2-1                                                    \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 12.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.009375-15-СДК)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3066,"Термінал абонентський безпроводовий моделі Wi 169 з GPS-приймачем, виробництва компанії \"Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc.\", Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 302 326-2)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів (в режимі TDD)","1785-1805 МГц\n","1M00G7W\n1M00D7W"," УВ22","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПРОСАТ\"\nвід 03.07.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.245-15) "]
[3067,"Обладнання радіодоступу (USB-adapter) торговельної марки Tenda моделі W900U виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01 або Д02,\nД04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nІноземне підприємство “МАТРІКС-ПРО”\nвід 06.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.278-15)\n"]
[3068,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802/11 b/g/n) торговельної марки Tenda моделі 4G630 виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність \nІноземне підприємство “МАТРІКС-ПРО”\nвід 06.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.277-15)\n"]
[3069,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802/11 a/b/g/n) торговельної марки Tenda моделі FH1202 виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02,\nД04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nІноземне підприємство “МАТРІКС-ПРО”\nвід 06.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.275-15)\n"]
[3070,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802/11 a/b/g/n) торговельної марки Tenda моделі W1800R виробництва „Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.”, Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02,\nД04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nІноземне підприємство “МАТРІКС-ПРО”\nвід 06.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.276-15)\n"]
[3071,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 8260NGWH виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 06.08.2015 №01/98 ІНТЕЛ.UKR.679-2/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 028-ЗВя/13,\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.24-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003039-15)"]
[3072,"Точка доступу т.м. TP-LINK моделі EAP220 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 12.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.009374-15-СДК)"]
[3073,"Точка доступу т.м. TP-LINK моделі TL-WA7510N з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/n","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 11.06.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.008945-15-СДК)"]
[3074,"USB адаптер т.м. TP-LINK моделі TL-WDN3200  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 15.06.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.008970-15-СДК)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1031,"Прилади (з радіодистанційним керуванням) приймально-контрольні охоронні для автомобілів торгової марки «Convoy»,(двостороння автосигналізація в комплекті з брелоками), \nмод.: MP-*; BP-*; CP-*, \nде: * - це 2-/3-/4-/5-/6-значний код, який складається з цифр від 0 до 9 та/або літер латиницею, які позначають модель,\n  (додаток у примітці), виробництва \"BAT GROUP INTERNATIONAL LIMITED\", Китай\n\n","Розділ 18",442,"2015-08-25","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими пристроями","868,0-868,6 МГц\n\n\n","80K0F1D\n\n","Б01\nРІ 42-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕРА НОВА ДЕВЕЛОПМЕНТ\" від 11.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0178-15)"]
[1032,"Пристрій дистанційного керування типу \"Selfie Stick\"  моделі LTB L-N13B з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"LTB International Electronic Technology Limited\", Китай","Розділ 18",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Трендксім\" від 06.08.2015 №TRENDXIM.UKR.679-26/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1535-СДК; \nсертифікат \n1О094.003037-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3507,"Комп'ютер персональний т.м. hp моделей: TPC-M023-SF, HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business PC, HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business PC-XXXXXXXXXXX  (X= будь-який буквено цифровий вираз, або пробіл) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 15.07.2015\n(апостиль США, штат Техас  від 01.06.2015  № 10226137)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009171-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009170-15)\n",2015]
[3508,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделей P63G (маркетингова назва P63G001, P63G002),  P50F  (маркетингова назва P50F001; P50F002) з   обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 04.08.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009202-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009201-15)\n",2015]
[3509,"Блок системний (Desktop Computer) торговельної марки DELL моделі D13M (маркетингова назва D13M002)  з   обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 29.07.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009223-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009222-15)\n",2015]
[3510,"Блок системний (Desktop Computer) торговельної марки DELL моделі D10U (D10U001)   з  обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 29.07.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009229-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009228-15)\n"]
[3511,"Блок системний (Desktop Computer) торговельної марки DELL моделі D11S (D11S001)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 28.07.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009236-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009235-15)\n"]
[3512,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки (т.м.) DELL моделі W15B (W15B002, W15B003)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) , виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 05.08.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009227-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009226-15)\n"]
[3513,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу «миша») торговельної марки Genius моделі NX-7000, виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\", Китай","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів","2400-2483,5 МГц","25M0G1D\n","Б01\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"\n від 05.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.281-15) "]
[3514,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 65PUS7120/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-4  \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008961-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008960-15)"]
[3515,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ) торговельної марки BRAVIS моделі WXi89 Black з  обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"AUTO CHE COMPANY LIMITED\", Китай ","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               ","1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1                                                              РІ 24-2-1                                                     РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\"\nвід 10.08.2015 №BRAVIS.AUTO CHE.1008-15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1533-СДК \nсертифікат \n1О094.003046-15) "]
[3516," Квадракоптер торговельної марки DJI моделей Phantom 3 Professional, Phantom 3 Advanced з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва “SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD”, Китай","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"ФЛАЙ ТЕХНОЛОДЖИ\"\n від 14.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.294-15) "]
[3517,"Дзеркало мультимедійне заднього виду торговельної марки Jimi моделей JC600, JC900 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen Jimi Electronic Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W    \n200KG7D   \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                     РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ДИСПЛЕЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНА\"\n від 17.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.249-15) "]
[3518,"Пристрій автомобільний мультимедійний торговельної марки Jimi моделі JC800 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen Jimi Electronic Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",442,"2015-08-25","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W    \n200KG7D   \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                     РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ДИСПЛЕЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНА\"\n від 17.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.250-15) "]
[3519,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo S200z) моделей: 10HA*******, 10K1*******, 10K4*******, 10K5*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 12.08.2015 №LENOVO.UKR.679-64/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.67-СДК, \nсертифікат \n1О094.003052-15) "]
[3520,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo S500) моделей: 10HS*******, 10HV*******, 10JH*******, 10JJ*******, 10JK*******, 10JL*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 12.08.2015 №LENOVO.UKR.679-65/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.87-СДК, \nсертифікат \n1О094.003053-15) "]
[3521,"Далекомір лазерний (Laser rangefinder) т.м. Bosch моделей PLR 30 C, PLR 40C, PLR 50 C (в кінці назви моделей можуть бути будь-які цифри 0-9, або літери А-Z, що не впливають на безпеку виробу) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth,виробництва \"Robert Bosch GmbH\", Німеччина","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                                 \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                                                 ","Б01\nРІ 24-3                              \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Роберт Бош ЛТД\" від 11.08.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009367-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009366-15)"]
[3522,"Комп’ютер персональний (ноутбук) торговельної марки DELL  моделей Alienware 13 (P56G), Alienware 15 (P42F), Alienware 17 (P43F) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", CША","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"\n від 13.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.287-15) "]
[3523,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу «миша») торговельної марки Genius моделі NX-7010, виробництва \"KYE SYSTEMS CORP.\", Китай","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів","2400-2483,5 МГц","25M0G1D\n","Б01\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"\n від 13.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.291-15) "]
[3524,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки ASSISTANT моделей AP-110N (IEEE 802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Tiwell Assistant LLP\", Велика Британія","Розділ 27",442,"2015-08-25","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕЛЬ-СІСТЕМ\"\n від 11.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.282-15) "]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ22. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 191 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ29. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 16.06.2015 № 311 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Додаток  до розділу 18 позиція 1031\nСклад обладнання:\n1.2. Брелок двосторонній, мод.: MP-150RSD LCD 2-way TX; MP-150RSD 2-way TX; \nMP-180D LCD 2-way TX; MP-180D 2-way TX; MP-180RSD LCD 2-way TX; MP-180RSD 2-way TX; MP-250D LCD 2-way TX; MP-250D 2-way TX; MP-250RSD LCD 2-way TX; MP-250RSD 2-way TX; MP-300D LCD 2-way TX; MP-300D 2-way TX; MP-300RSD LCD 2-way TX; MP-300RSD 2-way TX; MP-350D LCD 2-way TX; MP-350D 2-way TX; MP-350RSD LCD 2-way TX; MP-350RSD 2-way TX; MP-400D LCD 2-way TX; MP-400D 2-way TX; MP-400RSD LCD 2-way TX; MP-400RSD 2-way TX; MP-450D LCD 2-way TX; MP-450D 2-way TX; MP-450RSD LCD 2-way TX; MP-450RSD 2-way TX; MP-500D LCD 2-way TX; MP-500D 2-way TX; MP-500RSD LCD 2-way TX; MP-500RSD 2-way TX; BP-200D LCD 2-way TX; BP-200D 2-way TX; BP-200RSD LCD 2-way TX; BP-200RSD 2-way TX; \nBP-250D LCD 2-way TX; BP-250D 2-way TX; BP-250RSD LCD 2-way TX; BP-250RSD 2-way TX; \nBP-300D LCD 2-way TX; BP-300D 2-way TX; BP-300RSD LCD 2-way TX; BP-300RSD 2-way TX; \nBP-350D LCD 2-way TX; BP-350D 2-way TX; BP-350RSD LCD 2-way TX; BP-350RSD 2-way TX; \nBP-400D LCD 2-way TX; BP-400D 2-way TX; BP-400RSD LCD 2-way TX; BP-400RSD 2-way TX; \nBP-450D LCD 2-way TX; BP-450D 2-way TX; BP-450RSD LCD 2-way TX; BP-450RSD 2-way TX; \nBP-500D LCD 2-way TX; BP-500D 2-way TX; BP-500RSD LCD 2-way TX; BP-500RSD 2-way TX; \nCP-200D LCD 2-way TX; CP-200D 2-way TX; CP-200RSD LCD 2-way TX; CP-200RSD 2-way TX; \nCP-250D LCD 2-way TX; CP-250D 2-way TX; CP-250RSD LCD 2-way TX; CP-250RSD 2-way TX; \nCP-300D LCD 2-way TX; CP-300D 2-way TX; CP-300RSD LCD 2-way TX; CP-300RSD 2-way TX; \nCP-350D LCD 2-way TX; CP-350D 2-way TX; CP-350RSD LCD 2-way TX; CP-350RSD 2-way TX; \nCP-400D LCD 2-way TX; CP-400D 2-way TX; CP-400RSD LCD 2-way TX; CP-400RSD 2-way TX; \nCP-450D LCD 2-way TX; CP-450D 2-way TX; CP-450RSD LCD 2-way TX; CP-450RSD 2-way TX; \nCP-500D LCD 2-way TX; CP-500D 2-way TX; CP-500RSD LCD 2-way TX; CP-500RSD 2-way TX.\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                            М.С. Сокирко \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":52,"n_cols":13,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[10,0,10,11],[51,0,51,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                        від 25.08.2015 № 442"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3036,"Радіотермінали системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 торгівельної марки „TELEOFIS” моделей WRX700, RX112 – L RS422 виробництва ООО КБ \"Телеофис\", Росія.","Розділ 1","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","UA1.155.0115673-11 дійсний до 24.08.2012\nДекларація про відповідність \nТОВ \"СІТЕКО СЕРВІС\"\nвід 03.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.270-15) "]
[3039,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 торгівельної марки „TELEOFIS” моделі RX400-R COM GPRS виробництва ООО КБ \"Телеофис\", Росія.","Розділ 1","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","UA1.155.0121169-11 дійсний до 04.09.2012\nДекларація про відповідність \nТОВ \"СІТЕКО СЕРВІС\"\nвід 03.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.270-15) "]
[3042,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 т. м. „TELEOFIS” моделі WRX-708-L RS 485 виробництва ООО КБ \"Телеофис\", Росія.","Розділ 1","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","UA1.155.0159152-11 дійсний до 30.10.2012\nДекларація про відповідність \nТОВ \"СІТЕКО СЕРВІС\"\nвід 03.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.271-15) "]
[3043,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 т. м. „TELEOFIS” моделей RX100-R COM GPRS, RX102-R COM GPRS 2xSIM, RX108-L RS485 виробництва ООО КБ \"Телеофис\", Росія.","Розділ 1","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","UA1.155.0159156-11 дійсний до 30.10.2012\nДекларація про відповідність \nТОВ \"СІТЕКО СЕРВІС\"\nвід 03.08.2015\n(для моделей:\n RX100-R COM GPRS, RX108-L RS485)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.271-15) \n"]
[3044,"Радіотермінал системи стільникового зв`язку GSM-900/1800 т. м. „TELEOFIS” моделі RX101-R USB GPRS виробництва ООО КБ \"Телеофис\", Росія.","Розділ 1","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","UA1.155.0159159-11 дійсний до 30.10.2012\nДекларація про відповідність \nТОВ \"СІТЕКО СЕРВІС\"\nвід 03.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.271-15) "]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[819,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) моделі TL-WN951N виробництва TP-Link Technologies Co., Ltd. (Китай)","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 27.05.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008851-15-CДК\n",2012,0]
[1198,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN722NC виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090289-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0005-14"]
[1200,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR740N виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090302-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0015-14"]
[1201,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR741ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090302-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0015-14"]
[1202,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR743ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090302-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0015-14"]
[1205,"Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8151N виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090308-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0014-14"]
[1206,"Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8951ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090308-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0014-14"]
[1207,"Обладнання радіодоступу - модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8950ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090308-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0014-14"]
[1209,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торгівельної марки TP-Link моделі TL-WA730RE виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090297-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 03.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008900-15-CДК"]
[1211,"Обладнання радіодоступу – модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8960N (Ver. 4.0) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098593-11\nз 25.07.2011 до 03.03.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 20.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0013-14"]
[1212,"Обладнання радіодоступу – модеми ADSL2/2+ з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TD-W8961ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098593-11\nз 25.07.2011 до 03.03.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0016-14"]
[1214,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR940N виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098600-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0010-14"]
[1215,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR941ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098600-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0010-14"]
[1216,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR1043ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098600-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0010-14"]
[1217,"Обладнання радіодоступу - точки доступу торгівельної марки TP-Link моделі TL-WA801ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098603-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0013-14"]
[1218,"Обладнання радіодоступу - точки доступу торгівельної марки TP-Link моделі WA901ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098603-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0013-14"]
[1219,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торгівельної марки TP-Link моделі TL-WA5210G виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.153.0098608-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0008-14"]
[1220,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN821N виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098611-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0006-14"]
[1221,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN821NC виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0098611-11\nз 25.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0006-14"]
[1236,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR841N виробництва “TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0160449-11\nз 13.10.2011 до 03.03.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0011-14"]
[1237,"Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації торгівельної марки TP-Link моделі TL-WR841ND виробництва “TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-2-1","UA1.153.0160449-11\nз 13.10.2011 до 03.03.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0011-14"]
[1390,"Обладнання радіодоступу (USB адаптер) торговельної марки TP-LINK моделі TL-WN722N виробництва \"TP-Link Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9","68\n442","16.02.2012\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.025.0138594-10, дата видачі: 11.11.2010, дійсний до: 15.03.2012\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0005-14"]
[1819,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - картка безпроводового доступу (радіоінтерфейси IEEE 802.11b/g/n) моделі TL-WN781ND виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","668\n442","15.10.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідностіUA1.001.004565-13-СДК,  відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 02.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008874-15-CДК\n"]
[1833,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу т.м. TP-Link моделі TL-WN751ND (версія ПЗ-1.1) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від \n23.10.2013 №131023/11\n(сертифікатUA1.153.0232177-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 27.05.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008851-15-CДК\n"]
[1834,"Обладнання радіодоступу т.м. TP-Link моделі TL-WN823N (USB adapter) (версія ПЗ-1.0) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від \n23.10.2013 № 131023/12 \n(сертифікатUA1.153.0126822-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 02.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008869-15-CДК"]
[1835,"Обладнання радіодоступу т.м. TP-Link моделей TL-WN723N, TL-WN725N (USB adapter) (версія ПЗ усіх моделей -2.0) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від \n23.10.2013 №131023/10\n(сертифікатUA1.153.0166239-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 02.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008870-15-CДК"]
[1836,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу т.м. TP-Link моделі TL-WN881ND (версія ПЗ-v 1.1) виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Обладнання радіодоступу (з використанням радіоінтерфейсів IEEE 802.11b/g/n)","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від \n23.10.2013 № 131023/3\n(сертифікатUA1.153.0232186-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 02.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008874-15-CДК"]
[1840,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки TP-Link моделі TL-WN851ND (версія ПЗ - 1.1) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/14\n(сертифікат\nUA1.153.0232178-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 27.05.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008851-15-CДК\n"]
[1841,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки TP-Link моделі TL-WA830RE (версія ПЗ - SW-3.12.17) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/9 \n(сертифікатUA1.153.0232176-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 03.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008900-15-CДК"]
[1846,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-Link моделі TL-WR842ND (версія ПЗ - 3.12.22) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/17\n(сертифікатUA1.153.0138469-13, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 11.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008942-15-CДК"]
[1847,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-Link моделей TL-MR3040 (версія ПЗ - 3.12.11) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/4 \n(сертифікатUA1.153.0105732-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 11.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008941-15-CДК"]
[1848,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-Link моделей TL-WDR3500, TL-WDR3600 (версія ПЗ усіх моделей - 3.13.22) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/5\n(сертифікатUA1.153.0000100-13, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 02.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008873-15-CДК"]
[1849,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-Link моделі TL-WDR4300 (версія ПЗ - 3.13.17) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/19\n(сертифікатUA1.153.0125432-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 02.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008873-15-CДК"]
[1850,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-Link моделі TL-MR3020 (версія ПЗ - 4.18.24) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/2\n(сертифікатUA1.153.0125434-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 02.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008872-15-CДК"]
[1851,"Модем ADSL2/2+ з обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) з функцією маршрутизації торговельної марки TP-Link моделей TD-W8960N (Ver. 4.0), TD-W8960ND (версія ПЗ - 1.1.1) (Ver. 4.0) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/7\n(сертифікатUA1.153.0201244-13, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 19.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0023-14"]
[1852,"Модем ADSL2/2+ з обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) з функцією маршрутизації торговельної марки TP-Link моделі TD-W8968 (версія ПЗ - 0.6.0) виробництва \"TP-Link Technologies CO., Ltd\", Китай","Розділ 9","713\n442","05.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для організації радіозв’язку у системах передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 23.10.2013 №131023/1.1\n(сертифікатUA1.153.0201252-13, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 11.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008947-15-CДК"]
[1860,"Обладнання радіодоступу - мережна картка торговельної марки TP-Link моделі TL-WDN4800 (PCI адаптер) (версія ПЗ -v 2.0) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9","765\n442","26.11.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","лш","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК\" від 05.11.2013 \n№ 131105/1\n(сертифікат \nUA1.153.0166238-12, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 11.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008946-15-CДК"]
[1896,"Обладнання радіодоступу - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки TP-LINK моделі TL-WR843ND (версія ПЗ - 3.13.26), виробництва компанії \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9","842\n442","24.12.2013\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W"," Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 13.12.2013 № 131018/14\n(сертифікат \nUA1.153.0040429-13, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 11.06.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008942-15-CДК"]
[1909,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торговельної марки TP-Link моделі TL-WR710N,  виробництва \"TP-Link Technologies Co.,Ltd\", Китай","Розділ 9","47\n442","28.01.2014\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 03.01.2014 № 140103/1, відкликано ООВ  (лист від 09.04.2015 № 052.4-15))\nДекларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 12.12.2013"]
[1959,"Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу торговельної марки TP-Link моделі TL-WN751N (версія ПЗ - 7.7.0.547), виробництва \"TP-Link Technologies Co.,Ltd.\", Китай","Розділ 9","266\n442","29.04.2014\n25.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами \n(IEEE 802.11b/g/n)\n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" \nвід 15.04.2014\n(Звіт щодо схвалення СУЯ № 005-СУЯсхв,\nЗвіт з оцінки СУЯ \n№ 005-ЗвОцСУЯ,\nсертифікат\nUA1.153.0020590-14, відкликаний рішенням ООВ  від 08.04.2015 № 065/069/077)) \nДекларація про відповідність ТОВ\n \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 27.05.2015\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.1.001.008851-15-CДК"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко\n         \n"]