{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":12,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[95,0,95,11],[93,0,93,11],[94,0,94,11],[85,0,85,11],[87,0,87,11],[86,0,86,11],[89,0,89,11],[91,0,91,11],[90,0,90,11],[92,0,92,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[35,0,35,11],[79,0,79,11],[76,0,76,11],[40,0,40,11],[75,0,75,9],[78,0,78,11],[25,0,25,11],[77,0,77,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[38,0,38,11],[4,0,4,11],[88,0,88,255],[83,0,83,11],[84,0,84,11],[82,0,82,11],[81,0,81,11],[80,0,80,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 04.08.2015 № 401           "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4084,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A2010-a з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 10.07.2015 №LENOVO.UKR.679-51/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.73-СДК, \nсертифікат \n1О094.002959-15) ",2015]
[4085,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки RUGGER моделі RG500 з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-приймачем та з пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"Power Idea Technology Ltd.\", Китай","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ ДІСТРІБ'ЮШН\"\n від 03.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.232-15) ",2015]
[4086,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки RUGGER моделей RG310, RG710, RG970 з обладнанням радіодоступу (IEEE802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-приймачем, виробництва \"Power Idea Technology Ltd.\", Китай","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ ДІСТРІБ'ЮШН\"\n від 03.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.233-15) ",2015]
[4087,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки RUGGER моделей RG128, RG150 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Power Idea Technology Ltd.\", Китай","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ ДІСТРІБ'ЮШН\"\n від 03.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.230-15) ",2015]
[4088,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки RUGGER моделі P860 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) з GPS-приймачем, виробництва \"Power Idea Technology Ltd.\", Китай","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ ДІСТРІБ'ЮШН\"\n від 03.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.229-15) ",2015]
[4089,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделі Fly IQ239+ з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 10.07.2015 № MOBILE-TECHNOCOM 006/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.1-СДК, сертифікат\n1О094.002961-15)",2015]
[4090,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS451 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 10.07.2015 MOBILE-TECHNOCOM 007/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.3-СДК, сертифікат\n1О094.002963-15)",2015]
[4091,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS452 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 10.07.2015 № MOBILE-TECHNOCOM 009/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.4-СДК, сертифікат\n1О094.002964-15)",2015]
[4092,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS401 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 10.07.2015 № MOBILE-TECHNOCOM 003/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.2-СДК, сертифікат\n1О094.002962-15)",2015]
[4093,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделі Fly FF177 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.07.2015 №MOBILE-TECHNOCOM 010/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.5-СДК, сертифікат\n1О094.002981-15)",2015]
[4094,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделі Fly FF241 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.07.2015 №MOBILE-TECHNOCOM 001/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.6-СДК, сертифікат\n1О094.002982-15)",2015]
[4095,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 моделі Fly FF301 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.07.2015 №MOBILE-TECHNOCOM 002/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.7-СДК, сертифікат\n1О094.002983-15)",2015]
[4096,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS501 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.07.2015 №MOBILE-TECHNOCOM 004/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.8-СДК, сертифікат\n 1О094.002984-15)",2015]
[4097,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Fly FS551 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"ASN IP Limited\", Острів Мен","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мобайл Техноком\" від 21.07.2015 №MOBILE-TECHNOCOM 008/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1224.32.9-СДК, сертифікат\n 1О094.002985-15)",2015]
[4098,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-J500H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея\n","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    \n\n","200KF7W    \n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                  РІ 24-2-1                                                       РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 20.07.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0163-15)",2015]
[4099,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-J700H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\",  Республіка Корея\n","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    \n\n","200KF7W    \n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                  РІ 24-2-1                                                       РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 20.07.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0162-15)",2015]
[4100,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі E5633 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-приймачем, виробництва \"Sony Mobile Communications Inc.\", Японія","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\n\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 22.07.2015 \n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009208-15-СДК)\n",2015]
[4101,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Globex моделей GU S01, GU S02,виробництва \"ShenZhen Gosund Technology Co., Ltd\", Китай ","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 15.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.256-15) ",2015]
[4102,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Globex моделей CQ1801 MINT, CQ1802 OCEAN, GU M11KIDS, GU M12KIDS, GU 928R ACTIVE, GU 925R SPORT з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),виробництва \"ShenZhen Gosund Technology Co., Ltd\", Китай ","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 15.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.255-15) ",2015]
[4103,"Станція базова системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) т.м. Huawei моделі BTS3902E, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)\n(ДСТУ ETSI EN 301 908-3)","Для застосування в системах стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD), в якості базової станції","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n","5M00G7W\n5M00D7W","УВ29","Декларація про відповідність \nТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\"\n від 24.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009231-15-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.009230-15) "]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3051," Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM943602BAED  виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\")\nвід 02.07.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 789.22-СДК, \nсертифікат \n1О094.002934-15) ",2015]
[3052,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94360HMB  виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\")\nвід 08.06.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-8/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 789.21.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.002862-15) ",2015]
[3053,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94350ZAE  виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\")\nвід 02.07.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-10/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 789.23-СДК, \nсертифікат \n1О094.002935-15) ",2015]
[3054,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ASUS моделі USB-AC51 (USB-Adapter)  виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", від 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.213-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002989-15) ",2015]
[3055,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі EA-AC87 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/n","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" від 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-16/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.214-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002990-15) ",2015]
[3056,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу/повторювач абонентський торговельної марки Asus моделі RP-N12  виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd., від 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-17/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.215-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002991-15) ",2015]
[3057,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC3200 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", , від 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-18/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.216-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002992-15) ",2015]
[3058,"Модем ADSL торговельної марки Asus моделі DSL-N17U з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації  виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  від 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-19/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.217-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002993-15) ",2015]
[3059,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 a\\b\\g\\n) - точка доступу торговельної марки Extreme моделі WS-AP3805i/e, виробництва «Extreme Networks», США","Розділ 9",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"МУК-Експрес\"\n від 16.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.258-15) ",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1027,"Радіопульти дистанційного керування артикулів: 66129312531, 66128053870, 66126959062, 65757728018,  66129367393, виробництва \"BMW AG\", Німеччина","Розділ 18",401,"2015-08-04","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для дистанційного керування об'єктами","433,05-434,79 МГц","50K0G1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"АВТ Баварія\"  від 17.07.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0160-15)",2015]
[1028,"Радіопульт дистанційного керування торговельної марки TRUST моделей 19867, 16661, 20430,  виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди","Розділ 18",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (ETSI EN 300 440-2)","Для дистанційного керування об'єктами","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Інвестком\"\n від 02.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.165-15) ",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[974,"Гучномовець безпроводовий з інтерфейсом передачі даних Bluetooth торговельної марки Lazer, моделі B9H (артикули: 862342, 862343) та моделі B10 (артикули: 862338, 862339, 862340,  862508, 862509) виробництва \"MIA TECHNOLOGIES LTD\", Китай","Розділ 23",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 15.07.2015 № 14 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1463.4- СДК,\n сертифікат \n1О094.002966-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3446,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки ELENBERG моделей TAB708.4 Black та TAB708.4 White, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай ","Розділ 27",401," 04.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕХНОПОЛІС 15\" від 20.07.2015 №TECHNOPOLIS15.UKR.  679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1437.4-СДК,\n сертифікат \n1О094.002635-15) ",2015]
[3447,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки ELENBERG моделей TAB725 Black та TAB725 White, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТЕХНОПОЛІС15\"  від 20.07.2015 №.TECHNOPOLIS 15 UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1437.5-СДК,\n сертифікат\n1О094.002638-15)",2015]
[3448,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки MATRIX моделей 7416 Black та 7416 White, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТЕХНОПОЛІС15\" від 20.07.2015 №.TECHNOPOLIS 15 UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1437.7-СДК,\n сертифікат\n1О094.002636-15)",2015]
[3449,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки MATRIX моделей 748 Black та 748 White, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Shenzhen Gaoke Times Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТЕХНОПОЛІС 15\"  від 20.07.2015 №TECHNOPOLIS 15.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1437.6-СДК,\n сертифікат\n1О094.002637-15)"]
[3450,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE32S******, UE40S******, UE82S*W*****, UE105S*W***** (де перша * - цифра (9) - серія, літера W – означає широкоформатний (wide), з другої по четверту * - літери, що означають додаткові функції, п’ята та шоста * - латинські літери –– код регіону), з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц    ","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.07.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0165-15)",2015]
[3451,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки \"LG\" моделей 55UG****-** , 65UG****-**, де: перша * - цифра (8) серія, друга * - цифра (7) додаткові функції, третя * - цифра - дизайн та колір корпусу, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\",  Республіка Корея","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність П ІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"  від 23.07.2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності № UA.032.СДК.0166-15)",2015]
[3452,"Комп’ютер персональний т.м. acer, модель Revo RL85x (де \"x\" може бути 0-9; a-z; A-Z; \"(\"; \")\"; \"-\"; \"_\"; \" \\\"; \"/\"; пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1W\n22M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність\n\"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови  від 06.07.2015 нотаріально засвідчена довіреність НАК 492929 від 19.12.2014\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009108-15-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.009107-15)\n",2015]
[3453,"Комп’ютер персональний т.м. acer, модель N15Q2** (де \"*\" може бути 0-9; a-z; A-Z; \"(\"; \")\"; \"-\"; \"_\"; \" \\\"; \"/\"; пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність\n\"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови  від 15.07.2015 нотаріально засвідчена довіреність НАК 492929 від 19.12.2014\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009173-15-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.009172-15)\n",2015]
[3454,"Комп'ютер персональний торговельної марки hp моделі HP EliteDesk 705 G1 SFF Business PC (RMN: TPC-F065-SF) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n 20M0G1W\n20M0D1W \n 22M0G1W\n22M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США  від 17.07.2015 № UA.001.006806-14/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.006806-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.006805-14)\n",2015]
[3455,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP серії HP OfficeJet 3830 All-in-One Printer series моделей 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3839;  серії HP DeskJet Ink Advantage 3830 All-in-One Printer Series моделей 3835, 3836, 3837, 3838 (RMN: SNPRH-1502) з обладнанням радіодоступу та обладнання передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 18.06.2015 № UA.001.00056-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009016-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009015-15)",2015]
[3456,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP серії HP Envy 4520 All-in-One Printer Series моделі 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529; серії HP DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One Printer моделі 4535, 4536, 4538; серії HP Envy 4510 All-in-One моделі 4510, 4512, 4511, 4513, 4516, 4517 (RMN: SDGOB-1501) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 23.06.2015 № UA.001.00089-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009037-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009036-15)",2015]
[3457,"Принтер т.м. HP моделей HP LaserJet Pro M402dw, HP LaserJet Pro M403dw (RMN: SHNGC-1400-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 10.07.2015 №UA.001.00107-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009131-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009130-15)",2015]
[3458,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделей HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw, Color LaserJet Pro MFP M477fnw, HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw, Color LaserJet Pro MFP M477fdw  (RMN: BOISB-1407-03) з обладнанням радіодоступу та обладнання передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США  ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 03.07.2015 №UA.001.00102-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009104-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009103-15)",2015]
[3459,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделей HP LaserJet Pro MFP M426fdw, HP LaseJet Pro M427fdw (RMN: SHNGC-1401-02) з обладнанням передавання/приймання факcимільних повідомленнь  та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 10.07.2015 №UA.001.00109-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009134-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009142-15)",2015]
[3460,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделей HP LaserJet Pro MFP M426dw, HP LaseJet Pro M427dw (RMN: SHNGC-1401-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 10.07.2015 №UA.001.00108-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009141-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009140-15)",2015]
[3461,"Мікрокомп'ютер (ideacentre Stick 300-01BY) торговельної марки Lenovo моделі PS01F, 90ERXXXXXXX, 90F2XXXXXXX (де Х - може бути 0-9, A-Z, a-z, дефіс, \"_\", \"\\\", \"/\" або пробіл)  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Lenovo (Beijing) Ltd.\", Китай","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 23.07.2015 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009221-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009220-15)",2015]
[3462,"Персональний комп'ютер (Portable Computer) т.м. DELL моделі P54G (P54G001)  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n 20M0G1W\n20M0D1W  \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 22.07.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007592-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.007591-14)\n",2015]
[3463,"Телевізор торговельної марки Panasonic моделі TX-48CR300 з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n (Wireless LAN Adapter), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n"," 20M0G1W\n20M0D1W  \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n      ","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 02.07.2015 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009089-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009088-15)",2015]
[3464,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) т.м. Panasonic моделі DMC-GX8xxxxx  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), пристоєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва  \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n13553-13567 rГц","22M0G1W\n22M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 13.07.2015 \n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009159-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009158-15)",2015]
[3465,"Годинник наручний типу FixiTime моделі FT-101 з функцією радіотелефону системи стільникового зв'язку GSM-900/1800, виробництва \"Umeox Perfect Technology (Shen Zhen) Limited, Shenzhen\", Китай","Розділ 27",401,"2015-08-04","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ ДІСТРІБ'ЮШН\"\n від 03.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.231-15) ",2015]
[3466,"Фотокамери цифрові торговельної марки OLYMPUS моделі E-M10MarkII з обладнанням радіодоступу (інтерфейсом  передачі даних IEEE 802.11), виробництва \"OLYMPUS CORPORATION\", Японія","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\"\n від 18.05.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.213-15) ",2015]
[3467,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки TRUST моделей 20786, 20787, 20785, виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів (ETSI EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","6M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Інвестком\"\n від 06.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.242-15) ",2015]
[3468,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Ricoh моделей SP C250DN, SP C252DN, SP C250SF, SP C252SF з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Shanghai Ricoh Digital Equipment Co., Ltd.\", Китай ","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"МУК-Експрес\"\n від 10.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.247-15) ",2015]
[3469,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Ricoh моделей SP212SUw, SP212SFw, SP212SFNw, SP212w з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень виробництва \"Ricoh Asia Industry (Shenzhen) Ltd.\", Китай","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"МУК-Експрес\"\n від 10.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.248-15) ",2015]
[3470,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 32PF*65*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3 \nPI 24-2-4\nPI 24-3 \nPI 24-4 ","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008917-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008916-15)",2015]
[3471,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 40PF*65*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіо доступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3 \nPI 24-2-4\nPI 24-3 \nPI 24-4 ","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008966-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008965-15)",2015]
[3472,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 40PUT64*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіо, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3  \nPI 24-2-4  \nPI 24-3\n ","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008919-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008918-15)",2015]
[3473,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 40PF*53*0/** (де на місці \" * \" можуть бути 0 - 9, A - Z, a - z або пусто - маркетингові позначення)  з обладнанням радіо доступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n ","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 17.04.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008586-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008585-15)",2015]
[3474,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 48PUS7600/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-4 \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008953-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008952-15)",2015]
[3475,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 32PFT53*0/**, 32PFH53*0/** (де на місці \" * \" можуть бути 0 - 9, A - Z, a - z або пусто - маркетингові позначення)    з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11 b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n ","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 20.05.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008792-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008791-15)",2015]
[3476,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 43PUS71*0/**, 43PUK71*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Netherlands B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-4  \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 26.05.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008816-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008815-15)",2015]
[3477,"Телевізори LED \"Philips\" моделей 49PUS71*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-4  \nPI 24-4 ","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008957-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008956-15)",2015]
[3478,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 55PUS71*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-4  \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008959-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008958-15)",2015]
[3479,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 55PUS7600/xx (\"x\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія","Розділ 27",401,"2015-08-04","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-4  \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.06.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008955-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008954-15)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"\"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ29. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 16.06.2015 № 311 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                         М. С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,11],[6,0,6,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[10,0,10,11],[12,0,12,11],[8,0,8,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                        від 04.08.2015 № 401"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3835,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Prestigio серії PSP моделей PSP(Y)(JJ)(X)(ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр","Розділ 1","575\n401","19.08.2014\n04.08.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" від 22.07.2014 №19/2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 660.42-СДК,\nсертифікат\n1О094.002101-14)\nДекларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" від 16.07.2015 №10/2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 660.61-СДК,\nсертифікат\n1О094.002973-15)"]
["Розділ 2. Радіообладнання систем короткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[9,"Радіостанція короткохвильова поїзна моделі КПР-01 виробництва ТОВ \"Компанія \"Тяжмашкомплект\", Україна","Розділ 2","270\n422\n401","15.05.2013\n01.07.2014\n04.08.2015","Аналоговий короткохвильовий радіозв’язок","Для організації короткохвильового радіозв’язку на залізничному транспорті","2130 кГц\n2150 кГц","11K0F3E","Д04,\n УЗ У-КХ\nРв = 20 Вт","Декларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Тяжкмашомплект\", Україна від 16.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1О094.001045-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Тяжмашкомплект\", Україна від 29.05.2013 № ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності № 1264-СДК,\nсертифікат\n1О094.001994-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Компанія \"Тяжмашкомплект\" від 25.06.2015 №ТЯЖМАШКОМПЛЕКТ.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1503-СДК,\nсертифікат\n1О094.002915-15)"]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[58,"Радіостанція носивна \"Транспорт РН-01\"-5Р44Н-4 виробництва \nТОВ \"Транском-Радіо\", Україна","Розділ 6","318\n401","27.05.2014\n04.08.2015","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184:2003, EN 300 086-2)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від  11.03.2014 № 138","Декларація про відповідність  \n ТОВ \"Транском-Радіо\" \nвід 28.04.2014 \n№ ТРАНСКОМ.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.001936-14)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"Транском-Радіо\" від 20.07.2015 №ТРАНСКОМ.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1506.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002979-15)"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[113,"Стійки контролю доступу торгової марки Checkpoint моделей: CLR PX PSB, код 10066375; CLR PX SSB, код 7275480;  CLR QX PSB, код 10060042; CLR QX SSB, код 7308818; CLR Classic Plus PSB, код 10060042; CLR Classic Plus SSB, код  7308818; CLR Classic Trend PSB, код 10066375; CLR Classic Trend SSB, код 7275480; EVOLVE IR P10 PSB, код 10045824; EVOLVE IR P10 SSB, код 10036853; EVOLVE IR P20 PSB, код 10045892; EVOLVE IR P20 SSB, код 10081858; EVOLVE IR G10 PSB, код 10078077; EVOLVE IR G10 SSB, код 10047749; EVOLVE IR G20 PSB, код  10084437; EVOLVE IR G20 PSB, код 10070451,EVOLVE IR G30 SSB, код 10104989, ,EVOLVE IR P30 SSB, код 10110798, CLASSIC IP STREET BLACK SSB, код 10109089  виробництва \"Checkpoint System Inc.\", США","Розділ 20","190\n401","07.04.2015\n04.08.2015","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Індуктивні радіозастосування, що базуються на використанні властивостей магнітного поля","7400-8800 кГц ","1M20PON","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"ЕКОСТОР.\" \nвід 18.03.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0066-15\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ЕКОСТОР.\" \nвід 21.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0164-15",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1494,"Інтерактивна панель (ПЕОМ) т.м. Prestigio типу Prestigio Multiboard моделей PMB(P)(D)(X)(Z)(##)(S) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр","Розділ 27","588\n575\n401","10.09.2013\n19.08.2014\n04.08.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація № 13/2013 про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-УКРАЇНА\" від 23.08.2013 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n1О094.001358-13)\nДекларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 30.07.2014 №23/2014 (сертифікат органу з оцінки відповідності: 660.44-СДК, \nсертифікат \n1О094.002122-14).\nДекларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" від 16.07.2015 №11/2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 660.60-СДК,\nсертифікат\n1О094.002972-15)"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М. С. Сокирко\n         \n"]