{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":12,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[47,0,47,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[51,0,51,11],[22,0,22,11],[20,0,20,11],[4,0,4,11],[45,0,45,11],[44,0,44,11],[43,0,43,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[41,0,41,11],[46,0,46,11],[42,0,42,11],[13,0,13,11],[18,0,18,11],[25,0,25,11],[38,0,38,9],[9,0,9,11],[54,0,54,11],[57,0,57,11],[53,0,53,11],[56,0,56,11],[48,0,48,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[52,0,52,11],[55,0,55,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 08.09.2015 № 463            "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4130,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A6010 з обладнанням радіодоступу, мультисервісного радіодоступу та приймачем GPS виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1",463,"2015-09-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n---\nУВ13","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\"\nвід 26.08.2015 №LENOVO.UKR.679-72/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.98-СДК,\nсертифікат \n1О094.003089-15) ",2015]
[4131,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі POWER * з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), де * - позначення кольору виробу (black, white та інше, може бути відсутня), виробництва \"Oteda Supply Chain Co., Limited.\", Китай","Розділ 1",463,"2015-09-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Наш Сервіс\" від 10.08.2015 № BRAVIS.oteda.Power-15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1534-СДК,\nсертифікат\n1О094.003047-15)"]
[4132,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM900/1800 торговельної марки SAMSUNG моделі SM-B350E з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",463,"2015-09-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n                                                                               ","Для застосування в системах стільникового зв’язку                                  E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n ---                                           1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ---                                                                                           2400-2483,5 МГц                                                                           ","200KF7W    \n   \n   \n                                \n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                                      ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                                                   РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 20.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0184-15)                                                         "]
[4133,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G388F з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",463,"2015-09-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                                                             ---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку                                    E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)                          та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---                                                                                  \n2400-2483,5 МГц                               -                                                  -                                                                                                                                  \n \n---                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     20M0G1W\n20M0D1W                       ---                                                                                                         14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                                     РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 27.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0185-15)                                                         "]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[922,"Радіостанція носивна моделі X1e VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3",463,"2015-09-08","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nАналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 1 додатка до рішення НКРЗІ від 24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 18.08.2015 №NEW TECH.UKR.679-13/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.43-СДК,\nсертифікат \n1О094.003066-15)"]
[923,"Радіостанція носивна моделі X1e U(1) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3",463,"2015-09-08","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184)\n---\nАналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку\n---\nОрганізація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n\n\n---\n446,3-446,4 МГц\n\n\n\n---\n413-420 МГц /\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450,0-450,6 МГц/\n460,0-460,6 МГц","7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n11K0F3E\n\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 5 додатка до рішення НКРЗІ від 24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 18.08.2015 №NEW TECH.UKR.679-12/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.42-СДК,\nсертифікат\n1О094.003065-15)"]
[924,"Радіостанція носивна моделі PD685 VHF виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3",463,"2015-09-08","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nАналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n\n---\n7K60FXD\n7K60FXW\n\n\n---\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 4 додатка до рішення НКРЗІ від 24.06.2014 № 397","Декларація про відповідність \nТОВ \"АТЗТ Нові технології\"\nвід 18.08.2015 №NEW TECH.UKR.679-11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1206.41-СДК,\nсертифікат \n1О094.003064-15)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3075,"Точка доступу т.м. TP-LINK моделі CPE510 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/n) виробництва \"TP-LINK Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/n","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\"\nвід 28.04.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.008676-15-СДК)"]
[3076,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі Keenetic 4G III з функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.05) виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю ","Розділ 9",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01 або Д02, \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\"\nвід 15.08.2015 \n(Звіт схвалення СУЯ \n№ 004-СУЯсхв,\nСертифікат на СУЯ UA2.СУЯ.031.00006-12)"]
[3077,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі Keenetic Omni II з функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.05) виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю ","Розділ 9",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01 або Д02, \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\"\nвід 15.08.2015 \n(Звіт схвалення СУЯ \n№ 004-СУЯсхв,\nСертифікат на СУЯ UA2.СУЯ.031.00006-12)"]
[3078,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі Keenetic Lite III з функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.05) виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю ","Розділ 9",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1W\n40M0D1W\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01 або Д02, \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\"\nвід 15.08.2015 \n(Звіт схвалення СУЯ \n№ 004-СУЯсхв,\nСертифікат на СУЯ UA2.СУЯ.031.00006-12)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1033,"Радіопульти дистанційного керування артикулів: 66129367401, 66129367403, 66129367393, 66129367395, 66129367397, 66129367399 виробництва \"BMW AG\", Німеччина","Розділ 18",463,"2015-09-08","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для дистанційного керування об'єктами","433,05-434,79 МГц","50K0G1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"АВТ Баварія\"  від 11.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0177-15)"]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[120,"Рамка - зчитувач радіочастотної ідентифікації UHF Gen2 Gate Reader (RFID SOLUTIONS) виробництва \"AIDA CENTRE S.L.\", Іспанія","Розділ 20",463,"2015-09-08","Пристрої радіочастотної ідентифікації\n(EN 302 208-2)","Використання у системі моніторингу проходження поштової кореспонденції","865,6-867,6 МГц","120KA1D","УВ38","Декларація про відповідність\nУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА  ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ\n\"УКРПОШТА\" \nвід 25.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.290-15)",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[980,"Система акустична торговельної марки LG моделі OM7550* (де * - латинська літера або  її відсутність, особливості дизайну та додаткових можливостей) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва  “LG Electronics Inc.”, Республіка Kорея\n","Розділ 23",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","   2400-2483,5 МГц                                                                           ","1M00FXW\n1M00GXW                                      ","Б01                                                                             РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією «ЛГ Електронікс Україна» від 27.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0186-15)                                                         ",2015]
[981,"Гарнітура монофонічна т.м. SONY моделі MBH20 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Sony Mobile Communications Inc.\", Японія","Розділ 23",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","   2400-2483,5 МГц                                                                           ","1M00FXW\n1M00GXW                                      ","Б01                                                                             РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\"\nвід 20.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009442-15-СДК)                                                         ",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3531,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 700-24ISH) моделі F0BE******* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\"\nвід 26.08.2015 №LENOVO.UKR.679-70/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.96-СДК, \nсертифікат \n1О094.003087-15) ",2015]
[3532,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo M600) моделей: 10G8*******, 10G9*******, 10GA*******, 10GB*******, 10GC*******, 10GD*******, 10GE*******, 10GF*******, 10KG*******, 10KH*******, 10KJ*******, 10KK*******,з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\"\nвід 26.08.2015 №LENOVO.UKR.679-71/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.90-СДК, \nсертифікат \n1О094.003088-15) ",2015]
[3533,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки \"FUJIFILM\" модель XQ2 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n   ","Декларація про відповідність\nТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 25.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009390-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009389-15)\n",2015]
[3534,"Замок навісний з функцією спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Starcom моделі WatchLock з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS - приймачем виробництва \"STARCOM GPS SYSTEMS LTD\", Ізраїль  ","Розділ 27",463,"2015-09-08","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку                                  E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n ---                                           1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","200KF7W    \n   \n   \n                                                                  ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                                                   \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"СПВ Компані Лтд\" \nвід 25.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.109-15)                                                        ",2015]
[3535,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL  моделі P57G (P57G001, P57G002) з  обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 13.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009363-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009362-15)\n",2015]
[3536,"Блок системний (Desktop Computer) торговельної марки DELL моделі D13S (маркетингова назва D13S001) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 11.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009322-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009321-15)\n"]
[3537,"Блок системний (Desktop Computer) торговельної марки DELL моделі D19M (D19M002) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 12.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009327-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009326-15)"]
[3538,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки DELL моделі W14B (W14B001) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 12.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009365-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009364-15)"]
[3539,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделі P55F (маркетингова назва P55F002) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 12.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009384-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009383-15)"]
[3540,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделей P51F (P51F001, P51F002, P51F003, P51F004, P51F005), P28E (P28E001, P28E004), P52F (P52F001, P52F003) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 19.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015 \n№ К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009403-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009402-15)",2015]
[3541,"Комп'ютер персональний (Portable Computer)  т.м. DELL  моделі P41F (P41F001)  з  обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 20.08.2015 \n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015\n № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.007443-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.007442-15)",2015]
[3542,"Комп'ютер персональний (Personal Computer) т/м Lenovo моделей: F0BB******  (маркетингова назва  Lenovo C20-00) (замість \" * \"  може бути  будь-який алфавітно-цифровий символ  або пробіл для маркетингових цілей)  з  обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",463,"2015-09-08","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність Представництво “Леново (Пекін) Лімітед” від 21.08.2015\n(сертифікати  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009449-15-СДК\nсертифікат\nUA 1.001.009448-15)\n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ13. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 03.02.2015 № 62 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ38. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 21.07.2015 № 373 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Заступник директора Департаменту ліцензування                                                                                           С.М. Спєльніков\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":15,"n_cols":12,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,11],[9,0,9,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[13,0,13,11],[4,0,4,11],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 08.09.2015 № 463"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2647,"Базова станція систем стільникового зв'язку GSM та UMTS моделі ZXSDR BS8800 виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1","68\n297\n463","16.02.2012\n09.06.2015\n08.09.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку E-GSM/GSM-\n900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 Мгц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Д05, ОВ7","UA1.025.0014268-11, дата\nвидачі: 11.02.2011, дійсний\nДо: 22.12.2012\nДекларація про відповідність Представництва \"ЗТЄ Корпорейшн\"  від 25.08.2015 № ZTE.UKR.679-2/14 \n(Звіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№ 371.65-ТР/15 від 25.08.2015,\nсертифікат \n1О094.003082-15)","2012/2015"]
[2647,"Базова станція систем стільникового зв'язку GSM та UMTS моделі ZXSDR BS8800 виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1","68\n297\n463","16.02.2012\n09.06.2015\n08.09.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку E-GSM/GSM-\n900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 Мгц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Д05, ОВ7","UA1.025.0014268-11, дата\nвидачі: 11.02.2011, дійсний\nДо: 22.12.2012\nДекларація про відповідність Представництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 25.08.2015 \n№ ZTE.UKR.679-2/14 \n(Звіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№ 371.65-ТР/15 від 25.08.2015,\nсертифікат \n1О094.003082-15)","2012/2015"]
[3849,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Impression Electronics моделей ImSmart A401, ImSmart A402 та ImSmart A451 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай","Розділ 1","593\n463","26.08.2014\n08.09.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай, від 15.08.2014 № SMART UNIVERSAL.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1182.3.2-СДК,\nСертифікат \n1О094.002174-14) \nДекларація про відповідність ТОВ “НАВІГАТОР” від 10.08.2015 №SMART UNIVERSAL.UKR.679-5/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1182.5-СДК,\nСертифікат \n1О094.003042-15) "]
[3865,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A319 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1","624\n463","09.09.2014\n08.09.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nПредставництва \"Леново\n(Пекін) Лімітед\" від\n28.08.2014\nNoLENOVO.UKR.679-17/14\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\n1281.15-СДК,\nсертифікат\n1О094.002205-14)\nДекларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 25.08.2015 №LENOVO.UKR.679-69/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.85-СДК,\nсертифікат \n1О094.003086-15) ","2014/2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1194,"Обладнання радіодоступу - точка доступу торгівельної марки TP-Link моделі TL-WA5110G виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n463","16.02.2012\n08.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1","UA1.153.0090291-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0007-14","2012/2015"]
[1195,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN721N виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n463","16.02.2012\n08.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090289-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0005-14",2012]
[1196,"Обладнання радіодоступу (USB Adapter) торгівельної марки TP-Link моделі TL-WN721NC виробництва \"TP-LINK Technologies CO., LTD\", Китай","Розділ 9","68\n463","16.02.2012\n08.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-2-1","UA1.153.0090289-11\nз 11.07.2011 до 31.05.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТІПІ-ЛІНК ЮКРЕЙН\" від 16.05.2014\nсертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.CДК.0005-14",2012]
["Примітка:\nОВ7 Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад."]
["Заступник директора Департаменту ліцензування                                                                                         С.М. Спєльніков"]