{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":12,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,0,62,11],[58,0,58,11],[61,0,61,11],[53,0,53,11],[55,0,55,11],[54,0,54,11],[57,0,57,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[56,0,56,11],[21,0,21,11],[4,0,4,11],[50,0,50,11],[49,0,49,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[44,0,44,11],[45,0,45,11],[46,0,46,11],[1,11,2,11],[52,0,52,11],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[51,0,51,11],[14,0,14,11],[16,0,16,11],[24,0,24,11],[43,0,43,9],[1,10,2,10],[11,0,11,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 15.09.2015 № 479           "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4134,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Ruptela моделей FM-Tco4, FM-Pro4, FM-Eco4, FM-Eco4+, FM-Eco4 light з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/180 виробництва UAB \"RUPTELA\", Литва","Розділ 1",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність \nUAB \"RUPTELA\"\n від 13.07.2015 (Нотаріально засвідчена виписка основних даних з реєстру юридичних осіб Литовської республіки, версія 12 (08.08.2015)  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.254-15) ",2015]
[4135,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами т.м. Trackimo моделі TRKM002 з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM 900/1800 виробництва \"Trackimo LLC\", США","Розділ 1",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"МАКС КОНСАЛТІНГ\" від 02.09.2015 № 001\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1554-СДК,\nсертифікат\n1О094.003110-15)",2015]
[4136,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Meizu типу M2 моделі M578H з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"Meizu Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\"\nвід 31.08.2015 №TRENDXIM.UKR.679-35/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1204.6-СДК,\nсертифікат\n1О094.003105-15)",2015]
[4137,"Повторювач системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) торговельного найменування CEL-FI DUO (Smart Signal Booster) у складі пристроїв моделей D32-1/3NU (Network Unit) та D32-1/3CU (Coverage Unit) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва «Nextivity Inc.»","Розділ 1",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)\n\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD)\nв якості повторювача\n---  \nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобрахення, передавання звуку, цифрової інформації\n(з радіоінтерфейсом Bluetooth)\n","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","5М00G7W\n5М00D7W\n\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n1M00FХW\n1M00GХW\n","УВ38\nРІ 24-1-2 \nРІ 24-1-3\nРІ 24-3\nОВ7","Декларація про\nвідповідність \nТОВ «ТехноСерв Україна» \nвід 26.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0067-15)",2015]
[4138,"Повторювач системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) торговельно найменування CEL-FI PRO (Smart Signal Booster) у складі пристроїв моделей \nP34-1/3/0/0NU (Network Unit) та \nP34-1/3/0/0CU (Coverage Unit) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва «Nextivity Inc»","Розділ 1",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)\n\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD)\nв якості повторювача\n---  \nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобрахення, передавання звуку, цифрової інформації\n(з радіоінтерфейсом Bluetooth)\n","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","5М00G7W\n5М00D7W\n\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n1M00FХW\n1M00GХW\n","УВ38\nРІ 24-1-2 \nРІ 24-1-3\nРІ 24-3\nОВ7","Декларація про\nвідповідність \nТОВ «ТехноСерв Україна» \nвід 26.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0068-15)",2015]
[4139,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки Coolpad моделі Coolpad Modena (E501) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               ","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                  РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Лепта Україна\" \nвід 02.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0188-15)",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[925,"Повторювач торговельного найменування SLR5500 типу FA509B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3",479,"2015-09-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок (ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n---\n7K60F1D\n7K60F1E\n7K60F1W\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW\n---\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW\n","УВ32","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\"\nвід 17.08.2015 №MOTOROLA.UKR.679-11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 359.23-СДК,\nсертифікат \n1О094.003061-15)",2015]
[926,"Радіостанція ноcивна торговельної марки Hytera моделі TC-610 виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай\n","Розділ 3",479,"2015-09-15","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного радіозв’язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11К0F3E\n16K0F3E","Умови використаня РЕЗ визначені у позиції 9 додатка до рішення НКРЗІ від 01.03.2012 № 102","Декларація про відповідність \nТОВ \"Компанія \"Цифрові Радіосистеми\" \nвід 31.08.2015 №ЦPC.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1547-СДК, \nсертифікат \n1О094.003096-15) ",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3079,"Приймач абонентський моделі Comigo Quattro (CMG-SBO-H) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"GIGA-BYTE TECHNOLOGY Co. LTD\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність\n ТОВ \"КОМІГО УКРАЇНА\"\nвід 03.09.2015 № 001\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1555-СДК, \nсертифікат \n1О094.003116-15)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1034,"Датчики тиску моделей Rosemount 2051 (Wireless Pressure Sensor), \nRosemount 3051 (Wireless Pressure Sensor) з обладнанням радіодоступу виробництва \"Rosemount, Inc.\"\n","Розділ 18",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступи \n(EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з \nвикористанням радіоінтерфейсу (EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц","5M00GXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" \nвід 31.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.086.00131-14) ",2015]
[1035,"Станція погодна торговельної марки Netatmo моделі NWS01-EU (у складі: головний модуль моделі NWS02IN з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і радіомодулем для телеметрії; додатковий модуль NWS02OUT з радіомодулем для телеметрії) виробництва \"NETATMO LTD\", Гонконг","Розділ 18",479,"2015-09-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для дистанційного обміну даними телеметрії погодної станції\n\n---\nДля прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","868,0...868,6 Мгц\n\n\n---\n2400-2483,5 Мгц","104KF1D\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 42-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\" \nвід 25.08.2015 \n№TRENDXIM.UKR.679-33/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1537-СДК,\nсертифікат\n1О094.003085-15)",2015]
[1036,"Модуль додатковий погодної станції торговельної марки Netatmo моделі NIM01-WW з радіомодулем для телеметрії   виробництва \"NETATMO LTD\", Гонконг","Розділ 18",479,"2015-09-15","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного обміну даними телеметрії погодної станції","868,0-868,6 МГц","104KF1D","Б01\nРІ 42-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\" \nвід 25.08.2015 \n№TRENDXIM.UKR.679-32/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1537.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003084-15)"]
[1037,"Камера відеомоніторингу торговельної марки Netatmo моделі NSC01-EU з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і радіомодулем для телеметрії виробництва \"NETATMO LTD\", Гонконг","Розділ 18",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nТелеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1\n---\nДля дистанційного керування пристроями","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n868,0-868,6 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n200KF1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 42-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\"\nвід 01.09.2015 №TRENDXIM.UKR.679-36/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1537.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003109-15)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[982,"Динамік акустичний безпроводовий торговельної марки Pixus моделі Pixus Soundbank з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"PIXUS HK CO LIMITED\", Kитай","Розділ 23",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                              \n","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Орфеус\" \nвід 17.08.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0180-15)",2015]
[983,"Динамік акустичний безпроводовий торговельної марки JEKA моделей Jeka Active та Jeka Non-Stop з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"PIXUS HK CO LIMITED\", Kитай","Розділ 23",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                              \n","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Орфеус\" \nвід 17.08.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0181-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3543,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки Huawei моделі T1-701u (торгова назва HUAWEI MediaPad T1 7.0) з радіобладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W 200KG7D\n\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n\n---\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність \nТОВ «Хуавей Україна» \nвід 27.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0081-15)",2015]
[3544,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки Huawei моделі T1 A21L (торгова назва HUAWEI MediaPad T1 10.0) з радіобладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W 200KG7D\n\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n\n---\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність \nТОВ «Хуавей Україна» \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0082-15)",2015]
[3545,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 700-27ISH) моделі F0BD******* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\"\nвід 28.08.2015 №LENOVO.UKR.679-73/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.94-СДК, \nсертифікат \n1О094.003099-15) ",2015]
[3546,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Yoga 300-11IBR******, 80M1******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 28.08.2015 №LENOVO.UKR.679-74/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.99-СДК, \nсертифікат \n1О094.003100-15) ",2015]
[3547,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Ideapad Y700-15ACZ******, 80NY******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 28.08.2015 №LENOVO.UKR.679-77/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.76-СДК, \nсертифікат \n1О094.003103-15) ",2015]
[3548,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre 300S-081HH) моделей: 90F1*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\"\nвід 28.08.2015 №LENOVO.UKR.679-75/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.100-СДК, \nсертифікат \n1О094.003101-15) "]
[3549,"Пристрій введення даних торговельної марки DELL (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі MORFFLUOA виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 19.08.2015 \n№ RTS.UKR.679-12/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 405.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.003075-15) ",2015]
[3550,"Пристрій введення даних торговельної марки DELL (безпроводова клавіатура) моделі WK636p виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 19.08.2015 \n№ RTS.UKR.679-13/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 405.3-СДК,\nсертифікат \n1О094.003076-15) "]
[3551,"Пристрій введення даних торговельної марки DELL (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі WM116p виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" \nвід 19.08.2015 \n№ RTS.UKR.679-14/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 405.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.003077-15) "]
[3552,"Брелок пошуковий торговельної марки Zeaplus моделі Nut (F5D), з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Beijin Zizai Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\" \nвід 26.08.2015 №TRENDXIM.UKR.679-34/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1545-СДК,\nсертифікат\n1О094.003091-15)",2015]
[3553,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделi 9002X з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 27",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \n \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 13.08.2015 №TCT.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№001.131-СДК, сертифікат\n1О094.003054-15)",2015]
[3554,"Комп’ютер персональний (планшетний) торговельної марки Pixus моделі Pixus taskTab 10.1 3G з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “PIXUS HK CO LIMITED”, Kитай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n","200KF7W    \n\n    \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Орфеус\" від 18.08.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0182-15)",2015]
[3555,"Фотокамери цифрові (Digital Camera) торгової марки Panasonic моделі DMC-FZ300xxxxx з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) моделі Type XN виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01                                              РІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\"  від 11.08.2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009348-15-CДК, \nсертифікат \nUA 1.001.009347-15)",2015]
[3556,"Сканер штрих-кодів (Wireless 2D Barcode scanner) т. м. syble моделі XB-6278 (в кінці назви моделей можуть будь-які цифри 0-9, або літери A-Z, що не впливає на безпеку виробу) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Guangzhou Xunbao Electronics Technology CO., LTD\", Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПрАТ \"Вентиляційні системи\"\nвід 26.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009467-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009466-15)\n",2015]
[3557,"Пристрій дистанційного керування (Selfi Monopod) торговельної марки I-MEE моделі Rolipod з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"I-mee Electronics Limited\", Гонгконг","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Інвестком\"\n від 25.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009454-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009453-15) ",2015]
[3558,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки SELECLINE моделi I115 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Meridian Electronic Technology Limited\", Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" \nвід 20.08.2015 № 16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1532-СДК, \nсертифікат \n1О094.003079-15)",2015]
[3559,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Qilive моделі I801 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Meridian Electronic Technology Limited\", Китай","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ріал Істейт Ф.К.А.У\" від 25.08.2015 № 17\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1532.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003083-15)",2015]
[3560,"Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. acer, модель MS2364 (маркетингова назва Aspire S7********, де \"*\" - \"0-9\", \"A-Z\", \"a-z\", “-” або пробіл), S7-391, V5-122P з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови","Розділ 27",479,"2015-09-15","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність\n\"Acer BSEC Incorporated\", Британські Віргинські Острови  від 19.08.2015,\nнотаріально засвідчена довіреність НАК 492929 від 19.12.2014\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009438-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009437-15)\n",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ32. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 07.07.2015 № 342 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ38. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 21.07.2015 № 373 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Заступник директора Департаменту ліцензування                                                                                                С.М. Спєльніков      \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[4,0,4,11],[6,0,6,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 15.09.2015 № 479"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2810,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB S8-50F з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай","Розділ 27","659\n479","23.09.2014\n15.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 09.09.2014 №LENOVO.UKR.679-19/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.16.1-СДК, сертифікат \n1О094.002224-14) \nДекларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 28.08.2015 №LENOVO.UKR.679-76/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.105-СДК, сертифікат \n1О094.003102-15) ","2014/2015"]
["Заступник директора Департаменту ліцензування                                                                                                С.М. Спєльніков      \n"]