{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":12,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,11],[54,0,54,11],[49,0,49,11],[13,0,13,11],[18,0,18,11],[21,0,21,11],[36,0,36,9],[37,0,37,11],[4,0,4,11],[56,0,56,11],[53,0,53,11],[55,0,55,11],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[50,0,50,11],[44,0,44,11],[45,0,45,11],[38,0,38,11],[39,0,39,11],[43,0,43,11],[42,0,42,11],[41,0,41,11],[40,0,40,11],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,1,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 22.09.2015 № 492           "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4140,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ZTE моделі MF710M виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 02.09.2015 №ZTE.UKR.679-1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,\nзвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №371.67-ТР/15,\nсертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.003113-15)",2015]
[4141,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ZTE моделі MF65M з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 02.09.2015 №ZTE.UKR.679-2/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,\nзвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №371.67.1-ТР/15,\nсертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.003114-15)",2015]
[4142,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку cdma2000 1X торговельної марки ZTE моделі S183 виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nCDMA-800, як кінцеве обладнання","824,07-842,97 МГц/\n869,07-887,97 МГц","1М25G1W","Б01\nРІ 19-1","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 02.09.2015 №ZTE.UKR.679-3/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,\nзвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №371.68-ТР/15,\nсертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.003115-15)",2015]
[4143,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS т.м. Huawei моделі 424D (E5330as-2) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) виробництва \"Huawei Tech. Investment Co. Ltd\", Китай","Розділ 1",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про\nвідповідність \nПрАТ  «МТС УКРАЇНА» від 26.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.297-15)",2015]
[4144,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-H522Y з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва “LG Electronics Inc.”, Корея","Розділ 1",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність\nПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" \nвід 04.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.303-15)",2015]
[4145,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Baltic Car Equipment моделей FM-500 Blue, FM-500 Blue+, FM-500 Light, FM-500 Light+ з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та з GPS - приймачем, виробництва \"UAB \"Baltic Car Equipment\", Литва","Розділ 1",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ  \"ТЕКО ТРЕЙД\"\n від 06.08.2015   \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.268-15)",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[927,"Повторювач торговельного найменування SLR5500 типу FA309B виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3",492,"2015-09-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок \n(EN 300 113, TS 102 361-1, \nTS 102 361-2, TS 102 361-3)\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок \n(TS 102 361-1, TS 102 361-2, \nTS 102 361-3, TS 102 361-4)\n","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n7K60F1D\n7K60F1E\n7K60F1W\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW\n---\n7K60FXD\n7K60FXE\n7K60FXW","УВ32","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" \nвід 31.08.2015 №MOTOROLA.UKR.679-12/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 359.23.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003106-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3080,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ASUS моделі PCE-AC56 (PCI-E Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-21/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.227-СДК,\nсертифікат\n1О094.003121-15)",2015]
[3081,"Модем ADSL/VDSL торговельної марки Asus моделі DSL-AC68U з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\n від 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-20/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.226-СДК,\nсертифікат\n1О094.003120-15)",2015]
[3082,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - повторювач абонентський торговельної марки Asus моделі RP-AC52 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-22/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.228-СДК,\nсертифікат\n1О094.003122-15)",2015]
[3083,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ASUS моделі USB-AC55 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-23/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.230-СДК,\nсертифікат\n1О094.003123-15)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1038,"Радіопульт дистанційного керування відеокамерою з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) торговельної марки GoPro моделі RMMW2 (артикул ARMTE-002), виробництва \"GoPro Inc.\", США","Розділ 18",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Екстрім Прайд\"\nвід 09.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.306-15)",2015]
[1039,"Прийомопередавач торговельної марки DELL моделі DGRFEO (Wireless Dongle)  виробництва \"Primax Electronics Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 18",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 02.09.2015 №RTS.UKR.679-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 405.5-СДК, \ncертифікат \n1О094.003111-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3561,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ProBook 455 G3 Notebook PC (RMN: HSTNN-Q94C) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.08.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009420-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009419-15)\n",2015]
[3562,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ProBook 440 G3 Notebook PC (RMN: HSTNN-Q96C) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.08.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009428-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009427-15)\n",2015]
[3563,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ProBook 470 G3 Notebook PC (RMN: HSTNN-Q97C) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.08.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009426-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009425-15)\n",2015]
[3564,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ProBook 450 G3 Notebook PC (RMN: HSTNN-Q95C) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n   2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                 --                                                             ","200KF7W    \n200KG7W  \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW \n---                    \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.08.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009424-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009423-15)\n",2015]
[3565,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделі HP ProBook 430 G3 Notebook PC (RMN: HSTNN-Q98C) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц \n --- \n\n   2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                 --  2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                 --                                                                          ","200KF7W    \n200KG7W  \n   \n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW \n---                    \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.08.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009422-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009421-15)\n",2015]
[3566,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. HP моделей HP Stream Notebook PC, HP Stream Notebook 11, HP Stream Notebook, HP Stream Notebook 11-yxxxyy (x= 0-9, або пробіл, y= A-Z, або пробіл), HP Stream 11 Pro G2 Notebook PC (RMN: TPN-Q166) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW \n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                                              РІ 24-2-1                                                     РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 20.08.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009441-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009440-15)\n"]
[3567,"Годинник наручний торгової марки Pebble моделей: 301***, 401***, (де *** - позначення кольору корпуса) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Pebble Technology Corp.\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням інтерфейсу Bluetooth)","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW \n","Б01                                                     РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\"  від 25.08.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009452-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009451-15)\n",2015]
[3568,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Yoga 500-15ISK********, 80R6********, Lenovo Yoga 500-14ISK********, 80R5******** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9) та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 07.09.2015 №LENOVO.UKR.679-78/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.101-СДК, \nсертифікат \n1О094.003119-15)"]
[3569,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки ASUS моделей (серій) T****** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - до шести символів: літери від A до Z та/або цифри від 0 до 9, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та модифікацію моделі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  від 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-25/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n437.231.1-СДК, \nсертифікат\n1О094.003125-15)"]
[3570,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки ASUS моделей (серій) В******, E******, F******, G******, K******, N******, P******, R******, U******, X****** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * - до шести символів: літери від A до Z та/або цифри від 0 до 9, які позначають розмір екрану, відмінності платформи та модифікацію моделі виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", від 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-24/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n437.231-СДК, \nсертифікат\n1О094.003124-15)",2015]
[3571,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки VERICO моделi UNI Pad (PM-UQM12A) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Verico International Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",492,"2015-09-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"СМАРТ-АКТИВ\" від 07.08.2015 №SMART-ACTIVE.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1469.1-СДК,\n сертифікат\n1О094.003040-15)",2015]
[3572,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE40J*******UA, UE48J*******UA, UE58J*******UA (де перша * - цифра (5) - серія, друга * - цифра (2) - додаткові функції, третя та четверта * - цифра (0) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, з п‘ятої по сьому * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості) , з обладнанням радіо доступу (IEEE 802.11a/b/g/n), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n ","2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц    ","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 08.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0189-15)",2015]
[3573,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделі UE85JU******UA (де перша * - цифра (7) - серія, друга * - цифра (0) - додаткові функції, третя та четверта * - цифри (0) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, п‘ята та шоста * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості), з обладнанням радіо доступу (IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц    ","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 08.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0190-15)",2015]
[3574,"Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки Dell моделі Chromebox 74600U з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",492,"2015-09-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" \nвід 31.08.2015 №MOTOROLA.UKR.679-13/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1529-СДК,\nсертифікат\n1О094.003104-15)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Д02. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л02, Д01 або Т01, Д01 (Л02, Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д04. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Т01, Д01 (Д01, Т01 - умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ32. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 07.07.2015 № 342 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                            М.С. Сокирко \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[10,0,10,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[6,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 22.09.2015 № 492"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3153,"Радіотермінали системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 типу ОВЕН ПМ01 моделі ОВЕН ПМ01-24 та моделі ОВЕН ПМ01-220 виробництва ТОВ \"ВО ОВЕН\", Україна ","Розділ 1","446\n492","06.09.2012\n22.09.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","UA1.030.0132926-12 дійсний до 12.08.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"ВО ОВЕН\" від 03.09.2015 №OBEH.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1557-СДК,\ncертифікат \n1О094.003118-15)","2012/2015"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1277," Обладнання радіодоступу - точки доступу з функцією маршрутизації т.м. ASUS моделей RT-N10E та RT-N12E, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","68\n681\n799\n834\n492","16.02.2012\n27.12.2012\n10.12.2013\n23.12.2014\n22.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","UA1.030.0200904-11 дійсний до 26.12.2012\nUA1.030.0229032-12 дійсний до 12.12.2013\nДекларація про відповідність від 20.10.2013 № 2013-84\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1О094.001622-13)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" в Україні\nвід 21.11.2014\n№ ASUS.UKR.679-42/14 , (сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.192-СДК,\nсертифікат\n1О094.002406-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" в Україні\nвід 07.09.2015\n№ASUS.UKR.679-26/15\n(для моделі RT-N12E) (сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.232-СДК,\nсертифікат\n1О094.003126-15)","2012/2013/2014/2015"]
[1872,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точки доступу торговельної марки Totolink моделей F1, N100RE, N200RE, N300RU, N150RT, N151RT, N301RT, N150UM та N150USM виробництва \"Zioncom (Hong Kong) Technology Limited\", Китай","Розділ 9","765\n492","26.11.2013\n22.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"НВК\"Ромсат\" \nвід 22.10.2013 № 22-10-10/13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001528-13)\nДекларація про відповідність\nТОВ \"НВО\" Ромсат\" від 03.09.2015 № 03-09-15/15\n(для моделей:  N100RE, N200RE, N150RT)\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1164.2.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003117-15)","2013/2015"]
[1932,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу торговельної марки Totolink моделі N300RT виробництва \"Zioncom (Hong Kong) Technology Limited\", Китай","Розділ 9","137\n492","11.03.2014\n22.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n\n","Декларація про відповідність  \nТОВ \"НВК\"Ромсат\" від 05.02.2014 № 10-02-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1164.1-СДК,\n1О094.001766-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"НВО\" Ромсат\"\nвід 03.09.2015 \n№ 03-09-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№1164.2.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003117-15)"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]