{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":12,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,0,54,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[64,0,64,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[58,0,58,11],[57,0,57,11],[59,0,59,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[22,0,22,11],[47,0,47,11],[53,0,53,11],[52,0,52,11],[51,0,51,11],[50,0,50,11],[48,0,48,11],[49,0,49,11],[45,0,45,9],[46,0,46,11],[1,10,2,10],[10,0,10,11],[20,0,20,11],[17,0,17,11],[4,0,4,11],[12,0,12,11],[1,9,2,9],[1,1,2,1],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 29.09.2015 № 506            "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4146,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Doogee моделі X5 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"Shenzhen KVD Communication Equipment Ltd.\", Китай","Розділ 1",506,"2015-09-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\" \nвід 10.09.2015 №TRENDXIM.UKR.679-41/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1490.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003130-15)"]
[4147,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Redmi Note 2 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 1",506,"2015-09-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\" \nвід 10.09.2015 №TRENDXIM.UKR.679-40/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1518.8-СДК,\nсертифікат\n1О094.003136-15)"]
[4148,"Радіотермінал системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі PPIS LTE, виробництва \"Harman Becker Automotive System GmbH\", Німеччина","Розділ 1",506,"2015-09-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","Декларація про відповідність \nФО Різак Юрій Олександрович\n від 17.09.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.313-15) "]
[4149,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-N920C з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (a/b/g/n) і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",506,"2015-09-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n                                                                            \n\n\n---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц                               \n\n---                                                                                                          2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          \n---                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ---                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" \nвід 16.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0198-15)"]
[4150,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі BIZ* (де * - позначення кольору виробу black, white та інше, може бути відсутня) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"Oteda Supply Chain Co., Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 1",506,"2015-09-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \" Інвестком\" \nвід 10.09.2015\n №BRAVIS-BIZ_2015-16/1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1534.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.003131-15)"]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[783,"Прийомопередавач цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) мікрофонної системи торговельної марки Sennheiser типу AVX  моделі EKP AVX або моделі SK AVX, або моделі  SKM AVX (назва у супровідній документації SKM AVX-835), або моделі SKM AVX-S (назва у супровідній документації SKM AVX-835S), виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина","Розділ 8",506,"2015-09-29","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 11.09.2015 №INDIGO MUSIC.UKR.679-4/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n483.18-СДК, \nсертифікати\n1О094.003145-15)."]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3084,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) – точка доступу  т.м. Mimosa серії В5 моделі Mimosa В5-Lite, виробництва  \"Mimosa Networks, Inc.\", США","Розділ 9",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11a/n)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації при розташуванні РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами \n(за стандартом IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n\n---\n5470-5670 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n\n\n\n\n","УВ35","Декларація про відповідність \nТОВ \"Секнет Телеком\" \nвід 27.08.2015 №CЕКНЕТ.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1485-СДК, \nсертифікат \n1О094.003094-15)"]
[3085,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) – точка доступу  т.м. Mimosa серії В5 моделі Mimosa В5 Backhaul, виробництва  \"Mimosa Networks, Inc.\", США","Розділ 9",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11a/n)\n","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","УВ35","Декларація про відповідність \nТОВ \"Секнет Телеком\" \nвід 27.08.2015 №CЕКНЕТ.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1485.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003092-15)"]
[3086,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Mimosa серії B5 моделі Mimosa B5c Backhaul, виробництва \"Mimosa Networks, Inc.\", США","Розділ 9",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11a/n)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації при розташуванні РЕЗ у фіксованих пунктах з конкретними географічними координатами \n(за стандартом IEEE 802.11a/n)","5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n\n---\n5470-5670 МГц","20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n\n\n\n\n","УВ35","Декларація про відповідність \nТОВ \"Секнет Телеком\" \nвід 27.08.2015 №CЕКНЕТ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1485.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003093-15)"]
[3087,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) - USB адаптер (Wireless N Nano USB adapter) торговельної марки D-Link моделі DWA-131, виробництва \"ALPHA NETWORKS INC\", Тайвань","Розділ 9",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Нормакон-Україна\" \nвід 19.06.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001000923-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001000922-15)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1040,"Пристрій дистанційного керування типу \"Selfie Stick\" торговельних марок MI або Xiaomi моделі Yi (LYZPG01XY) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 18",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ\n \"Трендксім\" від 10.09.2015 №TRENDXIM.UKR.679-38/15\n  (сертифікат органу з оцінки відповідності 1518.6-СДК, \nсертифікат \n1О094.003134-15)"]
[1041,"Радіопередавач системи контролю тиску та температури в шинах автомобіля торговельної марки PMV-CA74, PMV-CA76 виробництва \"Pacific Indastrial Co. Ltd\", Японія","Розділ 18",506,"2015-09-29","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для дистанційного керування об'єктами","433,05-434,79 МГц","350KF1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Ніссан Мотор Україна\"\n від 09.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.126-15)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[984,"Гарнітура бездротова торговельних марок MI або Xiaomi моделі LYEJ01LM з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 23",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 10.09.2015 №TRENDXIM.UKR.679-39/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності 1518.7-СДК,\n сертифікат\n 1О094.003135-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3575,"Індикатор фізичної активності людини (фітнес-трекер) торговельних марок MI або Xiaomi моделі Mi Band XMSH03HM з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 10.09.2015 №TRENDXIM.UKR.679-37/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності 1518.5-СДК, \nсертифікат \n1О094.003133-15)",2015]
[3576,"Пристрій вводу інформації (Digital Notepad) торговельної марки WACOM моделі CDS-600, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth),  виробництва \"WACOM CO., LTD.\", Японія","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"НДЦ \"СТАНДАРТ-ЕКСПЕРТ\" від 11.09.2015 №STANDARD EXPERT.UKR.679-1/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1553-СДК;\n сертифікат \n1О094.003108-15)",2015]
[3577,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Ideapad 500-15ISK******, 80NT****** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.09.2015 №LENOVO.UKR.679-79/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.80-СДК, \nсертифікат \n1О094.003140-15)",2015]
[3578,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей  Lenovo YOGA 700-14ISK****, 80QD**** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 15.09.2015 №LENOVO.UKR.679-84/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.81-СДК, \nсертифікат \n1О094.003158-15)"]
[3579,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Ideapad 300-14IBR******, 80M2******, Lenovo Ideapad 300-14ISK******, 80Q6******, Lenovo Ideapad 300-15IBR******, 80M3******, Lenovo Ideapad 300-15ISK******, 80Q7****** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де ****** - комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.09.2015 №LENOVO.UKR.679-80/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.84-СДК, \nсертифікат \n1О094.003141-15)"]
[3580,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo S500z) моделей 10HС*******, 10K3*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.09.2015 №LENOVO.UKR.679-81/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.93-СДК, \nсертифікат \n1О094.003142-15)"]
[3581,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo S400z) моделей: 10HB*******, 10K2*******, 10HD*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.09.2015 №LENOVO.UKR.679-82/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.97-СДК, \nсертифікат \n1О094.003143-15)"]
[3582,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Ideapad 100S-11IBY******, 80R2****** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.09.2015 №LENOVO.UKR.679-83/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.111-СДК, \nсертифікат \n1О094.003144-15)"]
[3583,"Монітор з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделі LH65DME****/** (де з першої по четверту * - літери – особливості комплектації, додаткових функцій, кольору виробу; п’ята та шоста * - літери - код регіону) з обладнанням радіодоступу   (IEEE 802/11 a/b/g/n), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 11.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0194-15)"]
[3584,"Комп’ютер персональний торговельної марки MSI  моделей GP62, GP72 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 а/b/g/n  та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Micro-Star International Co., Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц  \n\n---\n2400-2483,5 МГц \n  5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4\nРІ 24-3                         ","Декларація про відповідність Представництва \"Мікро-стар нізерлендс холдинг Бі.Ві\",  від 14.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.312-15)"]
[3585,"Відеокамера торговельної марки D-Link моделі DCS-6010L з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n),\n виробництва \"D-Link CorporationLtd.\", Тайвань, Провінція Китаю\n","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД\"  від 04.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.296-15)"]
[3586,"Відеореєстратор автомобільний  торговельної марки TRANSCEND моделей TS16GDP220M, TS16GDP220A  з обладнанням радіодоступу та GPS-приймачем, виробництва \"Transcend Information, Inc\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W                        ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\"  від 15.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.304-15)"]
[3587,"Пристрій для відеоконференції торговельної марки Grandstream моделей GVC3200, GVC3202  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 а/b/g/n  та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Grandstream Networks Inc.\", США","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц  \n\n---\n2400-2483,5 МГц \n  5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n22M0G1D\n22M0D1D  40M0G1D\n40M0D1D                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4\nРІ 24-3                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"МУК-Експрес\"  від 08.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.302-15)"]
[3588,"Комп'ютер персональний (планшетний) торговельної марки PIXUS моделі Pixus blaze 9.7 3G  з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"PIXUS HK CO LIMITED\", Kитай","Розділ 27",506,"2015-09-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n","200KF7W    \n    \n   \n    \n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Орфеус\" від 10.09.2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0192-15)"]
[3589,"Принтер т.м. HP моделей  HP LaserJet Enterprise M506x, HP LaserJet M506x, LaserJet Enterprise M506x,HP LaserJet Managed M506xm, HP LaserJet M506xm, LaserJet Managed M506xm  (RMN: BOISB-1403-01)  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 20.07.2015 №UA.001.00112-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009179-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009178-15)"]
[3590,"Принтер т.м. HP моделі HP OfficeJet Pro 8210 Printer  (RMN: SNPRC-1603-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 31.07.2015 №UA.001.00117-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009268-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009267-15)"]
[3591,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделей HP OfficeJet 8710 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 8715 All-in-One Printer,  HP OfficeJet 8716 All-in-One Printer (RMN: SNPRC-1601-01) з обладнанням приймання/передавання фаскимільних повідомленнь  та обладнанням радіодоступу моделі, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 03.08.2015 №UA.001.00118-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009291-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009290-15)"]
[3592,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделей HP OfiiceJet Pro 8720 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 8725 All-in-One Printer ( RMN: SNPRC-1602-01);  HP OfiiceJet Pro 8730 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 8735 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One Printer, HP OfficeJet Pro 8745 All-in-One Printer (RMN: SNPRC-1602-02) з обладнанням приймання/передавання фаскимільних повідомленнь  та обладнанням радіодоступу моделі, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 04.08.2015 №UA.001.00119-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009299-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009300-15)"]
[3593,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP серії HP ENVY 5640 e-All-in-One Printer моделей 5640, 5642, 5644, 5646, серії HP ENVY 5660 e-All-in-One Printer моделей 5660, 5665 (RMN: SDGOB-1401-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 31.08.2015 №UA.001.00126-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009484-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009483-15)"]
[3594,"Пристрій багатофукнціональний (принтер) т.м. HP серії HP DeskJet 3630 All-in-One Printer series моделей 3630, 3631,3632, 3633, 3634,3636, 3637, 3638, серії  HP DeskJet Ink Advantage 3630 All-in-One Printer Series моделей 3635, 3636, 3637, 3639, серії HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4720 All-in-One Printer Series моделі 4729 (RMN: SNPRH-1501) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 16.06.2015 №UA.001.00069-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.008986-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.008985-15)"]
[3595,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделей HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M577z, HP Color LaserJetFlow MFP M577z (RMN: BOISB-1406-04) з обладнанням приймання/передавання фаскимільних повідомленнь  та обладнанням радіодоступу моделі, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1                                                                   РІ 24-2-1                                 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 24.07.2015 №UA.001.00116-15/029\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009238-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009237-15)"]
[3596,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделі P57F (маркетингова назва P57F002, P57F002) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",506,"2015-09-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n та  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц    ","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 ","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 14.09.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009550-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009549-15)\n"]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ35. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 11.08.2015 № 415 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                            М.С. Сокирко \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[8,0,8,11],[6,0,6,11],[4,0,4,11],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                        від 29.09.2015 № 506"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[482," Комплект навушників безпроводових серії RS моделей RS 110-II та RS 120-II, RS 4200-II та RS 4200-2-II, виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина","Розділ 23","68\n799\n575\n506","16.02.2012\n10.12.2013\n19.08.2014\n29.09.2015","Безпроводові аудіозастосування \n(ETSI EN 301 357-2)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","863-865 МГц","200KF3E","Б01\nРІ 40-1","UA1.030.0078386-11 дійсний до 16.06.12\nДекларація про відповідність ТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 14.10.2013 № 13/10-5 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1О094.001271-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Індіго М'юзік Київ\"  від 31.07.2014 №INDIGO MUSIC.UKR.679-1/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n483.11.1-СДК,\n сертифікат \n1О094.002130-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 15.09.2015 №INDIGO MUSIC.UKR.679-5/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n483.19-СДК,\n сертифікат \n1О094.003150-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2837,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo YOGA Tablet 2-830F, Lenovo YOGA Tablet 2-1050F, Lenovo YOGA Tablet 2 PRO-1380F, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай","Розділ 27","673\n506","30.09.2014\n29.09.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.09.2014 №LENOVO.UKR.679-21/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.17-СДК,\n сертифікат \n1О094.002249-14) \nДекларація про відповідність  Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 15.09.2015 №LENOVO.UKR.679-85/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.109-СДК,\n сертифікат \n1О094.003159-15)"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко\n         \n"]