{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":12,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[23,0,23,11],[17,0,17,11],[19,0,19,11],[21,0,21,11],[13,0,13,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[76,0,76,11],[71,0,71,11],[72,0,72,11],[73,0,73,11],[74,0,74,11],[75,0,75,11],[56,0,56,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[68,0,68,11],[61,0,61,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[64,0,64,11],[65,0,65,11],[69,0,69,11],[70,0,70,11],[52,0,52,9],[54,0,54,11],[55,0,55,11],[53,0,53,11],[57,0,57,11],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 27.10.2015 № 557             "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4181,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG- X190 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку                                  E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                                                              ","200KF7W    \n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                                       РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність   \nПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"\nвід 05.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.323-15)",2015]
[4182,"GPS Oxford Tracker (трекер) EL120  з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM-900/1800, виробництва \"Oxford Products Ltd.\", Англія","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800), як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність  \nФОП Конюх Ілля Олександрович\nвід 21.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0203-15)",2015]
[4183," Радіотелефон  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделi Redmi Note 2 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай ","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11а/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц    ","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\nвід 09.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.344-15)",2015]
[4184," Радіотелефон  систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделей Mi Note, Mi Note PRO з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 а/b/g/n та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS-приймачем, виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай ","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11а/b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц    ","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\nвід 09.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.343-15)",2015]
[4185,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei Y625-U32 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE IEEE 802.15.1, 802.11a/b/g/n)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/GSM900/1800/IMT-2000 IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 а/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n","200KF7W 200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність \nТОВ \"Хуавей Україна\" \nвід 08.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0118-15)"]
[4186,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Meizu типу PRO 5 моделі M576H з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS виробництва \"Meizu Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \" Трендксім\" від 08.10.2015 №TRENDXIM.UKR.679-14/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1204.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.003241-15)",2015]
[4187,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800, UMTS, CDMA2000 1x та CDMA2000 EV-DO rev. A торговельної марки HTC моделі HTC Desire 728G dual sim EEA з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"НТС Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD)/CDMA-800, як кінцеве обладнання  (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц/\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Трендксім\" \nвід 08.10.2015 №TRENDXIM.UKR.679-43/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1332.8-СДК, \ncертифікат \n1О094.003246-15)",2015]
[4188,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Microsoft типу RM-1127 моделі RM-1127 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем\nрадіодоступу стандарту IEEE\n802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W\n200KG7D\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 17.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0135-15)"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3108,"Обладнанняярадіодоступу (IEEE 802.16) -  станція абонентська моделі WIN5223 (P/N: WIN5223-Y, де Y - цифра (0-9), яка повязана із часом гарантійного періоду, виробництва \"Siemens Israel Ltd\", Ізраїль ","Розділ 9",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.16), як базова станція","2300 - 2400 МГц","5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W","УВ36","Декларація про відповідність  Приватне підприємство \"ПРОНЕТ\" від 16.09.2015 №PRONET.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1497.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003172-15)",2015]
[3109,"Обладнанняярадіодоступу (IEEE 802.16) -  станція абонентська модел і WIN7023 (P/N: WIN7023-Y-ZZZ, де Y - цифра (0÷9), яка повязана із часом гарантійного періоду; ZZZ - букви (a-z, A-Z), які позначають інтерфейс передавання даних та тип електроживлення), виробництва \"Siemens Israel Ltd\", Ізраїль ","Розділ 9",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(ETSI EN 302 326)","Для організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.16), як базова станція","2300 - 2400 МГц","5М00G7W\n5М00D7W\n10М0G7W\n10М0D7W","УВ36","Декларація про відповідність  Приватне підприємство \"ПРОНЕТ\" від 16.09.2015 №PRONET.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1497-СДК, \nсертифікат \n1О094.003171-15)",2015]
[3110,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 3165D2W, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 16.09.2015 №ІНТЕЛ.UKR.679-3/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 028-ЗВТНя/14\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№ 109.25-ТР/15,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.003169-15)",2015]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[574," Станція радіорелейна типу OmniBAS моделей OSDR-15-H(L), OSDR-18-H(L), OSDR-38-H(L) діапазонів 15,18, 38 ГГц, виробництва \"INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS\", Греція","Розділ 15",557,"2015-10-27","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-2:2009)","Для побудови радіорелейних систем передавання","14,4-14,5 ГГц\n14,8-15,35 ГГц\n\n---\n17,7-19,7 ГГц\n\n\n\n---\n39,5-40,5 ГГц","7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n---\n7M50D7W\n13M8D7W\n27M5D7W\n55M0D7W\n---\n7M00D7W\n14M0D7W\n28M0D7W\n56M0D7W","РІ 27-6\nРІ 27-10\nРІ 27-12","Декларація про відповідність ТОВ \"Інтраком Телеком Україна\" від 12.10.2015 \n№INTRACOM.UKR-347.15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.347-15)"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1042,"Пристрій дистанційного керування стабілізаційним ручним підвісом відеокамери торговельної марки DJI моделей RONIN та RONIN-М з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD\", Китай","Розділ 18",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328:2008, ETSI EN 300 440-2)","Для автоматизованого управління радіопристроїв, з використанням стандарта IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n1M00FXD","Б01\nРІ 24-3\nРІ 24-6","Декларація про відповідність   \nТОВ \"ФЛАЙ ТЕХНОЛОДЖИ\"\nвід 09.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.350-15)"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[994,"Колонка безпроводова торговельної марки Xiaomi моделі Mi Bluetooth speaker з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай","Розділ 23",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\nвід 29.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.327-15)",2015]
["Розділ 24. Радіообладнання короткого радіусу дії з індукційним принципом роботи"]
[10,"Пристрій зарядний безпроводовий торговельної марки \"SAMSUNG\" моделі EP-PN920, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 24",557,"2015-10-27","    Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Безпроводове зарядження акумуляторів мобільних телефонів","9-148,5 кГц","5K00X0N\n","Б01\nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 09.10.2015 №SAMSUNG.UKR.679-10/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1471.11-СДК \nсертифікат \n1О094.003248-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3656,"Наручний комунікаційний пристрій (Gear S2) торговельної марки Samsung моделі SM-R720 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами  IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                      --                                                                                        --                                                          13,553-13,567 МГц","1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W                       --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1                                                                    РІ 24-2-1                                                        РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 12.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0213-15)",2015]
[3657,"Наручний комунікаційний пристрій (Gear S2) торговельної марки Samsung моделі SM-R732 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами  IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1 та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц                                                                                                                                                                   --                                                                                        \n--                                                          13,553-13,567 МГц","1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W                       --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1                                                                    РІ 24-2-1                                                        РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 12.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0214-15)",2015]
[3658,"Пристрій введення даних торговельної марки Microsoft (безпроводова клавіатура) моделі 1728 у складі з приймачем сигналу (USB-adapter), виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 07.10.2015 №RTS.UKR.679-20/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1238.9.1-СДК \nсертифікат \n1О094.003234-15)",2015]
[3659,"Пристрій введення даних торговельної марки Microsoft (безпроводова клавіатура) моделі 1729 у складі з приймачем сигналу (USB-adapter), виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 07.10.2015 №RTS.UKR.679-21/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1238.9.2-СДК \nсертифікат \n1О094.003235-15)",2015]
[3660,"Пристрій введення даних торговельної марки Microsoft (безпроводова клавіатура) моделі 1738 у складі з приймачем сигналу (USB-adapter), виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 07.10.2015 №RTS.UKR.679-22/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1238.9.3-СДК \nсертифікат \n1О094.003236-15)",2015]
[3661,"Пристрій введення даних торговельної марки Microsoft (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі 1730, виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 07.10.2015 №RTS.UKR.679-23/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1238.10-СДК \nсертифікат \n1О094.003237-15)",2015]
[3662,"Пристрій введення даних торговельної марки Microsoft (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі 1737 у складі з приймачем сигналу (USB-adapter), виробництва \"Microsoft Corporation\", США","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00FXD","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 07.10.2015 №RTS.UKR.679-24/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1238.11-СДК \nсертифікат \n1О094.003238-15)",2015]
[3663,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей \nLenovo Ideapad 300-17ISK******, 80MK******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-99/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.108-СДК, \nсертифікат \n1О094.003224-15)",2015]
[3664,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo B51-80******, 80LM******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), \nта/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-100/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.117-СДК, \nсертифікат \n1О094.003225-15)",2015]
[3665,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre 200-01IBW) моделі 90FA*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-101/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.118-СДК, \nсертифікат \n1О094.003226-15)",2015]
[3666,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M900 SFF) моделей: 10FG*******, 10FH*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-102/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.119-СДК, \nсертифікат \n1О094.003227-15)",2015]
[3667,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M900z) моделей: 10F2*******, 10F3*******, 10F4*******, 10F5*******, 10F7*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-103/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.121-СДК, \nсертифікат \n1О094.003228-15)",2015]
[3668,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo M900 Tiny) моделей: 10FL*******, 10FM*******, 10FR*******, 10FS*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-104/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.122-СДК, \nсертифікат \n1О094.003229-15)",2015]
[3669,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M800 SFF) моделей: 10FX*******, 10FY*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від  05.10.2015 №LENOVO.UKR.679-105/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.123-СДК, \nсертифікат \n1О094.003230-15)",2015]
[3670,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo YT3-X50M з радіомодулем систем стільникового зв'язку \nGSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу, мультисервісного радіодоступу та приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01, УВ43\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 08.10.2015 №LENOVO.UKR.679-106/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.126-СДК,\nсертифікат \n1О094.003244-15)",2015]
[3671,"Годинник наручний т.м. SONY моделі SWR50  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC та GPS-приймачем, виробництва \"Sony Mobile Communications Inc.\", Японія","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W  \n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 02.10.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009701-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009700-15)\n",2015]
[3672,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp моделі TPC-T005-21 (маркетингова назва HP ProOne 600 G2 21.5-in Touch All-in-One PC, HP ProOne 600 G2 21.5-in Non-Touch All-in-One PC) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"TPV-INVENTA TECHNOLOGY CO. LTD.\", Тайвань","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W   \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 14.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0100-15) ",2015]
[3673,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки HP моделі TPC-T007-23 (маркетингова назва HP EliteOne 800 G2 23-in Touch All-in-One PC HP EliteOne 800 G2 23-in Non-Touch All-in-One PC, HP EliteOne 800 G2 23-in Touch GPU All-in-One PC, HP EliteOne 800 G2 23-in Non-Touch GPU All-in-One) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"TPV-INVENTA TECHNOLOGY CO. LTD.\", Тайвань","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W   \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 14.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0101-15) ",2015]
[3674,"Пристрій введення даних торговельної марки DELL (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі WM514p, виробництва \"Primax Electronics Ltd\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXD","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 30.09.2015 №RTS.UKR.679-25/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n405.6-СДК \nсертифікат \n1О094.003219-15)",2015]
[3675,"Телевізори LСD \"Philips\"  моделей 65PUy7600/xx (де на місці \"y\" - може бути H, K, S, \"x\" позначає призначення) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Belgium N.V.\", Бельгія","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4  \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 18.09.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009573-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009572-15)",2015]
[3676,"Телевізори LСD \"Philips\"  моделей 55PU*87*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4  \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 25.09.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009631-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009634-15)",2015]
[3677,"Телевізори LСD \"Philips\"  моделей 65PU*87*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл ) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","5M00G1D\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4  \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 25.09.2015\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.009633-15-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.009632-15)",2015]
[3678,"Лампа настільна торгівельної марки Xiaomi моделі Yeelight bedside lamp з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\nвід 07.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.325-15)",2015]
[3679,"Очищувач води торговельної марки Xiaomi моделі Mi Water Purifier з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\nвід 30.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.329-15)"]
[3680,"Очищувач повітря торговельної марки Xiaomi моделі Mi Air Purifier з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"Ен-Ай-Ес\"\nвід 02.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.330-15)"]
[3681,"Комп'ютер персональний торговельної марки HP моделей TPC-T004-20, (маркетингова назва HP ProOne 400 G2 20-in Touch All-in-One PC, HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One PC) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"TPV-INVENTA TECHNOLOGY CO. LTD.\", Тайвань","Розділ 27",557,"2015-10-27","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W   \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 14.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0108-15) "]
["Примітки:"]
["РІ 19-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800 наведені у додатку 5 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-6. Узагальнені умови застосування обладнання мереж автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів, контролю параметрів технологічних процесів наведені у додатку 14 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-6. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 17,7-19,7 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-10. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 14,4-14,5 ГГц, 14,8-15,35 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 27-12. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 36-40,5 ГГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ36. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 18.08.2015 № 430 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ43. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 06.10.2015 № 519 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
[" Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                            М.С. Сокирко \n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":13,"n_cols":12,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,7,2,7],[9,0,9,11],[12,0,12,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                 від 27.10.2015 № 557"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1995,"Модем ADSL торговельної марки ZTE моделі ZXHN H108N з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 9","353\n557","11.06.2014\n27.10.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02 \nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва компанії \"ЗТЄ Корпорейшн\"\nвід 14.05.2014 \n№ ZTE.UKR.679-1/14 \n(Звіт № 023-Звя/12,\nсертифікат\n1О094.001962-14)\nДекларація про відповідність \nПредставництва\n \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 08.10.2015 №ZTE.UKR.679-4/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№3 71.69-ТР/15,\nсертифікат \n1О094.003242-15)"]
[2010,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки безпроводового доступу моделі 7265D2W, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9","593\n557","26.08.2014\n27.10.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n---\nУВ39","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція від 08.08.2014 №INTEL.UKR.679-19/14\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 028-Звя/13 від 18.06.2014, \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.20дп/14 від 08.08.2014,сертифікат \n1О094.002159-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 28.09.2015 №ІНТЕЛ.UKR.679-4/15\n(звіт про перевірку та оцінку 028-ЗВТНя/14 від 18.06.2014, \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.20.1-ТР/15\n,сертифікат \n1О094.003206-15)"]
[2025,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картки безпроводового доступу моделі 7265NGW, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9","701\n557","14.10.2014\n27.10.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n---\nУВ39","Декларація про відповідність \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція від 30.09.2014 №INTEL.UKR.679-20/14\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-Звя/13 \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.21дп-ТР/14,\nсертифікат  органу з оцінки відповідності\n1О094.002271-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 28.09.2015 №ІНТЕЛ.UKR.679-5/15\n(звіт про перевірку та оцінку 028-ЗВТНя/14 від 18.06.2014, \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.21.1-ТР/15 \nсертифікат \n1О094.003207-15)"]
[3010,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 3165NGW, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9","190\n557","07.04.2015\n27.10.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n---\nУВ39","Декларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 25.02.2015 №INTEL.UKR.679-1/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ \n№ 028-ЗВТНя/14 \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.22-ТР/15,\nсертифікат \n1О094.002619-15)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 28.09.2015 №ІНТЕЛ.UKR.679-6/15\n(звіт про перевірку та оцінку 028-ЗВТНя/14 від 18.06.2014, \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №109.22.1-ТР/15\nсертифікат \n1О094.003208-15)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2919,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделей NP 104 3G, NP 725 3G IPS Black та NP 725 3G White, з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Stockshop Industries (HK) Limited\", Гонконг","Розділ 27","788\n557","02.12.2014\n27.10.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 03.11.2014 \n№ STOCKSHOP.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1369-СДК,\nсертифікат\n1О094.002363-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 09.10.2015 \n№ STOCKSHOP.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1369.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.003249-15)","2012/2015"]
[2921,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Bravis моделей NP 101 та Q100L з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"New Devel Technology Development Ltd.\", Гонконг","Розділ 27","788\n557","02.12.2014\n27.10.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 03.11.2014 \n№ NEW DEVEL.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1261.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002361-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ  \"Наш Сервіс\" \nвід 06.10.2015 \n№ BRAVIS (NEW DEVEL).UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1261.6-СДК,\nсертифікат\n1О094.003231-15)\n","2014/2015"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]