{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":12,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[13,0,13,11],[7,0,7,11],[9,0,9,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[70,0,70,11],[65,0,65,11],[66,0,66,11],[68,0,68,11],[69,0,69,11],[48,0,48,9],[49,0,49,11],[50,0,50,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[58,0,58,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[59,0,59,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[67,0,67,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[64,0,64,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 17.11.2015 № 591              "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4207,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Globalsat моделі TR-206 (BeniFone) з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800  та приймачем GPS, виробництва \"Globalsat WorldCom Corporation\", Тайвань","Розділ 1",591,"2015-11-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n-","200KF7W\n200KG7D\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"БЕНІШ ДЖІ ПІ ЕС УКРАЇНА\"  від 22.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.337-15)",2015]
[4208,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Prestigio серії PFP моделі PFP(Y)(JJ)(X)(ZZ)(DUO)(COLOR)(STORAGE) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де Y - позначення, що визначає номер серії (від 1 до 9); JJ - позначення, що визначає розмір екрану (14, 17, 18, 24, 28, 32, 35 або інше); X - позначення, що визначає виробничий індекс моделі (від 0 до 9); ZZ - позначення, що визначає локалізацію пристрою (RU,UA,CIS або інше, або відсутні); DUO - позначення, що визначає модель з двома сим-картками, може бути відсутнім; COLOR - позначання кольору (приймає значення WHITЕ, BLACK, RED та інше або відсутня), STORAGE - позначення що визначає індекс пам'яті (може приймати значення 32GB, 16GB або інше, або відсутнім); в разі відсутності позначок локалізації та кількості карток - обладнання призначено для всіх ринків, порядок позначок може бути довільним; виробництва \"Prestigio Plaza Limited\", Кіпр","Розділ 1",591,"2015-11-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Підприємства з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 02.11.2015 №19/2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n660.63-СДК, \nсертифікат \n1О094.003363-15)",2015]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[785,"Апарат телефонний для дротового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Alcatel моделі E132 RU, виробництва \"Atlinks Asia Ltd.\", Kитай\n","Розділ 8",591,"2015-11-17","Цифрова безпроводова телефонія  (EN 301 406)\n","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості\nкінцевого обладнання\n","1880-1900 МГц"," 1M72F7W","Б01\nРІ 23-1                                   \n","Декларація про відповідність ТОВ \"MTI\" від 29.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0220-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3114,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі Keenetic III з функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.05), виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 27.10.2015 \n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №007-ЗвОцСУЯ,\nсертифікат на СУЯ \nUA2.СУЯ.031.00010-15)",2015]
[3115,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі Keenetic Giga III з функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.06), виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ас, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ас, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 27.10.2015 \n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №007-ЗвОцСУЯ,\nсертифікат на СУЯ \nUA2.СУЯ.031.00010-15)",2015]
[3116,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу моделі Keenetic Ultra II з функцією маршрутизації (версія ПЗ - 2.06), виробництва \"ZyXEL Communications Corporation\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ас, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ас, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"ЗАЙКСЕЛ УКРАЇНА\" від 27.10.2015 \n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №007-ЗвОцСУЯ,\nсертифікат на СУЯ \nUA2.СУЯ.031.00010-15)",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1050,"Радіопристрій для догляду за дитиною торговельної марки Motorola моделей FOCUS73, FOCUS66, FOCUS86, FOCUS85 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Binatone Electronics International LTD\", Гонконг","Розділ 18",591," 17.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД.\" від 29.10.2015 № ДОЛЯ.UKR.679-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1592-СДК, \nсертифікат \n1О094.003344-15)",2015]
[1051,"Радіопристрій для догляду за дитиною торговельної марки Motorola моделей MBP854, MBP85, MBP662, MBP853, MBP857, MBP877 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Binatone Electronics International LTD\", Гонконг","Розділ 18",591," 17.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nETSI EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","3M00FXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Доля і Ко., ЛТД.\" від 29.10.2015 № ДОЛЯ.UKR.679-16/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1593-СДК, \nсертифікат \n1О094.003345-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3739,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 32PF*55*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіо доступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 10.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009151-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009150-15)",2015]
[3740,"Телевізор LED \"Philips\"  моделей 40PF*55*0/**(\"*\" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 17.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009184-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009183-15)",2015]
[3741,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 48PF*55*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіо доступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 10.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009153-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009152-15)",2015]
[3742,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 50PF*53*0/** (де на місці \" * \" можуть бути 0 - 9, A - Z, a - z або пусто - маркетингові позначення)  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009205-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009204-15)",2015]
[3743,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 50PF*65*0/** (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіо доступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW \n5M00G1D  \n   --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 24-4\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 10.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009147-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009146-15)",2015]
[3744,"Телевізори LED \"Philips\"  моделей 50PU*64*0/**, (\"*\" може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіо доступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 10.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009155-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009154-15)",2015]
[3745,"Телевізор LED \"Philips\"  моделей 55PF*55*0/** (\"*\" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 17.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009182-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009181-15)",2015]
[3746,"Телевізор LED \"Philips\"  моделей 55PF*65*0/** (\"*\" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW \n5M00G1D  \n   --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 24-4\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 16.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009176-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009175-15)",2015]
[3747,"Телевізор LED \"Philips\"  моделей 55PF*64*0/** (\"*\" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 27.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009207-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009206-15)",2015]
[3748,"Телевізор LED \"Philips\"  моделей 65PF*65*0/** (\"*\" - може бути 0 - 9, A - Z, a - z або пробіл для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"TP Vision Europe B.V.\", Нідерланди","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW \n5M00G1D  \n   --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 24-4\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТП ВІЖН Україна\" від 10.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009149-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.009148-15)",2015]
[3749,"Медіаплеєр (ПЕОМ) торговельної марки WeTek моделей WeTek Play, WeTek Core, WeTek Play+, WeTek Core+ та WeTek OpenELEC Box з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та радіопульт дистанційного керування, виробництва \"VVETEK DOO\", Словенія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1,\nETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1, \nETSI EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n3M00FXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"НВО\" Ромсат\" від 02.11.2015 № 02-11-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1597-СДК, \nсертифікат \n1О094.003359-15)",2015]
[3750,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі HSTNN-I41C-5 (HP EliteBook 755 G3 Notebook PC) з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",591,"2015-11-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 29.10.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009842-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009841-15)\n",2015]
[3751,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделі  HSTNN-I42C  (HP EliteBook 820 G3 Notebook PC) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",591,"2015-11-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 29.10.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009840-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009839-15)\n",2015]
[3752,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки HP моделі TPN-Q155 (маркетингові назви  HP Stream Notebook PC, HP Stream, HP Stream Notebook PC 13, HP Stream Notebook PC 13-yxxxyy) (замість \"x\" може бути  0 - 9 або пробіл, замість \"y\" може бути A - Z або пробіл)   з  радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS  та  обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",591,"2015-11-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 11.09.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009554-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009553-15)\n",2015]
[3753,"Комп'ютер персональний (ноутбук) торговельної марки hp моделей HP Pavilion x360 Convertible PC, HP Pavilion 13 x360 Convertible PC, HP Pavilion 13 x360 PC, HP Pavilion 13-yxxxyy x360 Convertible PC, HP Pavilion Notebook PC, HP Pavilion 13 Notebook PC, HP Pavilion 13-yxxxyy Notebook PC (x= 0-9, або пробіл, y= A-Z, або пробіл) (RMN: TPN-Q147) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 06.10.2015\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.006486-14-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.006485-14)\n",2015]
[3754,"Комп`ютер персональний (Personal Computer) торговельної марки  DELL моделі  W12C (W12C002, W12C003, W12C004)  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 27.07.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009192-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009191-15)\n",2015]
[3755,"Комп'ютер персональний (Portable Computer) т.м. DELL моделей P53F (P53F001), P29E (P29E001)  з обладнанням радіодоступу  та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 30.10.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009845-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009844-15)\n",2015]
[3756,"Накопичувач даних торговельної марки Canon моделі Connect Station CS100 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та радіомодулем NFC, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g/n)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13,56 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n\n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 27.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.251-15) ",2015]
[3757,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo YT3-X90L з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу і мультисервісного радіодоступу та приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",591,"2015-11-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, \nITUR.M 1450-5)\n\n\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W\n\n---\n5М00G7W 5М00D7W\n10М0G7W 10М0D7W\n15М0G7W 15М0D7W\n20М0G7W 20М0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ05","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 02.11.2015 №LENOVO.UKR.679-128/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.127-СДК,\nсертифікат \n1О094.003361-15)",2015]
[3758,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo YT3-X90F з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, \nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 02.11.2015 №LENOVO.UKR.679-127/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.127.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003360-15)",2015]
[3759,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo PB1-750M з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу і мультисервісного радіодоступу та приймачем GPS, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",591,"2015-11-17","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n\n---\n5М00G7W 5М00D7W\n10М0G7W 10М0D7W\n15М0G7W 15М0D7W\n20М0G7W 20М0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ13","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 02.11.2015 №LENOVO.UKR.679-129/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1281.143-СДК,\nсертифікат \n1О094.003362-15)",2015]
[3760,"Принтер багатофункціональний т.м. EPSON типу C531C моделі L655* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіо доступу та пристроєм прийому/передачі факсимільних повідомлень, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 29.07.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009257-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009256-15)\n",2015]
[3761,"Принтер струменевий т.м. EPSON типу B472A моделі SC-P400* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11b/g) ","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 04.08.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009303-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009302-15)\n",2015]
[3762,"Принтер термальний т.м. EPSON типів М316A моделі TM-P80* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (пасивна радіомітка), виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 11.08.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009361-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009358-15)\n",2015]
[3763,"Принтер термальний т.м. EPSON типів М316B моделі TM-P80* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (пасивна радіомітка), виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 11.08.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009359-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009360-15)\n",2015]
[3764,"Принтер термальний т.м. EPSON типів М327А моделі TM-P20* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіо доступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (пасивна радіомітка), виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11a/b/g/n) ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 10.08.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009342-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009341-15)\n",2015]
[3765,"Принтер термальний т.м. EPSON типів М327B моделі TM-P20* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (пасивна радіомітка), виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 10.08.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009340-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009339-15)\n",2015]
[3766,"Принтер струменевий т.м. EPSON типу B621A моделі WorkForce Pro WF-6090DW* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 27.04.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008673-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008672-15)\n",2015]
[3767,"Принтер багатофункціональний т.м. EPSON типу C551A моделі WorkForce Pro WF-6590DWF* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіо доступу та пристроєм прийому/передачі факсимільних повідомлень, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 13.05.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.008763-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.008762-15)\n",2015]
[3768,"Принтер струменевий т.м. EPSON типу B581A моделі WorkForce WF-100W* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 06.08.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009319-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009318-15)\n",2015]
[3769,"Проектор LCD т.м. EPSON типу H722B моделі EB-U32*, типу H721B моделі EB-W32* (де * - будь-яка літера, цифра або пробіл в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",591,"2015-11-17","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"ЕПСОН ЄВРОПА Б.В.\"  від 20.07.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009196-15-CДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009195-15)\n",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/с), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ05. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 25.11.2014 № 770 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ13. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 03.02.2015 № 62 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[13,0,13,11],[4,0,4,11],[11,0,11,11],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                        від 17.11.2015 № 591"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[670,"Телефонні апарати для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки \"Panasonic\" моделей KX-TG2511UA*, KX-TG2512UA* та додаткова трубка моделі KX-TGA251RU* виробництва \"Panasonic System Network Co., Ltd.\", Японія (стара назва \"Panasonic Corporation\", Японія, Китай )","Розділ 8","68\n591","16.02.2012\n17.11.2015","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0094911-09, дата видачі: 24.12.2009, дійсний до: 23.12.2012\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 30.09.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.009646-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.009645-15)"]
[676,"Телефонні апарати для проводового зв'язку в поєднанні з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки 'Panasonic'\n моделей KX-TG1611UA*, KX-TG1612UA*, KX-TG1711UA*, KX-TG1712UA* (де * - літера позначення\n кольору корпусу) виробництва \"Panasonic System Network Co., Ltd.\", Японія (стара назва'Panasonic Corporation' Японія, Китай, В'єтнам)","Розділ 8","68\n522\n591","16.02.2012\n13.08.2013\n17.11.2015","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0026131-11, дата видачі: 04.03.2011, дійсний до: 03.03.2014\nДекларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 11.06.2013\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 30.09.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.009648-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.009647-15)"]
[709,"Апарати телефонні  для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Panasonic моделей KX-TG8561UA*, KX-TG8551UA* та додаткова безпроводова трубка моделі KX-TG855RU (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd\", Японія","Розділ 8","215\n591","27.04.2012\n17.11.2015","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","UA1.025.0041990-12 дійсний до 19.03.2015\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 30.09.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.009644-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.009643-15)","2012/2015"]
[732,"Апарати телефонні  для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделей KX-TG6821UA*, KX-TG76822UA*, KX-TG6811UA*, KX-TG6812UA* та додаткова безпроводова трубка моделі KX-TGA681RU (де * - літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва \"Panasonic System Network Co., Ltd.\", Японія (стара назва \"Panasonic Corporation\", Японія) ","Розділ 8","210\n591","11.04.2013\n17.11.2015","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)","Для організації безпроводового  фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT)","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 05.02.2013  (сертифікат органу з оцінки відповідностіUA1.025.0022254-13)\nреєстраційний номер №UA.004.D.00293-13 \nвід 18.02.2013\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 30.09.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.009657-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.009655-15)","2013/2015"]
[737,"Апарати телефонні  для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделей KX-PRW110UA* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) та KX-PRS110UA* з додатковими безпроводовими трубками моделей KX-PRWA10RU* та KX-PRSA10RU* (де * - латинська літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва  \"Panasonic System Network Co., Ltd.\", Японія (стара назва \"Panasonic Corporation\", Японія)","Розділ 8","522\n591","13.08.2013\n17.11.2015","Цифрова безпроводова телефонія\n(ДСТУ 4893:2007)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n (IEEE 802.11b/g/n)","Для організації безпроводового фіксованого (номадичного) абоненського радіодоступу (DECT) та прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом (IEEE 802.11b/g/n)","1880-1900 МГц \n---\n2400-2483,5 МГц","1M72F7W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 05.07.2013\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 30.09.2015  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009665-15-СДК,\n UA 1.001.009667-15-СДК,\nсертифікати\nUA 1.001.009664-15\n UA 1.001.009666-15)","2013/2015"]
[755,"Апарат телефонний для проводового зв'язку з бездротовою трубкою цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торгової марки Panasonic моделі KX-PRX120UA* з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth та IEEE 802.11) з додатковою бездротовою трубкою моделі KX-PRXA10RU* (де* - латинська літера або цифра в залежності від кольору корпусу) виробництва  \"Panasonic System Network Co., Ltd.\", Японія (стара назва \"Panasonic Corporation\", Японія)","Розділ 8","5\n591","14.01.2014\n17.11.2015","Цифрова безпроводова телефонія (ДСТУ 4893:2007)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11а/b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для організації безпроводового радіодоступу (DECT)(з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11а/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","1880-1900 МГц \n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","1M72F7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 23-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 15.11.2013\nДекларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 30.09.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.009662-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.009661-15)\n","2014/2015"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[603,"Гарнітури мікротелефонні т.м. \"Sennheiser\" моделей EZX 60, EZX 70, EZX 80, MM 100, MM 400-X, MM 450-X, MM 550-X, VMX 200 серії Presence моделей Presence 2 in 1, Presence UC, Presence UC ML з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth)  виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина","Розділ 23","482\n684\n756\n591","27.09.2012\n22.10.2013\n18.11.2014\n17.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","UA1.030.0147271-12 дійсний до 05.09.2013\nДекларація про відповідність № 13/10-4 ТОВ \"Індіго Мюзік Київ\" від 04.10.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.001467-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Індіго Мюзік Київ\"   від 30.10.2014 № INDIGO MUSIC.UKR.679-9/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n483.14-СДК,\nсертифікат\n1О094.002357-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Індіго Мюзік Київ\"   від 26.10.2015 № INDIGO MUSIC.UKR.679-11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n483.25-СДК,\nсертифікат\n1О094.003327-15)","2012/2013/2014/2015"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1402,"Пристрій багатофункціональний т.м. \"Panasonic\" моделі KX-MB2270RU,  KX-MB2230RU*, KX-MB2540RU*, KX-MB2510RU*  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.\", Японія","Розділ 27","461\n591","23.07.2013\n17.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Прийом-передача даних за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Панасонік Україна Лтд\" від 12.06.2013 \nДекларація про відповідність  ТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 24.09.2015  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n UA 1.001.009629-15-СДК,\nсертифікат\n UA 1.001.009628-15)","2013/2015"]
[2907," Годинник наручний торговельної марки COGITO моделей CLASSIC та POP з обладнанням радіодоступу ( інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"CONNECTEDEVICE Ltd.\", Гонконг/ Китай","Розділ 27","756\n591","18.11.2014\n17.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Іевестком\" від 24.10.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1363-СДК,\nсертифікат \n1О094.002345-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Іевестком\" від 20.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1363.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.003306-15)\n","2014/2015"]
[3432,"Блок системний міні (РС) торговельних марок hp, HEWLETT-PACKARD COMPANY моделі TPC-P041-BX (маркетингова назва HP Pavilion Mini, HP Pavilion Mini Desktop, HP Stream Mini, HP Stream Mini Desktop, 300-xxxyy, 200-xxxyy (замість x, y - може бути 0-9, a-z, A-Z, пробіл або \"-\" для маркетингових цілей) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27","372\n591","21.07.2015\n17.11.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом ( IEEE 802.11 b/g/n,\nIEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n 20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3       ","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США  від 07.07.2015 №UA.001.007797-14/029\n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.007797-14-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.007796-14)\nДекларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США  від 28.10.2015 \n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.009836-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009835-15)",2015]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]