{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":84,"n_cols":12,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,11],[21,0,21,11],[35,0,35,11],[65,0,65,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,6,2,6],[25,0,25,11],[1,9,2,9],[1,8,2,8],[58,0,58,11],[59,0,59,11],[62,0,62,11],[23,0,23,11],[37,0,37,11],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[63,0,63,11],[64,0,64,11],[55,0,55,9],[56,0,56,11],[57,0,57,11],[60,0,60,11],[61,0,61,11],[83,0,83,11],[75,0,75,11],[76,0,76,11],[69,0,69,11],[70,0,70,11],[77,0,77,11],[78,0,78,11],[82,0,82,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[68,0,68,11],[81,0,81,11],[74,0,74,11],[73,0,73,11],[79,0,79,11],[80,0,80,11],[71,0,71,11],[72,0,72,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 01.12.2015 № 624               "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4211,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 5054D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 29.10.2015 №TCT.UKR.679-26/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 001.142-СДК, \nсертифікат \n1О094.003352-15)",2015]
[4212,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 5065D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг ","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 29.10.2015 №TCT.UKR.679-25/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 001.141-СДК, \ncертифікат \n1О094.003351-15)",2015]
[4213,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 5017D з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 29.10.2015 №TCT.UKR.679-24/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 001.140-СДК, \nсертифікат \n1О094.003350-15)",2015]
[4214,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 6045Y з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 29.10.2015 №TCT.UKR.679-22/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 001.138-СДК, \nсертифікат \n1О094.003348-15)",2015]
[4215,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ALCATEL ONETOUCH моделі 6039K з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) та приймачем GPS, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг ","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" від 29.10.2015 №TCT.UKR.679-21/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 001.137-СДК, \nсертифікат \n1О094.003347-15)",2015]
[4216,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделей ALTO та HIT з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Auto Che Company Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Наш Сервіс\" від 09.11.2015 \n№ BRAVIS-AUTO-CHE.UKR.679-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1533.4-СДК, \nсертифікат \n1О094.003387-15)",2015]
[4217,"Станція базова системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) торговельної марки Huawei моделі BTS3911E виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв'язок \nIMT-2000 (UMTS)\n(ДСТУ ETSI EN 301 908-3)","Для застосування в системах стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD), в якості базової станції","2110-2170 МГц/\n1920-1980 Мгц","5M00G7W\n5M00D7W","УВ29 \nД05, ОВ7\nРв ≤ 5 Вт\nGa = 11 дБі","Декларація про відповідність  \nТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\" \nвід 16.11.2015 \n№HUAWEI.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 363.105-СДК, \ncертифікат\n1О094.003413-15)",2015]
[4218,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ZTE моделей \nZTE Blade AF3, ZTE Blade GF3 та ZTE Blade L3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 13.11.2015 \n№ ZTE.UKR.679-5/15 \n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 034-ЗВя/15,\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№ 371.71-ТР/15,\nсертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.003401-15)",2015]
[4219,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM900 торговельної марки COILER моделі AT-900, виробництва \"Coiler Corporation\", Тайвань","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n","Застосування в системах стільникового  зв'язку E-GSM/GSM900 у якості повторювача","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n","УВ43","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Іноваційні радіооптичні системи\"\nвід 16.11.2015 \n№ 17112015/01 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1590-СДК, \nсертифікат \n1О094.003410-15)",2015]
[4220,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM900 торговельної марки COILER моделі BRII-900, виробництва \"Coiler Corporation\", Тайвань","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\n","Застосування в системах стільникового  зв'язку E-GSM/GSM900 у якості повторювача","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n","УВ43","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Іноваційні радіооптичні системи\"\nвід 16.11.2015 \n№ 17112015/02\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1590-СДК, \nсертифікат \n1О094.003410-15)",2015]
[4221,"Повторювач системи стільникового зв'язку GSM1800 торговельної марки COILER моделі BRII-1800, виробництва \"Coiler Corporation\", Тайвань","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Застосування в системах стільникового  зв'язку GSM-1800 у якості повторювача","1710-1785 МГц/\n1805-1880 Мгц\n","200KF7W\n200KG7W\n","УВ43","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Іноваційні радіооптичні системи\"\nвід 16.11.2015 \n№ 17112015/03\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1590-СДК, \nсертифікат \n1О094.003410-15)",2015]
[4222,"Повторювач системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS/WCDMA) торговельної марки COILER моделі ATII-2200, виробництва \"Coiler Corporation\", Тайвань","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n","Застосування в системах стільникового  зв'язку \nIMT-2000 (UMTS) у якості повторювача","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n","5M00G7W\n5M00D7W\n","УВ43","Декларація про відповідність  \nТОВ \"Іноваційні радіооптичні системи\"\nвід 16.11.2015 \n№ 17112015/04 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1590-СДК, \nсертифікат \n1О094.003410-15)",2015]
[4223,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки \"GIGABYTE\" моделі GSmart Classic Lite, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Підприємство з іноземною інвестицією у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 18.11.2015 №21/2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 590.18-СДК, \nсертифікат \n1О094.003422-15)",2015]
[4224,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки \"GIGABYTE\" моделі GSmart Essence 4, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Підприємство з іноземною інвестицією у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 18.11.2015 №20/2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 590.18.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003421-15)",2015]
[4225,"Радіотелефон системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки \"GIGABYTE\" моделі GSmart F240, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  Підприємство з іноземною інвестицією у формі \nТОВ \"ASBIS-Україна\" \nвід 18.11.2015 №22/2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n590.19-СДК, \nсертифікат \n1О094.003423-15)",2015]
[4226,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-H736 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем NFC, GPS-приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n та пристроєм радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n13,56 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність   \nПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\"\nвід 04.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.370-15)",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[947,"Повторювач торговельного найменування GTR8000 типу FS506 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3",624,"2015-12-01","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n\n\n---\nАналоговий транкінговий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(TIA-102)\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TIA-102)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n---\nОрганізація аналогового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n","423-430 МГц/\n413-420 МГц\n 440-442,125 МГц \n442,525-447,725 МГц \n448,15-450 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n460-460,6 МГц/\n450-450,6 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц\n 440-442,125 МГц \n442,525-446 МГц \n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n423-430 МГц/\n413-420 МГц","\n\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n---\n11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n---\n\n8K10F1D\n8K10F1E\n8K70D1W\n8K70D7W\n8K10F1W\n8K10F7W\n9K80D7W\n","УВ15","Декларація про відповідність \nТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" \nвід 05.11.2015 №MOTOROLA.UKR.679-23/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 359.21-СДК, \nсертифікат \n1О094.003376-15)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3117,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) - точка доступу торговельної марки Netis моделей MW5230 виробництва \"Netis Systems CO., LTD\", Китай ","Розділ 9",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність\nТОВ \"Інвестком\"\nвід 04.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.369-15)",2015]
["Розділ 15. Радіообладнання радіорелейних систем передавання прямої видимості"]
[576,"Cтанція цифрова радіорелейна FibeAir IP-20 діапазону 8 ГГц, виробництва \n\"Ceragon Networks Ltd.\", Ізраїль","Розділ 15",624,"2015-12-01","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-\n2:2009)","Для побудови радіорелейних\nсистем передавання","7900-8500 МГц\n","28М0G7W 28М0D7W 56М0G7W 56М0D7W","РІ 27-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"НТУСЕРВIС\" \nвід 12.11.2015 №NTUSERVICE.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 466.14.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003403-15) ",2015]
[577,"Cтанція цифрова радіорелейна FibeAir IP-20 діапазону 7 ГГц, виробництва \n\"Ceragon Networks Ltd.\", Ізраїль","Розділ 15",624,"2015-12-01","Радіорелейний зв’язок\n(ДСТУ ETSI EN 302 217-2-\n2:2009)","Для побудови радіорелейних \nсистем передавання","7110-7750 МГц\n","28М0G7W 28М0D7W","РІ 27-9","Декларація про відповідність \nТОВ \"НТУСЕРВIС\"\nвід 12.11.2015 №NTUSERVICE.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n466.14-СДК, \nсертифікат \n1О094.003402-15) ",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1053,"Радіопульт доступу до автомобіля з дисплеєм (ID GEBER Display) торгівельної марки BMW моделі 35up, виробництва \"HON HAI PRECISION IND. CO., LTD.,\", Тайвань","Розділ 18",624," 01.12.2015","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(ETSI EN 300 220-2)","Для дистанційного керування об'єктами","433,05-434,79 МГц","35K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність  ТОВ \"АВТ Баварія\" від 05.11.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009877-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009876-15)\n",2015]
[1054,"Іграшка радіокерована моделей R047508 та R047509 з радіоприймачем, пультом дистанційного керування моделі LJTX3V10-050 (частота 27МГц), виробництва \"RONGJUN (HONG KONG) TRADING LIMITED\", Китай","Розділ 18",624," 01.12.2015","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","27,145 МГц  ","12K0A1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Епіцентр К\", \n від 17.11.2015 №1446/35\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1608.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.003406-15)",2015]
[1055,"Іграшка радіокерована моделі R053762 з радіоприймачем, пультом дистанційного керування моделі LJTX3V10-050 (частота 27МГц та 40МГц), виробництва \"RONGJUN (HONG KONG) TRADING LIMITED\", Китай","Розділ 18",624," 01.12.2015","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","27,145 МГц\n    40,685 МГц  ","12K0A1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Епіцентр К\", \n від 17.11.2015 №1446/35\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1608.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.003406-15)",2015]
[1056,"Іграшка радіокерована моделі R047494 у складі з радіоприймачем, пультом дистанційного керування моделі HN-HB TX, виробництва \"RONGJUN (HONG KONG) TRADING LIMITED\", Гонконг, Китай","Розділ 18",624," 01.12.2015","Радіокерування моделями\n(EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","    40,685 МГц  ","12K0A1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Епіцентр К\", \n від 17.11.2015 №1447/35\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1608.2-СДК,\nсертифікат\n 1О094.003407-15)",2015]
[1057,"Радіообладнання для дистанційного керування виконавчими пристроями торговельної марки TRUST моделей 71001, 71002, 71008, 71012, 71013, 71014, 71015, 71018, 71028, 71029, 71034, 71053, 71075, 71079, 71082, 71085, 71086, 71091, 71100, виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди","Розділ 18",624," 01.12.2015","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","433,05-434,79 МГц","55K0G1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність \nТОВ \"ІНВЕСТКОМ\" від 09.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.355-15) ",2015]
[1058,"Іграшки радіокеровані торгової марки \"MAISTO\", арт. 81128, 81157 код УКТЗЕД 9503007500, виробництва \"May Cheong Toy Products Fty. Ltd.\", Гонконг","Розділ 18",624," 01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"АТ ДИСТРІБ'ЮШІН\" від 05.11.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0223-15)                                                         ",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[997,"Голосове дистанційне керування т.м. SONY моделі RMF-TX200E з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 23",624," 01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 19.11.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009985-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009984-15)\n",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3791,"Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки \"Philips\", моделі Philips  S307(CTS307) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон -Україна\" від 27.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0218-15)                                                         ",2015]
[3792,"Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки \"Philips\", моделі Philips Xenium V526 (CTV526) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон -Україна\" від 27.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0216-15)                                                         ",2015]
[3793,"Комп’ютер персональний кишеньковий (КПК) систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки \"Philips\", моделі Philips S337(CTS337) з обладнанням радіодоступу (в тому числі інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",624,"2015-12-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n22M0G1W\n22M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Нормакон -Україна\" від 27.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0217-15)                                                         ",2015]
[3794,"Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделeй HDR-CX450,  HDR-CX625 з обладнанням радіодоступу (радіомодуль IEEE 802.11 b/g/n) та пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13553-13567 кГц","20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W  \n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 09.11.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009902-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009901-15)\n",2015]
[3795,"Відеопроектор  т.м. SONY моделі VPL-VW520 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 17.11.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009963-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009962-15)\n",2015]
[3796,"Блок системний (ПЕОМ) торговельної марки Intel серії Next Unit of Computing / NUC моделей *****NUC5*****PYH*****, *****NUC5*****GYH***** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth - картка безпроводового доступу моделі 3165NGW), де * - (до п'ятнадцяти символів, частково можуть бути відсутні) - цифри (0-9), літери латинського алфавіту (А-Z, a-z), пробіли ( ), тире (-), слеші (/ або \\), плюси (+), які позначають модифікацію моделі та її комплектацію), виробництва \"Intel Corporation\", США","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 Мгц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"Інтел Україна\" від 11.11.2015 \n№ІНТЕЛ.UKR.679-8/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1486.1-СДК, \ncертифікат \n1О094.003399-15)",2015]
[3797,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Ideacentre AIO 300-20ISH) моделі F0BV*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 05.11.2015 №LENOVO.UKR.679-130/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.144-СДК, \ncертифікат \n1О094.003377-15)",2015]
[3798,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M700 Tiny) моделей: 10JM*******, 10JN*******, 10JQ*******, 10JR*******, 10JS*******, 10JT*******, 10HY*******, 10J0*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 17.11.2015 № LENOVO.UKR.679-131/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.141-СДК, \ncертифікат \n1О094.003415-15)",2015]
[3799,"Пристрій збору даних т.м. Vocollect Talkman типу A500 моделі TAP802-01  з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Vocollect Inc.\", США","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 17.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.382-15) ",2015]
[3800,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Canon моделі i-SENSYS MF729Cx з обладнанням радіодоступу, радіомодулем NFC та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13,56 МГц","20M0G1W\n20M0D1W \n\n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 17.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.371-15) ",2015]
[3801,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Canon моделей i-SENSYS MF628Cw, -SENSYS MF728Cdw з обладнанням радіодоступу  та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 17.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.372-15) ",2015]
[3802,"Пристрій багатофункціональний торговельної марки Canon моделі i -SENSYS MF724Cdw з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 17.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.373-15) ",2015]
[3803,"Пристрій друкувальний (принтер) торговельної марки Canon моделей i -SENSYS LBP251dw,  i -SENSYS LBP252dw з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 17.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.374-15) ",2015]
[3804,"Пристрій друкувальний (принтер) торговельної марки Canon моделей i -SENSYS LBP253x з обладнанням радіодоступу та радіомодулем NFC, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13,56 МГц","20M0G1W\n20M0D1W \n\n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 17.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.377-15) ",2015]
[3805,"Ресивер цифровий т.м. SONY моделі DSX-A400BT з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Соні Україна\" від 18.11.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009978-15-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.009977-15)\n",2015]
[3806,"Комп’ютер персональний (ноутбук) т.м. Getac моделей V110-******, B300-******, S400-******, X500-******, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Getac Technology Corporation\", Тайвань","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nТОВ \"Компанія \"Версія\"\" від 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.394-15) ",2015]
[3807,"Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. Getac моделей F110-******, T800-******, Z710-****** з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Getac Technology Corporation\", Тайвань ","Розділ 27",624,"2015-12-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nТОВ \"Компанія \"Версія\"\" від 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.395-15) ",2015]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 27-3. Узагальнені умови застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7900-8500 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\". \nВ окремих випадках застосовуються номінали радіочастот згідно ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 20.08.2007 № 5412.\n"]
["РІ 27-9. Узагальнені умови  застосування радіорелейних систем передавання в смузі радіочастот 7110-7750 МГц наведені у додатку 15 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"."]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["ОВ7 Вхідні фільтри базових станцій цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад."]
["Д05. Експлуатація РЕЗ здійснюється відповідно до Л01, Д01 (Л01, Д01- умовне позначення ліцензій і дозволів, що дають право на користування радіочастотним ресурсом України згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 №815 (зі змінами)) на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ. "]
["УВ15. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 24.02.2015 № 103 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ29. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 16.06.2015 № 311 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ43. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 06.10.2015 № 519 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nРв - максимальна дозволена потужність радіопередавача, Вт.\nGa - коефіцієнт підсилення антени відносно ізотропного випромінювача, яка входить до складу радіоелектронного засобу, дБі.\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[26,0,26,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[4,0,4,11],[8,0,8,11],[1,2,2,2],[19,0,19,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                        від 01.12.2015 № 624"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3530,"Радіотермінал (модем-контролер) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 т.м. \"ЕНЕРГО-ІНВЕНТ\" типу GSMP-304-GPRS 10B виробництва ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\", Україна","Розділ 1","765\n815\n624","26.11.2013\n16.12.2014\n01.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\" від 05.11.2013 \n№ АЮАГ.421459.001/01-13\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1О094.001576-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\" від 12.11.2014 \n№ ENERGO INVEST.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1372-CДК,\nсертифікат\n№1О094.002382-14)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"ЕНЕРГО-ІНВЕСТ\" \nвід 06.11.2015 \n№ ENERGO INVEST.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1372-CДК,\nсертифікат\n1О094.003386-15)","2013/2014/2015"]
[3959,"Станція базова системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 та IMT-2000 (UMTS) моделі Flexi Multiradio 10 BTS виробництва \"Nokia Solutions and Networks Oy\", Фінляндія","Розділ 1","852\n227\n297\n624","30.12.2014\n28.04.2015\n09.06.2015\n01.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв'язку E-GSM/ GSM-900/1800, IMT-2000 (UMTS) у якості базової станції","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n933-960 МГц/\n888-915 МГц\n---\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц\n","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","УВ09, ОВ7","Декларація про відповідність ТОВ \"Нокіа Солюшинз енд Нетворкс Україна\"  від 08.12.2014 № NSN.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1272.1-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002457-14) \nДекларація про відповідність ТОВ \"Нокіа Солюшинз енд Нетворкс Україна\"  від 15.04.2015 № NSN.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1272.3-СДК,  \nсертифікат \n1О094.002722-15) \nДекларація про відповідність ТОВ \"Нокіа Солюшинз енд Нетворкс Україна\"  від 05.11.2015 №NSN.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1272.5-СДК,  \nсертифікат \n1О094.003378-15) ","2014/2015"]
[4054,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. SONY моделі E2312 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, радіопристроєм короткого радіусу дії, GPS-приймачем, виробництва \"Sony Mobile Communications Inc.\", Японія","Розділ 1","310\n624","16.06.2015\n01.12.2015","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)  \n\n\n\n---      \nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)       ","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11а/b/g/n, радіопристроєм короткого радіусу дії та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nPI 24-1-3\nPI 24-1-4\nРІ 24-2-1\nPI 24-2-2\nPI 24-2-3\nPI 24-2-4\nРІ 24-3\nPI 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні України\" від 29.05.2015\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.008888-15-СДК)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 02.11.2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009871-15-СДК)",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1783,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC52U виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","588\n124\n624","10.09.2013\n04.03.2014\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, ITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність № 2013-97 від 08.08.2013 р. Представництва\"ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED\", Республіка Сінгапур\n(сертифікат UA1.030.0166811-13)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  від 17.02.2014 № 2014_32 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.137-СДК,\n1О094.001793-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-38/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.220-СДК,\nсертифікат\n1О094.003370-15)","2013/2014/2015"]
[1929,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - USB Adapter моделі USB-AC50, виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю ","Розділ 9","124\n624","04.03.2014\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5250 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"  \nвід 17.02.2014 № 2014_32 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.137-СДК,\n1О094.001793-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-38/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.220-СДК,\nсертифікат\n1О094.003370-15)","2014/2015"]
[3054,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ASUS моделі USB-AC51 (USB-Adapter)  виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","401\n624","04.08.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\", \nвід 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.213-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002989-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-35/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n437.213.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003367-15)",2015]
[3055,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі EA-AC87 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","401\n624","04.08.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-16/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.214-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002990-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-36/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.214.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003368-15)",2015]
[3057,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації торговельної марки ASUS моделі RT-AC3200 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","401\n624","04.08.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\",  \nвід 22.07.2015 №ASUS.UKR.679-18/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n437.216-СДК, \nсертифікат \n 1О094.002992-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-37/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.216.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003369-15)",2015]
[3080,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ASUS моделі PCE-AC56 (PCI-E Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","492\n624","22.09.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-21/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.227-СДК,\nсертифікат\n1О094.003121-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-40/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.227.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003372-15)",2015]
[3081,"Модем ADSL/VDSL торговельної марки Asus моделі DSL-AC68U з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу з функцією маршрутизації виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","492\n624","22.09.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\n від 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-20/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.226-СДК,\nсертифікат\n1О094.003120-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-39/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.226.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003371-15)",2015]
[3082,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) - повторювач абонентський торговельної марки Asus моделі RP-AC52 виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","492\n624","22.09.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009,\nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-22/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.228-СДК,\nсертифікат\n1О094.003122-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-41/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.228.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003373-15)",2015]
[3083,"Обладнання радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) торговельної марки ASUS моделі USB-AC55 (USB Adapter) виробництва \"ASUSTeK Computer INC\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9","492\n624","22.09.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, \nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nПредставництво \"ASUS Global Pte. Ltd.\" \nвід 07.09.2015 №ASUS.UKR.679-23/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 437.230-СДК,\nсертифікат\n1О094.003123-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"ASUS Global Pte. Ltd.\"\nвід 05.11.2015 №ASUS.UKR.679-42/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 437.230.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003374-15)",2015]
[3110,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 3165D2W, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9","557\n624","27.10.2015\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n\n\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ \n(ДСТУ 7115:2009, \nITUR.M 1450-5)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11ac)","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n80М0G1W\n80М0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про\nвідповідність ТОВ \"Iнтел\nУкраїна\" від 16.09.2015\n№ІНТЕЛ.UKR.679-3/15\n(звіт про перевірку та\nоцінку СУЯ № 028-ЗВя/13\nЗвіт за результатами оцінки\nСУ на відповідність\nвимогам ТР стосовно\nВиробництва продукції\n№ 109.25-ТР/15,\nсертифікат органу з оцінки\nвідповідності\n1О094.003169-15)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Iнтел Україна\" \nвід 11.11.2015 \n№ ІНТЕЛ.UKR.679-7/15\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ № 028-ЗВя/13 від 18.06.2013, \nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№ 109.25.1-ТР/15 від 11.11.2015,\nсертифікат \n1О094.003398-15)",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2811,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB S8-50LC з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай","Розділ 27","659\n815\n624","23.09.2014\n16.12.2014\n01.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01, УВ05\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 09.09.2014 №LENOVO.UKR.679-18/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.16-СДК, сертифікат \n1О094.002223-14) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 01.12.2014 №LENOVO.UKR.679-29/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.16.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.002425-14) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 17.11.2015 №LENOVO.UKR.679-136/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.149-СДК, \nсертифікат \n1О094.003420-15) \n","2014/2015"]
[2835,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo YOGA Tablet 2-830L, Lenovo YOGA Tablet 2-1050L, Lenovo YOGA Tablet 2-1051L та Lenovo YOGA Tablet 2PRO-1380L з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонг Конг / Китай","Розділ 27","673\n798\n624","30.09.2014\n09.12.2014\n01.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв'язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації (в режимі FDD), як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-3\n УВ05","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 18.09.2014 №LENOVO.UKR.679-20/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.17.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.002250-14) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 01.12.2014 №LENOVO.UKR.679-30/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.17.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.002426-14) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 17.11.2015 №LENOVO.UKR.679-134/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.147-СДК, \nсертифікат \n1О094.003418-15) ","2014/2015"]
[2952,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-10F з обладнанням (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27","815\n624","16.12.2014\n01.12.2015","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)  \n","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами (IEEE 802.11b/g/n,  IEEE 802.15.1)\n","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.11.2014 № LENOVO.UKR.679-26/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1281.22-СДК,\nсертифікат\n1О094.002421-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 17.11.2015 №LENOVO.UKR.679-135/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.148-СДК, \nсертифікат \n1О094.003419-15) ","2014/2015"]
[2986,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-30HC з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ","Розділ 27","834\n624","23.12.2014\n01.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.11.2014 № LENOVO.UKR.679-28/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1281.24.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002423-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 17.11.2015 №LENOVO.UKR.679-133/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.146-СДК, \nсертифікат \n1О094.003417-15) ","2014/2015"]
[2987,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TAB 2 A7-30GC з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай ","Розділ 27","834\n624","23.12.2014\n01.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/, як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n\n","Декларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.11.2014 № LENOVO.UKR.679-27/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1281.24.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002422-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 17.11.2015 №LENOVO.UKR.679-132/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.145-СДК, \nсертифікат \n1О094.003416-15) ","2014/2015"]
[3370,"Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. SONY моделей SGP771, SGP712 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS (тільки для моделі SGP771), обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth),  пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC, GPS-приймачем, виробництва \"Sony Mobile Communications Inc.\", Японія","Розділ 27","310\n624","16.06.2015\n01.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 29.05.2015 \n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.008878-15-СДК)\nДекларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 10.11.2015 \n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009915-15-СДК)",2015]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]