{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":12,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,11],[91,0,91,11],[88,0,88,11],[89,0,89,11],[86,0,86,11],[87,0,87,11],[85,0,85,12],[90,0,90,11],[72,0,72,11],[75,0,75,11],[84,0,84,11],[80,0,80,11],[81,0,81,11],[77,0,77,11],[79,0,79,11],[83,0,83,11],[76,0,76,11],[73,0,73,11],[82,0,82,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[1,1,2,1],[37,0,37,11],[19,0,19,11],[78,0,78,11],[1,11,2,11],[43,0,43,11],[74,0,74,11],[14,0,14,11],[35,0,35,11],[1,10,2,10],[71,0,71,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 12.01.2016 № 14              "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4251,"Радіотермінали (POS-terminal) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Ingenico моделі IDE2##-******** з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) (де ## - два символи, що визначають модифікацію пристрою (цифри від 0 до 9); * - до восьми символів, що визначає конструктивні особливості моделі (цифри від 0 до 9, або літери латинського алфавіту (літери від А до Z))), виробництва \"Ingenico SA\", Франція ","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-8/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.003496-15)",2016]
[4252,"Радіотермінал (POS-terminal) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Ingenico моделі iWE2##-******** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) (де ## - два символи, що визначають модифікацію пристрою (цифри від 0 до 9); * - до восьми символів, що визначає конструктивні особливості моделі (цифри від 0 до 9, або літери латинського алфавіту (літери від А до Z))), виробництва \"Ingenico SA\", Франція ","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-9/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24.5-СДК,\nсертифікат\n1О094.003497-15)",2016]
[4253,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-A710F/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (a/b/g/n) і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n                                                                                                                                                               ---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 25.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0246-15)",2016]
[4254,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-A510F/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (a/b/g/n) і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          --                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 25.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0250-15)",2016]
[4255,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-A310F/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) і інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n                                                                         ---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                                                                                                            --                                                                                         --                                                                                         --                                                       13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                                                     РІ 24-2-1                                                         РІ 24-3 \nPI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 25.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0247-15)",2016]
[4256,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Microsoft типу RM-1152 моделі RM-1152 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем NFC, виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування (EN 300 330-2)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)  та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,56 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1 ","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0170-15)",2016]
[4257,"Пристрій телематичний торговельної марки Raxel Telematics моделі Raxel One з радіомодулем системи стільникового зв'язку GSM-900/1800, для моніторингу стилю водіння автомобілем, виробництва ООО \"Раксел Телематикс\", Російська Федерація","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність  ТОВ \"Раксел Телематикс\" від 28.12.2015 №РАКСЕЛ.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1641-СДК, \ncертифікат \n1О094.003544-15)",2016]
[4258,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі A401 NEO* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS (де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім)), виробництва \"Wealthy Link (Asia) Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\", від 24.12.2015 №WEALTHY LINK.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1638-СДК, \nсертифікат \n1О094.003539-15)",2016]
[4259,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Bravis моделі B501 EASY* з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS (де * - позначення кольору виробу (може бути відсутнім)), виробництва \"Fortune Ship Technology(HK) Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 1",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\", від 22.12.2015 №FORTUNE SHIP.UKR.679-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1588.4-СДК, \nсертифікат \n1О094.003528-15)",2016]
["Розділ 2. Радіообладнання систем короткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[13,"Радіостанція возивна торговельної марки President моделі HENRY ASC CLASSIC 12/24V, виробництва \"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.\", Франція","Розділ 2",14,"2016-01-12","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 433-1)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26,965-27,405 МГц","10K0F3E\n5K00A3E","Б01, РІ 2","Декларації про відповідність ТОВ \"Президент Електронікс Україна\" від 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.336-15)",2016]
[14,"Радіостанція возивна торговельної марки President моделі JOHNNY III ASC 12/24V, виробництва \"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.\", Франція","Розділ 2",14,"2016-01-12","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 433-1)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26,965-27,405 МГц","10K0F3E\n5K00A3E","Б01, РІ 2","Декларації про відповідність ТОВ \"Президент Електронікс Україна\" від 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.336-15)",2016]
[15,"Радіостанція возивна торговельної марки President моделі HARRY III ASC 12/24V, виробництва \"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.\", Франція","Розділ 2",14,"2016-01-12","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 433-1)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26,965-27,405 МГц","10K0F3E\n5K00A3E","Б01, РІ 2","Декларації про відповідність ТОВ \"Президент Електронікс Україна\" від 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.336-15)",2016]
[16,"Радіостанція возивна торговельної марки President моделі JOHNSON II ASC 12/24V, виробництва \"GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS S.A.\", Франція","Розділ 2",14,"2016-01-12","Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок\n(EN 300 433-1)","КХ-радіостанція для організації персонального радіозв’язку ","26,965-27,405 МГц","10K0F3E\n5K00A3E","Б01, РІ 2","Декларації про відповідність ТОВ \"Президент Електронікс Україна\" від 20.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.336-15)",2016]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3132,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94356Z, виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 11.12.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-17/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n789.21.8-СДК, \nсертифікат \n1О094.003483-15)",2016]
[3133,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM943142Y, виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 11.12.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-19/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n789.21.10-СДК, \nсертифікат \n1О094.003482-15)",2016]
[3134,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)  – точка доступу торговельної марки D-Link моделей DIR-300S, DIR-320S, DIR-300A, DIR-320A,  виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n \n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД.\" від 15.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.421-15)",2016]
[3135,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)  – точка доступу торговельної марки D-Link моделей DIR-615A, DIR-620A, DIR-615S,  виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n \n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД.\" від 15.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.420-15)",2016]
[3136,"Радіоподовжувач з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b\\g\\n) т.м. Tenda моделей А300, А301, виробництва \"Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n \n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 24.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.428-15)",2016]
[3137,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802.11 b\\g\\n) т.м. Tenda моделі PW201A, виробництва \"Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n \n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 24.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.429-15)",2016]
[3138,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802.11 b\\g\\n) т.м. Tenda моделей F3, FH330, виробництва \"Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n \n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 24.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.430-15)",2016]
[3139,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802.11 b\\g\\n) т.м. Tenda  моделей 4G300, 4G301, виробництва \"Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n \n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 24.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.431-15)",2016]
[3140,"Обладнання радіодоступу (USB-адаптер) (IEEE 802.11 b\\g\\n) т.м. Tenda  моделей W311UA, W322UA, виробництва \"Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n \n","2400-2483,5 МГц","22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 24.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.432-15)",2016]
[3141,"Обладнання радіодоступу - точка доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) т.м. Tenda моделі АС15, виробництва \"Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 24.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.433-15)",2016]
[3142,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу серії Xclaim моделі Xo-1 (версія ПЗ - 2.0.0.0.370), виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ\" від 12.11.2015 № СЕКНЕТТЕЛЕКОМ.12/11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.TR.008.000053-15)",2016]
[3143,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу серії Xclaim моделі Xі-1 (версія ПЗ - 2.0.0.0.370), виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ\" від 12.11.2015 № СЕКНЕТТЕЛЕКОМ.12/11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.TR.008.000054-15)",2016]
[3144,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу серії Xclaim моделі Xі-2 (версія ПЗ - 2.0.0.0.370), виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ\" від 12.11.2015 № СЕКНЕТТЕЛЕКОМ.12/11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.TR.008.000054-15)",2016]
[3145,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу серії Xclaim моделі Xі-3 (версія ПЗ - 2.0.0.0.370), виробництва \"Ruckus Wireless, Inc.\", США","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"СЕКНЕТ ТЕЛЕКОМ\" від 12.11.2015 № СЕКНЕТТЕЛЕКОМ.12/11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.TR.008.000053-15)",2016]
[3146,"Безпроводовий адаптер торговельної марки Xerox моделі Xerox Wireless Print Solutions Adapter (WPSA-100) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), виробництва \"Xerox Limited\", Велика Британія","Розділ 9",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"Ксерокс (Україна) Лтд\"  від 07.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.389-15)",2016]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1066,"Пристрій дистанційного керування типу \"Selfie Monopod\" моделі Z07-5 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі  даних Bluetooth), виробництва \"The Celery Obeys Shen Zhen City Reaching trade Ltd.\", Китай","Розділ 18",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПП \"Техногаль\" від 26.11.2015 № 37 \n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1614-СДК, \nсертифікат \n1О094.003436-15)",2016]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1004,"Системи акустичні (Soundbar) торговельної марки SAMSUNG моделей HW-J7***R/**,     HW-J8***R/** (де перша * - цифра (5) – особливості конструкції, друга  * - цифра (0) – колір корпусу, третя * - цифра (0, 1) – особливості дизайну, четверта та п‘ята * - латинські літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), інтерфейс передачі даних Bluetooth, радіопристрій короткого радіусу дії, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 23",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіо доступ    (IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 440-2)\n","Як кінцеве обладнання                                     (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n, ETSI EN 300 440-2)","2400-2483,5 МГц                                                                                   \n\n\n--                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                                                                                                                                                    ","1M00FXW\n1M00GXW \n1M00GXW \n  --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0244-15)",2016]
[1005,"Системи акустичні (Soundbar) торговельної марки SAMSUNG моделі HW-J6***R/** (де перша * - цифра (0) – особливості конструкції, друга  * - цифра (0) – колір корпусу, третя * - цифра \n(0, 1) – особливості дизайну, четверта та п‘ята * - латинські літери – код регіону) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), радіопристрій короткого радіусу дії), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 23",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіо доступ    (IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 440-2)","Як кінцеве обладнання                                     (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, ETSI EN 300 440-2) ","2400-2483,5 МГц                                                                                   ","1M00FXW\n1M00GXW                                      1M00GXW","Б01                          РІ 24-3 \nPI 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0245-15)",2016]
[1006,"Сабвуфер торговельної марки Xiaomi моделі Mi Bluetooth Sabwoofer з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай ","Розділ 23",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\" від 23.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.417-15)",2016]
[1007,"Саундбар торговельної марки Xiaomi моделі Mi TV Soundbar з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай ","Розділ 23",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n22M0G1D\n22M0D1D\n40M0G1D\n40M0D1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\" від 23.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.416-15)",2016]
[1008,"Автомагнітола (Car radio with Bluetooth Module) т.м. Visteon моделі R015  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Yanfeng Visteon Automotive Electronics Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ФОП Руденко А.В., від 17.12.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.009824-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.009823-15)\n",2016]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3873,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Nomi моделей C(xxxx)(yy)(g)(Color) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де хххх - позначення, що визначає діагональ екрану в дюймах, три або чотири знаки; yy - позначення, що визначає виробничий індекс моделі (від 00 до 99); g - позначення, що визначає тип радіомодуля (2G, або відсутнє, якщо пристрій має тип радіомодуля 3G); Color - позначання, що визначає колір пристрою (може бути відсутнє)), виробництва \"Hatch International Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"УКРМИТ\" від 07.12.2015 №УКРМІТ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1316.6-СДК,\nсертифікат\n1О094.003474-15)",2016]
[3874,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Nomi моделей A(xxxx)(yy)(Color) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де: хххх - позначення, що визначає діагональ екрану в дюймах - три або чотири знаки; yy - позначення, що визначає виробничий індекс моделі (від 00 до 99); Color - позначання, що визначає колір пристрою (може бути відсутнє)), виробництва \"Stockshop Industries (HK) Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"УКРМИТ\" від 04.12.2015 №УКРМІТ.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1369.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.003472-15)",2016]
[3875,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Nomi моделей C(xxxx)(yy)(g)(Color) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS і обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі (де: хххх - позначення, що визначає діагональ екрану в дюймах - три або чотири знаки; yy - позначення, що визначає виробничий індекс моделі (від 00 до 99); g - позначення, що визначає тип радіомодуля (2G або відсутнє, якщо пристрій має тип радіомодуля 3G); Color - позначання, що визначає колір пристрою (може бути відсутнє)), виробництва \"Stockshop Industries (HK) Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"УКРМИТ\" від 04.12.2015 №УКРМІТ.UKR.679-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1369.5-СДК,\nсертифікат\n1О094.003473-15)",2016]
[3876,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ - Point of Care Terminal) торговельної марки ADVANTECH моделі POC127 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Advantech Co., Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 15.12.2015 №RTS.UKR.679-31/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1625-СДК, \nсертифікат \n1О094.003503-15)",2016]
[3877,"Кондиціонер торговельної марки SAMSUNG моделі AR09KSPF**** (де перша та друга * - латинські літери - код регіону, третя та четверта * - латинські літери (KN, KX), що позначають зовнішній та внутрішній блоки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 17.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0242-15)",2016]
[3878,"Кондиціонер торговельної марки SAMSUNG моделі AR12KSPF**** (де перша та друга * - латинські літери - код регіону, третя та четверта * - латинські літери (KN, KX), що позначають зовнішній та внутрішній блоки) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 17.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0243-15)",2016]
[3879,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-32WD603 та обладнанням радіодоступу - радіомодуль (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\", від 18.12.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010174-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010173-15)\n",2016]
[3880,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-40WD653 та обладнанням радіодоступу - радіомодуль (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\", від 21.12.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010183-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010182-15)\n",2016]
[3881,"Телевізор т.м. SONY моделі KDL-48WD653 та обладнанням радіодоступу - радіомодуль (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\", від 22.12.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010196-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010195-15)\n",2016]
[3882,"Cпалах для фотоапарату торговельної марки Canon моделі  SPEEDLITE 430EX III-RT з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4), виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n ( IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом  IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц\n","5M00G1D\n","Б01 \nPI 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 07.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.409-15)",2016]
[3883," Відеокамера цифрова торговельної марки  Canon моделей ХА30, ХА35, LEGRIA HF G40 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 18.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.426-15)",2016]
[3884,"Пристрій багатофункціональний  т.м. Canon мод. MB2140, MB2740, MB5140, MB5440 з обладнанням радіодоступу та функцією передавання/приймання факсимільних повідомлень, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 09.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.401-15)",2016]
[3885,"Пристрій друкувальний (принтер) т.м. Canon моделі iB4140 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія ","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 07.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.402-15)",2016]
[3886,"Монопод для селфі зйомки фото і відео торгової марки ITVERS моделі Wefie Robostick S01-001 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"ITVERS Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Як кінцеве обладнання                               (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 29.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0251-15)",2016]
[3887,"Маніпулятор безпроводовий (ігровий джойстик) торговельної марки Valve моделі 1001, виробництва \"Valve Corporation\", США","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.439-15)",2016]
[3888,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Bravis моделі NB102* з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * позначення кольору виробу (може бути відсутнім)), виробництва \"Top Sky Technology International Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервіс\",  від 22.12.2015 №BRAVIS TOP SKY.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1566.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003529-15)",2016]
[3889,"Сканер штрих кодів з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки RGIS моделі RM2-BTI, виробництва \"RGIS LLC\", США","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Як кінцеве обладнання                               (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 17.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0152-15)",2016]
[3890,"Сканер штрих кодів з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth та обладнанням радіодоступу  ІЕЕЕ 802.11b/g/n) торговельної марки RGIS моделі RM2, виробництва \"RGIS LLC\", США","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 17.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0151-15)",2016]
[3891,"Ручка електронна (Dell Active Pen) т.м. DELL моделі PN556W з інтерфейс передачі даних Bluetooth, виробництва \"Wacom Taiwan Information Co., Ltd.\", Тайвань","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Як кінцеве обладнання                               (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ФОП Руденко А.В., від 15.12.2015\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010159-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010158-15)\n",2016]
[3892,"Пристрій зчитування даних (термінал збору даних) торгівельної марки Honeywell моделі Dolphin 70e з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hand Held Products Inc.\", США","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Лоракс\" від 24.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.445-15)",2016]
[3893,"Телевізор торговельної марки Xiaomi моделей Mi TV 40 (L40M X-XX), Mi TV 48 (L48M X-XX), Mi TV 49 (L49M X-XX), Mi TV 55 (L55M X-XX), Mi TV 60 (L60M X-XX), з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай \n\n","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\" від 22.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.415-15)",2016]
[3894,"Телевізор т м. Panasonic моделі TX-65DXR900 з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 а/b/g/n (Wireless LAN Adaptor)  та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва  \"Panasonic Corporation TV Business Division\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n22M0G1W\n22M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 23.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.0102044-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010203-15)\n",2016]
[3895," Відеокамера (IP-камера) торговельної марки Xiaomi моделі Smart Yi Camera з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай ","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W                   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\" від 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.419-15)",2016]
[3896,"Комп’ютер персональний (планшетний) т.м. ASSISTANT моделей AP-728GI, AP-740GI, AP-748GI, AP-940GI, AP-120GI, AP-140GI з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Tiwell Assistant LLP\", Велика Британія ","Розділ 27",14,"2016-01-12","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕЛЬ-СІСТЕМ\"  від 10.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.407-15)",2016]
[3897,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\")  т.м. HP моделі HP Bluetooth Mouse Z600 (RMN: SM-2062) з  інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність  ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 30.09.2015  № UA.001.00144-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009672-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.009671-15)",2016]
[3898,"Відеокамера високої чіткоті (High Definition Video Camera) торгової марки Panasonic моделей HC-W580* та HC-V380* з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) (де “*” – від одного до чотирьох символів для позначення кольору корпусу та країни призначення виробу), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","22M0G1W\n22M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 08.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010108-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010107-15)\n",2016]
[3899,"Відеокамера 4K (4K Video Camera) торгової марки Panasonic моделей HC-VX990* та HC-VX980* з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) (де “*” – від одного до чотирьох символів для позначення кольору корпусу та країни призначення виробу), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",14,"2016-01-12","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","22M0G1W\n22M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 08.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010106-15-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010105-15)\n",2016]
["Примітки:"]
["РІ 2. Узагальнені умови застосування радіостанцій CB (Citizens’ Band) для персонального радіозв’язку в діапазоні 27 МГц наведені у додатку 1 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\""]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[18,0,18,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[25,0,25,11],[4,0,4,11],[10,0,10,11],[12,0,12,11],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                       від 12.01.2016 № 14"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3525,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами т.м. TELTONIKA моделей FM1000, FM1100, FM1110, FM1111, FM1120, FM1121, FM1122, FM1200, FM1202, FM1204, FM1300, FM1400, FM3000, FM3200, FM3400, FM3500, FM4000, FM4200, FM4300, FM4500, FM5000, FM5300, FM5302, FM5400, FM5500, FM5700 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM900/1800 (радіомодуль моделі TM11Q) виробництва UAB \"TELTONIKA\", Литовська Республіка","Розділ 1","745\n815\n14","19.11.2013\n16.12.2014\n12.01.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" від 29.10.2013 № 25  \n(сертифікат\nUA1.030.0219113.13)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ \"ЄВРОМОБАЙЛ\" \nвід 18.11.2014 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n№ 1086.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002395-14)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"АГРОАКСІАЛ\" від 18.12.2015 № 01-12-15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1634- СДК,\nсертифікат\n1О094.003517-15)","2013/2014/2016"]
[3619,"Радіотермінал (POS-terminal) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Ingenico моделей iCT22#-********, iCT25#-********, iCT28#-******** з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Ingenico SA\", Франція ","Розділ 1","83\n124\n30\n14","11.02.2014\n04.03.2014\n20.01.2015\n12.01.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(ETSI EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n\n\n\n---\n14K0A1D\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 45-1","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 20.01.2014 № 4\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.7дп-СДК,\n1О094.001721-14)\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 6\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.12-СДК,\n1О094.001752-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" \nвід 19.12.2014 №БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.16.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002492-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-10/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24-СДК,\nсертифікат\n1О094.003498-15)","2014/2015/2016"]
[3620,"Радіотермінал (POS-terminal) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Ingenico моделі iUC18#-********, iUC28#-********, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Ingenico SA\", Франція ","Розділ 1","83\n124\n30\n14","11.02.2014\n04.03.2014\n20.01.2015\n12.01.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 20.01.2014 № 3\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.7.3дп-СДК,\n1О094.001724-14)\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 9\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.12.3-СДК,\n1О094.001755-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" \nвід 19.12.2014 №БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.16.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002495-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-7/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24.3-СДК,\nсертифікат\n1О094.003495-15)","2014/2015/2016"]
[3621,"Радіотермінал (POS-terminal) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Ingenico моделі iUP25#-******** з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Ingenico SA\", Франція ","Розділ 1","83\n124\n30\n14","11.02.2014\n04.03.2014\n20.01.2015\n12.01.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання  (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 20.01.2014 № 2\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.7.2дп-СДК,\n1О094.001723-14)\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 8\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.12.2-СДК,\n1О094.001754-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" \nвід 19.12.2014 №БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.16.3-СДК,,\nсертифікат\n1О094.002494-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-5/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003493-15)","2014/2015/2016"]
[3622,"Радіотермінал (POS-terminal) системи стільникового зв'язку GSM-900/1800 торговельної марки Ingenico моделей iWL22#-********, iWL25#-********, iWL28#-********, iWL32#-********, iWL35#-********, iWL38#-********  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Ingenico SA\", Франція ","Розділ 1","83\n124\n30\n14","11.02.2014\n04.03.2014\n20.01.2015\n12.01.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)\n\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n13553-13567 кГц\n","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n---\n14K0A1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n\n\n","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 20.01.2014 № 1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.7.1дп-СДК,\n1О094.001722-14)\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 7\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.12.1-СДК,\n1О094.001753-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" \nвід 19.12.2014 №БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.16.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002493-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-6/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.003494-15)","2014/2015/2016"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[744,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Hytera MD785G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3","299\n270\n14","21.06.2012\n15.05.2013\n12.01.2016","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n---\nЗастосування для організації безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку, у якості возивної радіостанції","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n---\n11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 10/25 Вт\n---\nУВ41","UA1.025.0069284-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00497-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00146-13)\nДекларація про відповідність  ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 22.12.2015 №NEW TECH.UKR.679-27/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1206.50-СДК, \nсертифікат \n1О094.003531-15)","2012/2013/2016"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1286," Обладнання радіодоступу - картка безпроводового доступу моделі BCM943142HM (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9","68\n98\n14","16.02.2012\n18.02.2014\n12.01.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n1M00FXW\n1M00GXW","Б01 або Д02\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","UA1.030.0202440-11 дійсний до 27.12.2012\nДекларація про відповідність \"Broadcom Corporation\", США\nвід 06.01.2014 № 20140106\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n789.10дп-СДК;\n1О094.001692-13)\nUA1.030.0202440-11 дійсний до 27.12.2012\nДекларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 11.12.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-18/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n789.21.9-СДК;\nсертифікат\n1О094.003484-15)","2012/2014/2016"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[759," Радіотермінал моделі MDS 4710 (DATA TRANSCEIVER), виробництва \"GE MDS LLC\", США ","Розділ 18","68\n249\n321\n673\n14","16.02.2012\n24.05.2012\n05.07.2012\n30.09.2014\n12.01.2016","Радіозв'язок передавання даних","Призначений для організації радіоканалу передачі даних за принципом точка-точка, точка-багатоточка","413-414 МГц/\n423-424 МГц","12K5F1DAN","Д02, Д04, С13","UA1.030.0046008-11 дійсний до 12.04.2012\nUA1.030.0096624-12 дійсний до 17.06.2013\nДекларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\"  від 15.09.2014 №ACT.UKR.679-1/14 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1317-СДК,\n сертифікат \n1О094.002235-14).\nДекларація про відповідність ТОВ \"АСТ-Технології\" від 15.12.2015 №AST-TECHNOLOG.UKR.679-2/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1586-СДК,\n сертифікат \n1О094.003490-15).","2012/2014/2016"]
[913,"Радіомодем моделі Satelline-EASy Pro 35W, виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія","Розділ 18","83\n14","11.02.2014\n12.01.2016","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Застосування у якості абонентського або базового обладнання для передачі даних по радіоканалу (у системі дистанційного моніторингу, охоронно-пожежної сигналізації)","413-420 МГц\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц\n460-460,6 МГц","11K0F1D\n22K0F1D","Умови використання згідно з п. 22 рішення від  12.01.2014 № 6","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 22.01.2014 № 02/13 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n452.8-СДК;\n1О094.001735-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 28.10.2015 №NEW TECH.UKR.679-28/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n452.13-СДК;\nсертифікат\n1О094.002545-15)","2014/2016"]
[914,"Приймально-передавальний модуль (радіомодем) моделі Satelline-M3-TR3, виробництва \"SATEL Oy\", Фінляндія","Розділ 18","83\n14","11.02.2014\n12.01.2016","Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем","Застосування у якості абонентського або базового обладнання для передачі даних по радіоканалу (у системі дистанційного моніторингу, охоронно-пожежної сигналізації)","413-420 МГц\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц\n460-460,6 МГц","11K0F1D","Умови використання згідно з п. 23 рішення від  12.01.2014 № 6","Декларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" \nвід 22.01.2014 № 02/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n452.9-СДК;\n1О094.001736-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 28.10.2015 №NEW TECH.UKR.679-27/15 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n452.12-СДК;\nсертифікат\n1О094.002544-15)","2014/2016"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[2301,"Пристрій введення даних - клавіатура торговельної марки Ingenico моделей iPP22#-********, iPP28#-********, iPP31#-********, iPP32#-********, iPP35#-********, iPP48#-********, з пристроєм радіочастотної (RFID) для POS терміналів, виробництва \"Ingenico SA\", Франція ","Розділ 27","124\n30\n14","04.03.2014\n20.01.2015\n12.01.2016","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1\n","Декларація про відповідність  Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 5\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.10-СДК,\n1О094.001750-14)\nДекларація про відповідність  Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\" від 30.01.2014 № 10\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.13-СДК,\n1О094.001751-14)\nДекларація про відповідність АТ \"Банкомзв'язок\" від 22.12.2014 № БАНКОМСВЯЗЬ.UKR.679-5/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.17-СДК,\nсертифікат\n1О094.002497-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-13/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.26-СДК,\nсертифікат\n1О094.003501-15)","2014/2015/2016"]
[2303,"POS-термінал торговельної марки Ingenico моделей iMP32#-********, iMP35#-********, iMP5##-********, iCM12#-********, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 27","137\n75\n14","11.03.2014\n10.02.2015\n12.01.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом (IEEE 802.15.1)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GХW\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 15  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.15-СДК,\n1О094.001776-14,\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 12  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.11-СДК,\n1О094.001773-14)\nДекларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\"  від 23.01.2015 № БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.18-СДК,\nсертифікат\n1О094.002539-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-11/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.25.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003499-15)","2014/2015/2016"]
[2304,"POS-термінал торговельної марки Ingenico моделей iSC25#-********, iSC35#-********, iSC48#-********, з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 27","137\n75\n14","11.03.2014\n10.02.2015\n12.01.2016","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 16  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.15.1-СДК,\n1О094.001775-14,\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 13  \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.11.1-СДК,\n1О094.001772-14)\nДекларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\"  від 23.01.2015 № БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.18.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002538-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-12/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.25-СДК,\nсертифікат\n1О094.003500-15)","2014/2015/2016"]
[2305,"Зчитувач безконтактних карток торговельної марки Ingenico моделей iUC15#-********, iST15#-********, з пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), для POS-терміналів виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 27","137\n75\n14","11.03.2014\n10.02.2015\n12.01.2016","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n","13553-13567 кГц","14K0A1D","Б01\nРІ 45-1\n\n","Декларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 11 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.8-СДК,\n1О094.001771-14,\nДекларація про відповідність Приватного Акціонерного Товариства \"Банкомзв'язок\"  від 11.02.2014 № 14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.14-СДК,\n1О094.001774-14)\nДекларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\"  від 23.01.2015 № БАНКОМСВЯЗЬ. UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.19-СДК,\nсертифікат\n1О094.002540-14)\nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\" від 15.12.2015 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-14/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.27-СДК,\nсертифікат\n1О094.003502-15)","2014/2015/2016"]
[3122,"Персональна електронно-обчислювальна машина планшетна (ПЕОМ) торговельної марки Nomi моделей A(xxxx)(yy)(Color) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де xxxx - позначення, що визначає діагональ екрану в дюймах та може складатись з трьох або чотирьох знаків; yy - позначення, що визначає виробничий індекс моделі (від 00 до 99); Color - позначення, що визначає колір пристрою (може бути відсутнє)), виробництва \"Hatch International Limited\", Гонконг ","Розділ 27","125\n14","10.03.2015\n12.01.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n","20M0G1W 20M0D1W \n40M0D1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"БЦ \"Ступені\"\nвід 02.12.2014 № STUPENI.UKR.679-3/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1316.2.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.002429-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"УКРМИТ\" від 07.12.2015 №УКРМИТ.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1316.7-СДК,\nсертифікат\n1О094.003475-15)","2015/2016"]
[3613,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo YOGA 900-13ISK*******; 80MK*******, Lenovo YOGA 900-13ISK****** for BIZ, 80SD******, з обладнанням радіодоступу \n(ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай\n","Розділ 27","518\n14","06.10.2015\n12.01.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц \n5470-5670 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W \n80M0G1W 80M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 22.09.2015 №LENOVO.UKR.679-93/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.115-СДК, \nсертифікат \n1О094.003189-15)\nДекларація про відповідність \nПредставництва  \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 24.12.2015 №LENOVO.UKR.679-152/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1281.115.1-СДК,\nсертифікат\n1О094.003538-15)\n","2015/2016"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]