{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":12,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[30,0,30,11],[1,8,2,8],[36,0,36,11],[17,0,17,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11],[32,0,32,11],[1,11,2,11],[28,0,28,11],[31,0,31,11],[1,1,2,1],[43,0,43,11],[40,0,40,11],[39,0,39,11],[42,0,42,11],[33,0,33,11],[15,0,15,11],[41,0,41,11],[37,0,37,11],[27,0,27,11],[29,0,29,11],[38,0,38,11],[34,0,34,11],[35,0,35,11],[26,0,26,9],[21,0,21,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[13,0,13,11],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,6,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 19.01.2016 № 25            "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4260,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торгoвельної марки Queclink моделей GL200, GL300, GV320, GV500 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 та з GPS-приймачем, виробництва \"Queclink Wireless Solutions Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800,  як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларації про відповідність ТОВ \"Рейнбоу Хай Технолоджи\" від 29.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.449-15)",2016]
[4261,"Радіомодуль системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки QUECTEL моделей M12, M72, M95, виробництва \"Quectel Wireless Solutions Co., Limited\", Китай                               ","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800,  як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларації про відповідність ТОВ \"Рейнбоу Хай Технолоджи\" від 29.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.447-15)",2016]
[4262,"Радіомодуль системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки QUECTEL моделей М66,  виробництва \"Quectel Wireless Solutions Co., Limited\", Китай ","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800,  як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларації про відповідність ТОВ \"Рейнбоу Хай Технолоджи\" від 29.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.448-15)",2016]
[4263,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Doogee моделі X6, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"Shenzhen KVD Communication Equipment Ltd.\", Китай","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 21.12.2015 №TRENDXIM.UKR.679-50/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1490.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.003524-15)",2016]
[4264,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Xiaomi моделі Redmi Note 3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та приймачем GPS, виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 22.12.2015 №TRENDXIM.UKR.679-51/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1518.11-СДК,\nсертифікат \n1О094.003530-15)",2016]
[4265,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei TIT-U02 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11, інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W 200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1, \nРІ 24-1-1, \nРІ 24-2-1, \nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 06.01.2016                       \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA 1.001.010268-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010267-16)",2016]
[4266,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei KII-L21 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11, інтерфейс передачі даних Bluetooth) у комплекті з зарядним пристроєм, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W 200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W\n\n","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1, \nРІ 24-1-1, \nРІ 24-2-1, \nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 06.01.2016                       \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA 1.001.010268-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010267-16)",2016]
[4267,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS з GPS-приймачем торговельної марки Huawei моделі Huawei SCL-U31 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11, інтерфейс передачі даних Bluetooth) у комплекті з зарядним пристроєм, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 1",25,"2016-01-19","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц /\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n","200KF7W 200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1, \nРІ 24-1-1, \nРІ 24-2-1, \nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 06.01.2016                       \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA 1.001.010268-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010267-16)"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[953,"Радіостанція носивна торговельної марки HYTERA моделі ТС-610**** (де символи * - літери від А до Z та цифри від 0 до 9, що позначають комплектацію та вид пакування) виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3",25,"2016-01-19","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц","11K0F3E\n16K0F3E","УВ42","Декларація про відповідність ТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\" від 28.12.2015 №ЮДЦ.UKR.679-16/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1547.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003541-15)",2016]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1067," Радіопульт дистанційного керування торговельної марки Xiaomi моделі Mi TV з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\" Китай \n","Розділ 18",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\"  від 23.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.418-15)",2016]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1009,"Колонка акустична торговельної марки Bang & Olufsen моделей BeoPlay A9, BeoPlay A6 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Bang & Olufsen a/s\", Данія","Розділ 23",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Технопорт-Систем\" від 28.12.2015 №ТЕХНОПОРТ-СИСТЕМ.UKR.679-2/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1635-СДК,\n сертифікат\n 1О094.003543-15)",2016]
[1010,"Система акустична торговельної марки Bang & Olufsen з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth): - колонка акустична моделей: BeoPlay S3, Beolit 15, BeoPlay A2; - навушники моделей: BeoPlay H7, BeoPlay H8 , виробництва \"Bang & Olufsen a/s\", Данія","Розділ 23",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Технопорт-Систем\" від 28.12.2015 №ТЕХНОПОРТ-СИСТЕМ.UKR.679-1/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1635.1-СДК,\n сертифікат \n1О094.003542-15)",2016]
[1011,"Колонка акустична торговельної марки Huawei моделі Huawei Swan speaker AM08 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\"\nвід 11.01.2016, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\n   UA1.001.010269-16-СДК)",2016]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3900,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделей 32LF****-** (де: перша * - цифра (0-9) серія, друга * - цифри (0-9) особливості додаткових функції, третя * - цифра (0-9) особливість дизайну та колір корпусу, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n),  виробництва  \"LG Electronics Inc.\" , Республіка Корея\n","Розділ 27",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n,)\n---                                                                                           ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n "," 2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n                                             ","22M0G1W\n22M0D1W   ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                                                 РІ 24-2-1\nРІ 24-2-2                                                                                    \n\n","Декларація про відповідність Підприємства з іноземною інвестицією \"ЛГ Електронікс Україна\" від 25.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0249-15)\n",2016]
[3901,"Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. Impression electronics моделі ImPAD 1008  з обладнанням радіодоступу ((IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Навігатор Корпорейшн\"\nвід 05.01.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.450-15)",2016]
[3902,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Xiaomi моделі Mi Pad 2 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 27",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 21.12.2015 №TRENDXIM.UKR.679-49/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1518.10-СДК, \nсертифікат \n1О094.003525-15)",2016]
[3903,"Прилад для діагностування двигуна т.м. STIHL  модель MDG 1, арт. 5910 840 0207 з інтерфейс передачі даних Bluetooth, виробництва \"ANDREAS STIHL AG&Co.KG\", Німеччина","Розділ 27",25,"2016-01-19","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом Bluetooth","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АНДРЕАС ШТІЛЬ\" від 21.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.1.001.010135-15-CДК)",2016]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ42. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 29.09.2015 № 507 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[6,0,6,11],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                  від 19.01.2016 № 25"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3417,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки TELTONIKA моделі FM 1200 з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM-900/180 виробництва \"TELTONIKA UAB\", Литва","Розділ 1","610\n25","17.09.2013\n19.01.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕКО ТРЕЙД\"  від 02.09.2013 \n(сертифікат\nUA1.155.0135606-13)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ТЕКО ТРЕЙД\"  від 10.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.424-15)"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]