{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":12,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,11],[38,0,38,11],[59,0,59,11],[14,0,14,11],[31,0,31,11],[58,0,58,11],[12,0,12,11],[73,0,73,11],[57,0,57,11],[69,0,69,11],[70,0,70,11],[33,0,33,11],[66,0,66,11],[67,0,67,11],[62,0,62,11],[80,0,80,11],[75,0,75,11],[76,0,76,11],[71,0,71,11],[72,0,72,11],[77,0,77,11],[74,0,74,11],[79,0,79,11],[1,7,2,7],[1,9,2,9],[1,6,2,6],[1,8,2,8],[78,0,78,11],[68,0,68,11],[36,0,36,11],[16,0,16,11],[64,0,64,11],[27,0,27,11],[65,0,65,11],[63,0,63,11],[61,0,61,11],[56,0,56,9],[10,0,10,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[1,11,2,11],[1,10,2,10],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 22.12.2015 № 671               "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4245,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-H650E з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",671,"2015-12-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.404-15)\n",2015]
[4246,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Sigma mobile моделі X-style ** (де ** - цифри (1-9) - ступінь захисту від пилу та води) з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Shenzhen Trigger Scien-tech Co. Ltd.\", Китай","Розділ 1",671,"2015-12-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ДФ ПЛЮС\" від 08.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.032.СДК.0237-15)\n",2015]
[4247,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки StarLine моделей Маяк М15 та Маяк М17 з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800, виробництва ООО \"НПО \"СтарЛайн\", Росія","Розділ 1",671,"2015-12-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОФІ-1\" від 03.04.2013\n\n",2015]
[4248,"Модуль торговельної марки StarLine моделі M21, M31, виробництва ООО \"НПО \"СтарЛайн\", Росія","Розділ 1",671,"2015-12-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОФІ-1\" від 19.09.2013\n\n",2015]
[4249,"Радіомодуль системи стільникового зв'язку UMTS торговельної марки AirPrime моделі EM7455 з обладнанням мультисервісного радіодоступу і приймачем GPS, виробництва \"Sierra Wireless Inc.\", Канада","Розділ 1",671,"2015-12-22","Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nIMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації, як абонентська станція","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n---\n5М00G7W 5М00D7W\n10М0G7W 10М0D7W\n15М0G7W 15М0D7W\n20М0G7W 20М0D7W","РІ 22-1\n---\nУВ44\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 26.11.2015 №RTS.UKR.679-30/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1612.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003440-15)",2015]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[952,"Повторювач торговельного найменування GTR8000 типу FS306 виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 3",671,"2015-12-22","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n---\nАналоговий транкінговий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)\n\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(TIA-102)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(TIA-102)","Організація аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n\n---\nОрганізація аналогового транкінгового радіозв'язку\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n---\n8K10F1D\n8K10F1E\n8K70D1W\n8K70D7W\n8K10F1W\n8K10F7W\n9K80D7W","УВ15","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 08.12.2015 №MOTOROLA.UKR.679-24/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.21.1-СДК, \ncертифікат \n1О094.003478-15)",2015]
["Розділ 6. Радіообладнання систем рухомого ультракороткохвильового безпосереднього радіозв’язку"]
[67,"Радіостанція носивна (портативна) моделі  CLK446,  виробництва \"Motorola Solutions Germany GmbH\", Німеччина","Розділ 6",671,"2015-12-22","Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок\n(ДСТУ 4184:2003, \nETSI EN 300 296-2)","Організація безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіозв'язку","446-446,1 МГц","11K0F3E","Б01\nРІ 6-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Моторола Солюшинс Юкрейн\" від 11.12.2015 №MOTOROLA.UKR.679-25/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n359.24-СДК,\n сертифікат \n1О094.003487-15).",2015]
["Розділ 8. Радіообладнання систем цифрової безпроводової телефонії"]
[787,"Обладнання цифрової удосконаленої системи безпроводового доступу (DECT) торговельної марки Cisco моделі SPVAC-H5610-S-EU=, у складі базового блока моделі WHB004BS та бездротової трубки моделі WHB004HS виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 8",671,"2015-12-22","Цифрова безпроводова телефонія\n(EN 301 406)","Для безпроводового доступу до телефонної мережі (DECT), в якості кінцевого обладнання","1880-1900 МГц ","1M72F7W","Б01\nРІ 23-1","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 14.05.2015 № 93-У/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.84-СДК, \nсертифікати\n1О094.002790-15).",2015]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3120,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n)  – точка доступу торговельної марки D-Link моделі DWL-6700AP,  виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","  2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                          \n","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ.ЛТД\"  від 03.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.411-15)\n",2015]
[3121,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Aironet 1570 Series моделі AIR-AP1572IC3-E-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 17.07.2015 № 92-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.78-СДК, \nсертифікат \n1О094.002978-15) ",2015]
[3122,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Aironet 1570 Series моделей AIR-AP1572EAC-E-K9, AIR-AP1572EC3-E-K9  виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 17.07.2015 № 92-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.78-СДК, \nсертифікат \n1О094.002978-15) ",2015]
[3123,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Aironet 1570 Series моделей AIR-AP1572EAC-K-K9, AIR-AP1572EC3-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 17.07.2015 № 92-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.78-СДК, \nсертифікат \n1О094.002978-15) ",2015]
[3124,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Aironet 1570 Series моделі AIR-AP1572IC3-K-K9 виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 17.07.2015 № 92-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.78-СДК, \nсертифікат \n1О094.002978-15) ",2015]
[3125,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR18-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 13.10.2015 № 88-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85-СДК, \nсертифікат \n1О094.003262-15)",2015]
[3126,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR26-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 13.10.2015 № 91-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003259-15)",2015]
[3127,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR32-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 13.10.2015  № 90-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003260-15)",2015]
[3128,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR34-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 13.10.2015  № 89-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.003261-15)",2015]
[3129,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - USB-адаптер торгівельної марки НР моделі SHNGD-1403, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 9",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Радіо Тест Стандарт\", Україна, від 20.11.2015 \n№RTS.UKR.679-28/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1599-СДК, \nсертифікат \n1О094.003425-15)",2015]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1060,"Система автомобільної сигнаізації торгівельної марки StarLine моделі A63, A93, A93 CAN+LIN, виробництва ООО \"НПО \"СтарЛайн\", Росія","Розділ 18",671,"2015-12-22","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","433,05-434,79 МГц","60K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ПРОФІ-1\" від 19.12.2014\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.328-14)\n",2015]
[1061,"Іграшка радіокерована т.м. RW моделей 23611BE-4, 23617BE-4, 23617BK-4, 23678BE, 23688BE та 23678BK виробництва ''Shantou Liansheng Trade Limited Company'', Китай","Розділ 18",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для радіодистанційного керування моделями","2400-2483,5 МГц","75M0F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Епіцентр К\" від 08.12.2015 № 13689/35\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1624-СДК, \nсертифікат \n1О094.003477-15)",2015]
[1062,"Пристрої торговельної марки CAME дистанційного керування виконавчими механізмами: \n- радіопульт моделей 001TOP-432EE, 001TOP-432NA, 001TOP-434EE, 001TWIN2, 001TWIN4; \n- радіоприймач моделі 001RE432, виробництва \"CAME S.p.A\", Італія","Розділ 18",671,"2015-12-22","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування виконавчими\nмеханізмами","433,05-434,79 МГц","40K0A1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ФАБРИКА ВОРІТ\" від 08.12.2015 № 432\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1623-СДК,\nсертифікат \n1О094.003476-15)",2015]
["Розділ 20. Радіообладнання короткого радіусу дії систем ідентифікації і розпізнавання"]
[122,"Прийомопередавач (пристрій радіочастотної ідентифікації RFID) торговельної марки Kostal моделі KK1 системи дистанційного керування запуском двигуна та доступом до автомобіля  виробництва \"Leopold Kostal.GmbH & Co. KG\", Німеччина ","Розділ 20",671,"2015-12-22","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування запуском двигуна автомобіля","9-148,5 кГц","11K5G1D","Б01\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(\"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 17.08.2015 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1511-СДК, сертифікат \n 1О094.003060-15)",2015]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[114,"Система мікрофонна безпроводова торговельної марки ALTO PROFESSIONAL моделей RADIUS 100, RADIUS 100H, RADIUS 100L, RADIUS 100M, виробництва \"InMusic Brands, Inc.\", США","Розділ 21",671,"2015-12-22","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357-2)\n","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","863-865 МГц","100KF3E","Б01\nРІ 40-1\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","Декларація про відповідність ПП \"СОЛО\"\nвід 10.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.422-15)",2015]
[115,"Система мікрофонна безпроводова торговельної марки ALTO PROFESSIONAL моделей RADIUS 200, RADIUS 200H, RADIUS 200L, RADIUS 200M, виробництва \"InMusic Brands, Inc.\", США","Розділ 21",671,"2015-12-22","Безпроводові аудіозастосування\n(EN 301 357-2)\n","Для передачі звукових сигналів по радіоканалу на коротку відстань","863-865 МГц","100KF3E","Б01\nРІ 40-1\n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","Декларація про відповідність ПП \"СОЛО\"\nвід 10.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.423-15)",2015]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1002,"Гарнітура торговельної марки LG моделі HBS-810 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 23",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ПІІ \"ЛГ Електронікс Україна\" від 04.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n UA.TR.052.405-15)\n",2015]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3846,"Комплект пристроїв введення даних т.м. HP: безпроводова клавіатура Wireless Keyboard  (регуляторний номер моделі: KG-1450) та безпроводовий маніпулятор типу «миша» Wireless Mouse (регуляторний номер моделі: MG-1451) з приймачем USB Dongle (регуляторний номер моделі: RG-1452), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M80G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність  ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 05.11.2015 № UA.001.00154-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009894-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.009893-15)",2015]
[3847,"Комплект пристроїв введення даних т.м. HP: безпроводова клавіатура Wireless Keyboard  (регуляторний номер моделі: SK-2063) та безпроовдовий маніпулятор типу «миша» Wireless Mouse (регуляторний номер моделі: SM-2063) з приймачем USB Dongle (регуляторний номер моделі: SD-9080), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M80G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність  ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 05.11.2015  № UA.001.00153-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009892-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.009891-15)",2015]
[3848,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделі HP OfiiceJet Pro 6870 All-in-One Printer (регуляторний номер моделі: SNPRC-1501-01) з обладнанням приймання/передавання фаскимільних повідомленнь  та обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 28.10.2015  № UA.001.00170-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009847-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.009846-15)",2015]
[3849,"Пристрій багатофункціональний (принтер) т.м. HP моделей HP LaserJet Enterprise MFP M527f, HP LaserJet MFP M527f, LaserJet Enterprise Flow MFP M527f;  HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527c, HP LaserJet Flow MFP M527c, LaserJet Enterprise Flow MFP M527c; HP LaserJet Managed Flow MFP M527cm, HP LaserJet Flow MFP M527cm, LaserJet Managed Flow MFP M527cm; HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z, HP LaserJet Flow MFP M527z,  LaserJet Enterprise Flow MFP M527z (регуляторний номер моделі: BOISB-1408-01) з обладнанням радіодоступу та обладнанням приймання/передавання факсимільних повідомлень, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","22M0G1W\n22M0D1W \n\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 12.10.2015  № UA.001.00157-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.009751-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.009750-15)",2015]
[3850,"Трьохосьовий ручний стабілізатор (стедікам) з відеокамерою торговельної марки DJI типу OSMO моделі OM160 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11a/b/g/n), виробництва \"SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD\", Китай","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","   2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ФЛАЙ ТЕХНОЛОДЖИ\"\n від 03.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.414-15) ",2015]
[3851,"Магнітола автомобільна торговельної марки HYUNDAI MOBIS моделей ACB10G2EE, ACB11G2EE, ACBC0G2EE з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"HYUNDAI MOBIS Co., Ltd\", Корея\n","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 08.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0153-15)",2015]
[3852,"Програвачі автомобільні торговельної марки KENWOOD моделі DDX4****** (де з першої по третю * - цифри  - номер моделі, з четвертої по шосту * - латинські літери або їх відсутність – особливості дизайну та додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу – інтерфейс передачі даних Bluetooth, виробництва \"JVCKENWOOD B.V.\", Нідерланди\n","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц                               ","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 ","Декларація про відповідність ТОВ  \"Лепта Україна\" від 08.12.2015                         (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0234-15)",2015]
[3853,"Програвачі автомобільні торговельної марки KENWOOD моделей DPX3*****, DPX4***** (де перша та друга * - цифри  - номер моделі, з третій по п’яту * - латинські літери або їх відсутність – особливості дизайну та додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу – інтерфейс передачі даних Bluetooth, виробництва \"JVCKENWOOD B.V.\" Нідерланди\n","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц                               ","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Лепта Україна\" від 08.12.2015                          (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0235-15)",2015]
[3854,"Програвачі автомобільні торговельної марки KENWOOD моделей KDC-BT3****, KDC-BT4****, KDC-BT5****, KDC-BT7**** \n(де перша * - цифра  - номер моделі, з другої по четверту * - латинські літери або їх відсутність – особливості дизайну та додаткових функцій) з обладнанням радіодоступу – інтерфейс передачі даних Bluetooth, виробництва \"JVCKENWOOD B.V.\", Нідерланди\n","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі звуку та даних з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth","2400-2483,5 МГц                               ","1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-3 ","Декларація про відповідність ТОВ \"Лепта Україна\"   від 08.12.2015                           (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0236-15)",2015]
[3855,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M700 Tower) моделей: 10GQ*******, 10GR*******, 10KL*******, 10KM*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 04.12.2015 №LENOVO.UKR.679-141/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.150-СДК, \nсертифікат \n1О094.003468-15)",2015]
[3856,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва ThinkCentre M700 SFF) моделей: 10GS*******, 10GT*******, 10KN*******, 10KQ*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 04.12.2015 №LENOVO.UKR.679-142/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.151-СДК, \ncертифікат \n1О094.003469-15)",2015]
[3857,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Ideapad 700-15ISK********, 80RU********, Lenovo Ideapad 700-17ISK********, 80RV******** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0-9) та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac\nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 04.12.2015 №LENOVO.UKR.679-143/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.155-СДК, \ncертифікат \n1О094.003470-15)",2015]
[3858,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Ideapad MIIX 300-10IBY******, 80NR******, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 04.12.2016 №LENOVO.UKR.679-145/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.157-СДК, \ncертифікат \n1О094.003471-15)",2015]
[3859,"Пристрій введення даних торговельної марки LOGIC (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") моделі LM******************** (коди замовлення M-LC********************), де * (від 0 до 20 символів) - літери від A до Z, цифри від 0 до 9, позначки \"-\" (тире), які позначають особливості дизайну, в комплекті з USB-adapter, виробництва \"MODECOM S.A.\", Польща","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"МТІ\" від 02.12.2015 №MTI.UKR.679-12/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 936.18-СДК,\n сертифікат \n1О094.003465-15)",2015]
[3860,"Обладнання торговельної марки MODECOM: геймпад безпроводовий моделей Volcano* (VR-MC-GP*) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (де *(від 0 до 30 символів) - літери від A до Z, цифри від 0 до 9, позначки \"-\" (тире), які позначають особливості дизайну) та комплект ігровий (геймпад безпроводовий та 3D окуляри) моделей Volcano*, Uranus* (VR-MC-*) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) (де *(від 0 до 30 символів) - літери від A до Z, цифри від 0 до 9, позначки \"-\" (тире), які позначають особливості дизайну), виробництва \"MODECOM S.A.\", Польща","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"МТІ\" від 02.12.2015 №MTI.UKR.679-11/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n936.17-СДК,\n сертифікат\n 1О094.003464-15)",2015]
[3861,"Телевізор торговельної марки BRAVIS моделі LED-55D2000 Smart+T2*, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), де * - позначення кольору виробу, виробництва \"Guangdong Changhong Electronics Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Наш Сервiс\" від 24.11.2015 №BRAVIS (GUANGDONG CHANGHONG).UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1596-СДК, \nсертифікат \n1О094.003431-15)",2015]
[3862,"Телевізор LCD TV торговельної марки SHARP моделей LC-32CF*****E, LC-40CF*****E та LC-43CF*****E, LC-49CF*****E, LC-50CF*****E та LC-55CF*****E з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) (де перша * - рік випуску (E або F); друга * - серія (6 або 7); третя * - тип дизайну (1,2,3,4); четверта * - особливості упаковки; п’ята * - вид тюнера (0,1,2).), виробництва \"UMC Poland sp. Z o.o.\", Польща","Розділ 27",671,"2015-12-22","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ПП \"ТОРГ-КОМП\" від 01.12.2015 №ТОРГ-КОМП.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1620-СДК, \ncертифікат \n1О094.003457-15)",2015]
["Примітки:"]
["РІ 6-1. Узагальнені умови застосування портативних (носимих) радіостанцій PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц наведені у додатку 2 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 23-1. Узагальнені умови застосування радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT) наведені у додатку 8 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 40-1. Узагальнені умови застосування безпроводових аудіопристроїв в смузі радіочастот 863-865 МГц наведені у додатку 17 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ15. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 24.02.2015 № 103 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ44. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 20.10.2015 № 544 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[8,0,8,11],[4,0,4,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                       від 22.12.2015 № 671"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3850,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Impression Electronics моделей ImSmart A501, \nImSmart C452, ImSmart C471, ImSmart C501 та ImSmart S503 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай","Розділ 1","593\n671","26.08.2014\n22.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай, від 15.08.2014 № SMART UNIVERSAL.UKR.679-3/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1182.3.3-СДК,\nсертифікат \n1О094.002175-14) \nДекларація про відповідність ТОВ \"НАВІГАТОР\" від 20.11.2015. № НАВІГАТОР.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1182.6-СДК,\nсертифікат \n1О094.003426-15) ","2014/2015"]
[3949,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Impression Electronics моделей ImSmart A403, ImSmart A502 та ImSmart X430 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Китай","Розділ 1","815\n671","16.12.2014\n22.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність   \nТОВ \"НАВІГАТОР\" \nвід 20.11.2014 № SMART UNIVERSAL.UKR.679-4/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1182.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002401-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"НАВІГАТОР\" від 20.11.2015. № НАВІГАТОР.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1182.7-СДК,\nсертифікат \n1О094.003427-15) ","2014/2015"]
[4137,"Повторювач системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) торговельного найменування CEL-FI DUO (Smart Signal Booster) у складі пристроїв моделей D32-1/0NU (D32-1/3NU) (Network Unit) та D32-1/0CU (D32-1/3CU) (Coverage Unit) з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Nextivity Inc.\", США","Розділ 1","479\n671","15.09.2015\n22.12.2015","Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)\n\n--- \nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.11a/n,\nIEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD)\nв якості повторювача\n---  \nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зобрахення, передавання звуку, цифрової інформації\n(з радіоінтерфейсом Bluetooth)\n","1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n","5М00G7W\n5М00D7W\n\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W\n1M00FХW\n1M00GХW\n","УВ38\nРІ 24-1-2 \nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nОВ7","Декларація про\nвідповідність \nТОВ «ТехноСерв Україна» \nвід 26.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0067-15)\nДекларація про\nвідповідність \nТОВ \"ТехноСерв Україна\" \nвід 26.08.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0160-15)",2015]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]