{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":14,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,11,2,11],[54,0,54,11],[52,0,52,11],[49,0,49,11],[53,0,53,11],[1,1,2,1],[40,0,40,11],[1,9,2,9],[4,0,4,11],[39,0,39,11],[45,0,45,11],[50,0,50,11],[51,0,51,11],[43,0,43,11],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[47,0,47,11],[44,0,44,11],[42,0,42,11],[36,0,36,9],[19,0,19,11],[10,0,10,11],[37,0,37,11],[13,0,13,11],[38,0,38,11],[41,0,41,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 09.02.2016 № 59"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4276,"Радіотелефон системи стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки KENEKSI моделей E3, E4, K7, P1 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Hong Kong Chengrun Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n                               --                                                           --                                                    2400-2483,5 МГц                    ","200KF7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     ","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                            РІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 20.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.010-16) ",2016]
[4277,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки KENEKSI моделей Flame, Amber, Rush, Helios з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth)  , виробництва \"Hong Kong Chengrun Technology Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---          ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","200KF7W \n  \n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3","Декларація про відповідність \nІноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 20.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.009-16) ",2016]
[4278,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами торговельної марки Jimi моделей JM01, JV200, GT06N, GT230, TR06, JV03, GT350, JI03, V10 з радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen Jimi Electronic Co., Ltd\", Китай","Розділ 1",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n                               --                                                           ","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                                            \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ДИСПЛЕЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ\" від 29.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.252-15) ",2016,null,"                                                                                                                                                       "]
[4279,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ASSISTANT моделі АS-(a)(b)(c)(d)(colour) з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і GPS-приймачем (де \n(a) - умовне позначення, що визначає розмір екрану (може приймати значення 4, 5, 6);\n(b) - умовне позначення, що визначає кількість ядер у процесорі (може приймати значення 2, 4, 8);\n(с) - умовне позначення, що визначає роздільну здатність дисплея (може приймати значення 1, 2, 3);\n(d) - виробничий індекс (може приймати значення 1, 2, 3);\n(сolour) - позначення, що визначає колір пристрою (може бути відсутнім)), виробництва \"Tiwell Assistant LLP\", Великобританія","Розділ 1",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕЛЬ-СІСТЕМ\" від 25.01.2016 №ЕЛЬ-СІСТЕМ.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1656-СДК, \nсертифікат \n1О094.003595-16)",2016]
[4280,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки SAMSUNG моделі SM-J320H/DS з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (b/g/n) і інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 28.01.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0016-16)",2016]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1070,"Радіообладнання дистанційного керування побутового призначення торговельної марки Aston моделей DC3100, DC3102, DC62 set (у складі: радіопульт моделі DC61; приймальний пристрій моделі DC43), виробництва \"Ningbo Dooya Mechanic & Electronic Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 18",59,"2016-02-09","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для дистанційного керування побутового призначення","433,05-434,79 МГц","30K0F1D","Б01\nРІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Cкайнет Ворлдвайд Експрес\" від 12.01.2016 №1\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1639-СДК,\nсертифікат \n1О094.003574-16)",2016]
[1071,"Пульт дистанційного керування торговельної марки SAMSUNG моделі RMCSPK**** (де * - цифри та/або латинські літери, що позначають колір та особливості дизайну) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 18",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц  ","1M00FXW\n1M00GXW","Б01                         РІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 28.01.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності: UA.032.СДК.0015-16)",2016]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1017,"Навушники безпроводові торговельної марки ERGO моделей BT-800, BT-920, BT-980, виробництва \"Shenzhen Yale Electronics CO., LTD\",  Китай","Розділ 23",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\" від 18.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.003-16)",2016]
[1018,"Навушники торговельної марки Nomi моделей NBH-3(y) (Color) та NBH-4(y) (Color) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де (y) - позначення, що визначає виробничий індекс моделі (від 00 до 99), (Color) - позначання, що визначає колір пристрою (може бути відсутне), виробництва \"Dongguan Taide Industrial Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"УКРМИТ\" від 20.01.2016 №UKRMIT.UKR.679-1/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1617.1-СДК, сертифікат \n1О094.003589-16)",2016]
[1019,"Навушники безпроводові торговельної марки Lazer моделі MA-1005 (артикули 865359, 865360) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ\" від 12.01.2016 №1 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1460.6- СДК, сертифікат\n 1О094.003573-16)",2016]
[1020,"Гучномовець безпроводовий торговельної марки Lazer моделі DC-0615 (артикул 864905) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Kingsun Enterprises Development Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АШАН УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ\" від 12.01.2016 № 2 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1460.5- СДК, сертифікат 1О094.003572-16)",2016]
[1021,"Гарнітура безпроводова торговельної марки SAMSUNG моделі EO-PN920 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея","Розділ 23",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 21.01.2016 №SAMSUNG.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1471.15-СДК, сертифікат\n1О094.003591-16)",2016]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3925,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделі P24T (P24T001) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 11.12.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010118-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010117-15)\n",2016]
[3926,"Kомп'ютер персональний т.м. hp моделей HP 280 G2 MT Business PC, HP 280 Pro G2 MT Business PC, HP 285 G2 MT Business PC, HP 285 Pro G2 MT Business PC (RMN: SHNGC-F001-MT, SHNGC-F002-MT) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"HP Inc\", США","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц  \n\n---\n2400-2483,5 МГц \n 5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                                          ","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4\nРІ 24-3                         ","Декларація про відповідність \"HP Inc.\",  США від 24.12.2015 \n(апостиль США, Каліфорнія від 30.11.2015  № 99490)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010217-15-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.010216-15)\n",2016]
[3927,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделі P45G (P45G001)  з радіомодулем систем стільникового зв’язку  GSM 900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу та  пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 11.12.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010114-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010113-15)\n",2016]
[3928,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. DELL моделі P46G (P46G001) з радіомодулем систем стільникового зв’язку  GSM 900/1800 і UMTS,  обладнанням радіодоступу та  пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва \"Dell Inc.\", США","Розділ 27",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                          \n  ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з використанням радіоінтерфейсу Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n), радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n\n---\n13553-13567 кГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3 \nРІ 45-1","Декларація про відповідність \"Dell Inc.\", США  від 15.12.2015\n(апостиль Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії  від 29.04.2015  № К4938667)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010116-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010115-15)\n",2016]
[3929,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки lenovo моделей TP00079A, 20EL********, 20EM********, 20G0********, 20G1********, 20FY********, ThinkPad S3********, ThinkPad Yoga 460********, ThinkPad Yoga 14********; ThinkPad P40 Yoga ********, 20GR********, 20GQ********  (замість \"*\" можуть бути 0 - 9, A - Z, а - z, \"/\", \"\\\", \"-\", \"_\" або пробіл для маркетингових цілей) з  обладнанням радіодоступу (в тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",59,"2016-02-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ас\nIEEE 802.15.1)\n\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ас)\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц ","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 30.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010255-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.010254-15)",2016]
[3930,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки lenovo моделей TP00081A, 20GJxxxxxxxx, 20GKxxxxxxxx, 20GUxxxxxxxx, ThinkPad 13xxxxxxxx, ThinkPad S2xxxxxxxx  (замість \"х\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, будь-який символ або пробіл)  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 16.12.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010162-15-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.010161-15)",2016]
[3931,"Сканер т.м. HP моделі НР ScanJet Pro 4500fn1 (регуляторний номер моделі : SHNGD-1401-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 21.12.2015  № UA.001.00164-15/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010187-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.010186-15)",2016]
[3932,"Пристрій зв'язку т.м. HP моделі HP NFC/Wireless 1200w  Mobile Print Accessory (регуляторний номер моделі : RSVLD-1302) з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) модулем NFC (пасивний), виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США ","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність  ТОВ \"Х'ЮЛЕТТ-ПАКАРД Ю.ЕЙ.\" від 25.12.2015  № UA.001.00161-14/029\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010225-15-СДК, \nсертифікат \nUA 1.001.010224-15)",2016]
[3933,"Комп'ютер персональний (ноутбук) т.м. Toshiba моделей Satellite Сxxx-xxxxx, Satellite BСxxx-xxxxx, Satellite Lxxx-xxxxx, Satellite BLxxx-xxxxx, Satellite Sxxx-xxxxx, Satellite Pxxx-xxxxx, Portege Rxxx-xxxxx, Portege Zxxx-xxxxx , Tecra Cxxx-xxxxx, Tecra Axxx-xxxxx, Tecra Zxx-xxxxx  з  обладнанням радіодоступу, виробництва \"Toshiba America Information Systems Inc.\", США","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність  ТОВ \"КОМПАНІЯ ДКТ ЛТД\" від 30.12.2015  \n(сертифікати органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010248-15-СДК,\nUA 1.001.010249-15-СДК ,\nUA 1.001.010250-15-СДК\nсертифікат \nUA 1.001.010247-15)",2016]
[3934,"USB-адаптер (Wireless Dongle) торговельної марки Valve моделі 1002 для маніпулятора безпроводового (ігровий джойстик), виробництва \"Valve Corporation\", США","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 21.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.018-16)",2016]
[3935,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу \"миша\") торговельної марки Esperanza моделі EM*, торговельної марки Titanum моделі TM*, торговельної марки Extreme моделі XM* (де * - до десяті символів: літери від A до Z, цифри від 0 до 9, позначки \"-\" (тире), пробіл, які позначають особливості дизайну), виробництва \"Esperanza Sp. J. Poterek\", Польща","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"МТІ\" від 12.01.2016 №MTI.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1563.1-СДК \nсертифікат \n1О094.003576-16)",2016]
[3936,"Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (бездротова клавіатура) моделі Y-R0036 (Marketing name MK235), виробництва \"Logitech Europe S.A.\", Швейцарія","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Уповноважений Гончар Роман Петрович від 29.12.2015 №ГОНЧАР.UKR.679-14/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1456.13-СДК, \nсертифікат \n1О094.003556-15) ",2016]
[3937,"Пристрій введення даних торговельної марки Logitech (бездротовий маніпулятор типу \"миша\") моделі M-R0061 (Marketing name M185 або M186, або M238), виробництва \"Logitech Europe S.A.\", Швейцарія","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність Уповноважений Гончар Роман Петрович від 15.01.2016 №ГОНЧАР.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1456.15-СДК, \nсертифікат \n1О094.003584-16) ",2016]
[3938,"Термінал для зчитування штрих-кодів моделі Scorpio X3 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Datalogic S.p.A.\", Італія","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W   1M00FXW\n1M00GXW                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                     \nРІ 24-3                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"ЮКС Україна від 30.12.2015 (сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010252-15-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.010251-15)\n",2016]
[3939,"Фотокамера цифрова торговельної марки “Canon” моделей IXUS 180, IXUS 182, IXUS 285 HS, PowerShot SX420 IS, PowerShot SX540 HS, з обладнанням радіодоступу та радіомодулем NFC, виробництва \"Canon Inc.\", США","Розділ 27",59,"2016-02-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,56 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1                                                                      \nРІ 45-1                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН Україна від 22.01.2016 (сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA.TR.052.012-16)\n",2016]
[3940,"Пилососи торговельної марки “SAMSUNG” моделі VC21K51****/** (де: перша та друга * - цифри, позначення особливостей конструкції; третя та четверта * - літери, позначення  кольору виробу та варіанту комплектації; п’ята та шоста * - літери, код регіону) з радіообладнанням та радіопультом моделі RCH-1*R (де * - цифра (0, 1), позначає особливості дизайну), виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 27",59,"2016-02-09","Телеметрія та радіодистанційне керування (EN 300 220-2)\n","Телеметрія та радіодистанційне керування (EN 300 220-2)","433,05-434,79 МГц","3K00L1D","Б01                         РІ 42-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 28.01.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0014-16)",2016]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,2,6],[1,7,2,7],[7,0,7,11],[9,0,9,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                      Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                       від 09.02.2016 № 59"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2662,"Станція базова типу RBS6000 систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS моделі RBS6601 . виробнитва \"Ericsson AB\", Швеція, Естонія","Розділ 1","68\n243\n297\n59","16.02.2012\n22.04.2014\n09.06.2015\n09.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM-900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Д05, ОВ7\n\nУмови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  27.08.2013 № 559","UA1.025.0065802-11, дата видачі: 25.05.2011, дійсний до: 23.05.2014\nДекларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Еріксон\" від 05.03.2014\n(Звіт про перевірку та оцінку СУЯ  № 024/06,\nсертифікат\n UA.086.00243-14) \nДекларація про відповідність Дочірнього підприємства з 100% іноземними інвестиціями \"Еріксон\" від 26.11.2015\n(сертифікат з органу оцінки відповідності \nUA.TR.109.0145-15)) ","2012/2014/2015/2016"]
[4101,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 торговельної марки Globex моделей GU S01, GU S02,виробництва \"Globex Electronics LLP\", Великобританія (стара назва: \"ShenZhen Gosund Technology Co., Ltd\", Китай) ","Розділ 1","401\n579\n59","04.08.2015\n10.11.2015\n09.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nGSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 15.07.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.256-15) \nДекларація про відповідність \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 28.10.2015 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.367-15) \nТОВ \"Мікон-Трейд\"\n від 28.01.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.020-16) ","2015/2015/2016"]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[910,"Гучномовець торговельної марки Nomi моделей BT(x) (y) (z) (Color)  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), (де х - позначення, що визначає номер серії у модельному ряді (від 0 до 9);\nу - позначення, що визначає кількість гучномовців (від 0 до 9); z - позначення, що визначає виробничий індекс моделі (від 0 до 9); Color - позначення, що визначає колір пристрою (може бути відсутнє)), виробництва \"Dongguan Taide Industrial Co., Ltd.\", Китай","Розділ 23","125\n59","10.03.2015\n09.02.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом \n(IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"БЦ \"Ступені\"\nвід 02.12.2014 № STUPENI.UKR.679-6/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1316.4-СДК,\nсертифікат\n1О094.002432-14)\nДекларація про відповідність ТОВ \"УКРМИТ\" від 02.12.2015 №УКРМИТ.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1617-СДК,\nсертифікат\n1О094.003463-15)","2015/2016"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]