{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,11],[39,0,39,9],[24,0,24,11],[15,0,15,11],[40,0,40,11],[21,0,21,11],[48,0,48,11],[55,0,55,11],[56,0,56,11],[46,0,46,11],[49,0,49,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[50,0,50,11],[47,0,47,11],[41,0,41,11],[44,0,44,11],[1,1,2,1],[43,0,43,11],[1,9,2,9],[11,0,11,11],[4,0,4,11],[42,0,42,11],[60,0,60,11],[57,0,57,11],[53,0,53,11],[59,0,59,11],[58,0,58,11],[54,0,54,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                            Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                         від 16.02.2016 № 77            "]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4281,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки \"GIGABYTE\" моделі GSmart Classic Pro з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"GIGA-BYTE Communications, Inc.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 1",77,"2016-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Підприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 29.01.2016 № 01/2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n590.20-СДК, \nсертифікат \n1О094.003607-16)",2016]
[4282,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-К130E з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS - приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",77,"2016-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 20.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.008-16) ",2016]
[4283,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-К410E з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS - приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",77,"2016-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 20.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.007-16) ",2016]
[4284,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-К430ds з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth) та з GPS - приймачем, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",77,"2016-02-16","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 18.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.006-16) ",2016]
[4285,"Станція базова системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) моделі ZXSDR BS8922 U2100, виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1",77,"2016-02-16","Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)","Застосування в системах стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) у якості базової станції","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц\n","5M00G7W 5M00D7W","УВ39","Декларація про відповідність Представництва \"ЗТЄ Корпорейшн\",  від 04.02.2016 №ZTE.UKR.679-4/16\n(Звіт № 034-Звя/15 про перевірку та оцінку СУЯ, Звіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №371.66.2-ТР/16,\nсертифікат \n1О094.003620-16)",2016]
[4286,"Станція базова системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) моделі ZXSDR BS8112 U2100, виробництва \"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1",77,"2016-02-16","Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)","Застосування в системах стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) у якості базової станції","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц\n","5M00G7W 5M00D7W","УВ39","Декларація про відповідність Представництва \"ЗТЄ Корпорейшн\",  від 04.02.2016 №ZTE.UKR.679-3/16\n(Звіт № 034-Звя/15 про перевірку та оцінку СУЯ, Звіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №371.66.1-ТР/16 \nсертифікат \n1О094.003619-16)",2016]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3149,"Точка доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n) т.м. Huawei моделі                               Huawei AP5010DN-AGN , виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 9",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ \nIEEE 802.11а/b/g/n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за\nстандартами\nIEEE 802.11a/b/g/n\n\n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц \n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\"\nвід 28.01.2016, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\n UA 1.001.010381-16-СДК)",2016]
[3150,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі BCM94371ZAE, виробництва \"Broadcom Corporation\", США","Розділ 9",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 26.01.2016 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n789.24-СДК, \nсертифікат \n1О094.003597-16)",2016]
[3151,"Обладнання радіодоступу – картка безпроводового доступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac та інтерфейс передачі даних Bluetooth) торговельної марки LG моделі LGSBWAC61, виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 9",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 02.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0018-16) ",2016]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1072,"Радіопульт моделі PK1 з пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID системи дистанційного керування доступом до автомобіля, виробництва \"Marquardt GmbH\", Німеччина","Розділ 18",77,"2016-02-16","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування доступом до автомобіля  ","433,05-434,79 МГц\n\n\n---\n9-148,5 кГц","200KF1D\n\n\n---\n2K00F1D\n","Б01\nРІ 42-2\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 26.01.2016 №RTS.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n632.8-СДК,\nсертифікат \n1О094.003598-16)",2016]
[1073,"Модель радіокерована (яхта вітрильна) торговельної марки Joysway типів Dragon Force RG65 2.4GHz RTR (модель 8805), Caribbean 2.4G RTR (модель 8802), Orion Blue 2.4G RTR (модель 8803B), Orion Red 2.4G RTR (модель 8803R), Force 2 60 sailboat 2.4G RTR (модель 8806), Binary Blue 2.4G RTR (модель 8807B), Binary Red 2.4G RTR (модель 8807R), Explorer V2 plastic hull version 2.4G RTR  (модель 8808) та Pirate plastic sailboat 2.4G RTR (модель 8809) у складі з пультом дистанційного радіокерування; - комплектуючі: комплект передавача та приймача (модель 880515); приймач (модель 880516), виробництва ''Joysway Hobby (HK) Ltd.'', Гонконг / Китай","Розділ 18",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для радіодистанційного керування моделями","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ФОП \"КІШУБАЄВ ТІМУР ГАЛІ-АСКАРОВИЧ\" від 27.01.2016 № 1201 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1651-СДК,\n сертифікат 1О094.003592-16)",2016]
[1074,"Пульт дистанційного керування (Magic Remote) торговельної марки LG, модель AN-MR650 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 18",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 02.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0019-16) ",2016]
[1075,"Пульт дистанційного керування (Magic Remote) торговельної марки LG, модель AN-MR700 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 18",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 02.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0020-16) ",2016]
[1076,"Пульт дистанційного керування (Magic Remote) торговельної марки LG, модель AN-SP700 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 18",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 02.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.032.СДК.0017-16) ",2016]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[116,"Передавач портативний безпроводовий торговельної марки Lectrosonics моделі HM/E01 у комплекті з приймачем торговельної марки Lectrosonics моделі SRB5P/E01, виробництва \"Lectrosonics, Inc\", США","Розділ 21",77,"2016-02-16","Радіомікрофони \n(ETSI EN 300 422-2)","Для прийому-передавання звуку","470-862 МГц\n","200KF3E","РІ 41-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Інженер-сервіс\" від 18.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.119-15)",2016]
[117,"Передавач портативний безпроводовий торговельної марки Lectrosonics моделі SMDB/E01,  у комплекті з приймачем торговельної марки Lectrosonics моделі VRT, виробництва \"Lectrosonics, Inc\", США","Розділ 21",77,"2016-02-16","Радіомікрофони \n(ETSI EN 300 422-2)","Для прийому-передавання звуку","470-862 МГц\n","200KF3E","РІ 41-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Інженер-сервіс\" від 18.03.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.118-15)",2016]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3941,"Мультиварка торговельної марки \"REDMOND\", моделі RMC-M40S з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC.\", CША","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"РЕДМОНД-УКРАЇНА\" від 11.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.001-16)",2016]
[3942,"Чайник електричний торговельної марки \"REDMOND\", моделей SKYKETTLE RK-M171S, SKYKETTLE RK-M172S  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"REDMOND INDUSTRIAL GROUP LLC.\", CША","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"РЕДМОНД-УКРАЇНА\" від 11.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.002-16)",2016]
[3943,"Обладнання відеоконференцзв’язку (Videoconferencing Endpoint) т.м. Huawei моделі HUAWEI TE30 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ \nIEEE 802.11 b/g/n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за\nстандартами\nIEEE 802.11 b/g/n\n\n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W 20M0D1W\n40M0G1W 40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про\nвідповідність ТОВ\n\"Хуавей Україна\" \nвід 28.01.2016, \n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності                                        UA 1.001.010382-16-СДК)",2016]
[3944,"Телевізор торговельної марки Xiaomi моделі Mi TV 70 (L70M X-XX)   \nз обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"XIAOMI TECHNOLODGY CO., LTD.\", Китай \n","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                                                                                        \n\n---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"Ен-Ай-Ес\" від 18.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.005-16)",2016]
[3945,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки \"FUJIFILM\" модель X-Pro2 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 25.01.2016\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.010338-16-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.010336-16)",2016]
[3946,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки \"FUJIFILM\" модель X-E2S з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 25.01.2016\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.010339-16-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.010338-16)",2016]
[3947,"Фотокамера цифрова (Digital Camera) торговельної марки \"FUJIFILM\" модель X70 з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Fujifilm Corporation\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за\nстандартом IEEE 802.11b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Фуджіфілм Україна\" від 26.01.2016\n(сертифікат орагну з оцінки відповідності UA1.001.010361-16-СДК, \nсертифікат  \nUA1.001.010360-16)",2016]
[3948,"Пристрій збору та передачі даних т.м. ROSEMOUNT моделі WPG з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.15.4), виробництва \"Emerson Process Management Rosemount Inc.\", США","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.4)","Для прийому-передачі даних з\nвикористанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.4","2400-2483,5 МГц","5M00G1D","Б01\nРІ 24-4","Декларація про відповідність ТОВ \"РАДІО ТЕСТ СТАНДАРТ\" від 27.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.021-16)",2016]
[3949,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-55XD9305 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n                             \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3                                   РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                                РІ 24-3                               \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 27.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010378-16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010377-16)\n",2016]
[3950,"Телевізор т.м. SONY моделі KD-65XD9305 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n                             \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3                                   РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                                РІ 24-3                               \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 27.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA  1.001.010376 -16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010375-16)\n",2016]
[3951,"Принтер струменевий т.м. EPSON типу B412C моделі L805* (де* - будь-яка літера, цифра або пробіл  в залежності від комплектації та дизайну) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"SEIKO EPSON Corporation\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц\n\n\n","20M0G1W\n20M0D1W \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \n","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ЕПСОН ЄВРОПА  Б.В.\"від 27.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA1.001.009471-15-СДК,\nсертифікат\nUA1.001.009470-15 ) ",2016]
[3952,"Відеокамера цифрова HD т.м. SONY моделі HDR-AS50 з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 03.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA  1.001.010405 -16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010404-16)\n",2016]
[3953,"Віддалений видошукач т.м. SONY моделі RM-LVR3  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 04.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA  1.001.010410 -16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010409-16)\n",2016]
[3954,"Cвітильник світлодіодний моделей М-026, М-040  з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Anhui Technology Import&Export Co. Ltd\", Китай","Розділ 27",77,"2016-02-16","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Светкомплект Україна\" від 05.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.025-16)",2016]
["Примітки:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee) наведені у додатку 12 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-2. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смугі радіочастот 433,05-434,79 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["УВ39. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 08.09.2015 № 464 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,11],[19,0,19,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[15,0,15,11],[1,2,2,2],[12,0,12,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                       Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                       від 16.02.2016 № 77"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[2649,"Станція базова систем стільникового зв'язку GSM900/1800 та UMTS моделі ZXSDR BS8700  виробнитва \"ZTE Corporation\", Китай\n","Розділ 1","68\n297\n463\n77","16.02.2012\n09.06.2015\n08.09.2015\n16.02.2016","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку E-GSM/GSM-\n900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як базова станція","933-960 МГц/\n888-915 МГц\n1805-1880 МГц/\n1710-1785 МГц\n---\n2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","200KF7W\n200KG7W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n","Д05, ОВ7","UA1.025.0017450-11, дата видачі: 17.02.2011, дійсний до: 22.12.2012\nДекларація про відповідність Представництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 25.08.2015 \n№ ZTE.UKR.679-2/14 \n(Звіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№ 371.65-ТР/15 від 25.08.2015,\nсертифікат \n1О094.003082-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" \nвід 04.02.2016 №ZTE.UKR.679-2/16\n(Звіт № 034-Звя/15 про перевірку та оцінку СУЯЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції \n№371.65.2-ТР/16,\nсертифікат \n1О094.003618-16)","2012/2015/2015/2016"]
[3941,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S90-A з обладнанням радіодоступу  та мультисервісного радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1","815\n116\n77","16.12.2014\n03.03.2015\n16.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nУВ13","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 01.12.2014 №LENOVO.UKR.679-31/14\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.23-СДК,\nсертифікат \n1О094.002427-14) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 17.02.2015 №LENOVO.UKR.679-15/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.23.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.002608-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 28.01.2016 \n№LENOVO.UKR.679-10/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.170-СДК,\nсертифікат \n1О094.003606-16) ","2014/2015/2016"]
[3957,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P70-A з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу  виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 1","834\n116\n77","23.12.2014\n03.03.2015\n16.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ (IEEE 802.15.1,  IEEE 802.11b/g/n)\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц \n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n 2400-2483,5 МГц;\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W 5M00D7W\n---\n1M00FXW 1M00GXW \n20M0G1W 20M0D1W 40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nУВ13","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 11.12.2014 №LENOVO.UKR.679-33/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1281.26-СДК; сертифікат \n1О094.002471-14)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 17.02.2015 №LENOVO.UKR.679-16/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.26.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.002609-15) \nДекларація про відповідність Представництво \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 28.01.2016 \n№LENOVO.UKR.679-6/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.165-СДК,\nсертифікат \n1О094.003602-16) ","2014/2015/2016"]
[3970,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A6000 з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1","30\n116\n77","20.01.2015\n03.03.2015\n16.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)\n\n\n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nУВ13","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 09.01.2015 №LENOVO.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.32-СДК, \nсертифікат \n1О094.002517-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 17.02.2015 №LENOVO.UKR.679-17/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.32.1-СДК,\nсертифікат \n1О094.002610-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 28.01.2016 \n№LENOVO.UKR.679-7/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.166-СДК,\nсертифікат \n1О094.003603-16)","2015/2016"]
[3998,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo S60-a з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1","116\n77","03.03.2015\n16.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nУВ13\n","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 17.02.2015 №LENOVO.UKR.679-18/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.40-СДК,\nсертифікат \n1О094.002611-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 28.01.2016 \n№LENOVO.UKR.679-8/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.167-СДК,\nсертифікат \n1О094.003604-16) ","2015/2016"]
[4002,"Термінал мобільний коп'ютерний моделі К.ВРТ500М з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM900/1800 та з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) виробництва АТ \"Банкомзв'язок\", Україна","Розділ 1","116\n77","03.03.2015\n16.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\n","Декларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\"\nвід 12.02.2015 №.БАНКОМЗВ'ЯЗОК.UKR.679-4/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1365-СДК,\nсертифікат \n1О094.002591-15) \nДекларація про відповідність \nАТ \"Банкомзв'язок\"\nвід 28.01.2016 №.БАНКОМЗВ'ЯЗОК.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n 1658-СДК,\nсертифікат \n1О094.003601-16) ","2015/2016"]
[4015,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo A7000-a з обладнанням радіодоступу та мультисервісного радіодоступу виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1","125\n77","10.03.2015\n16.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) \n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nУВ13","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 25.02.2015 №LENOVO.UKR.679-19/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.41-СДК,\nсертифікат \n1О094.002618-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 28.01.2016 \n№LENOVO.UKR.679-9/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.168-СДК,\nсертифікат \n1О094.003605-16)","2015/2016"]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[853,"Радіостанція носивна \"Транспорт РН-02\"-*****-* (де символи * - літери від А до Я та цифри від 0 до 9, що позначають реєстраційний номер, вид обладнання, варіант виконання, експлуатаційну призначенність, виробництва ТОВ \"ТРАНСКОМ-РАДІО\", Україна","Розділ 3","173\n384\n77","25.03.2014\n28.07.2015\n16.02.2016","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)\n\n\n\n\n\n\n----\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація двустороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n\n\n----\nОрганізація безпосереднього аналогового  ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n----\n446,3 - 446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n----\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 5 додатка до рішення НКРЗІ від  17.12.2013 № 820","Декларація про відповідність ТОВ \"Транском-Радіо\", Україна від 03.03.2014 №2014-04\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.4-СДК,\n1О094.001814-14)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"Транском-Радіо\" \nвід 08.07.2015 №ТРАНСКОМ.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1506.2-СДК,\nсертифікат\n1О094.002952-15)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"Транском-Радіо\" \nвід 22.01.2016 №ТРАНСКОМ.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n675.79-СДК,\nсертифікат\n1О094.003593-16)","2014/2015/2016"]
[854,"Радіостанція возивна та стаціонарна \"Транспорт РВС-02\"-*****-* (де символи * - літери від А до Я та цифри від 0 до 9, що позначають реєстраційний номер, вид обладнання, варіант виконання, експлуатаційну призначенність, виробництва ТОВ \"ТРАНСКОМ-РАДІО\", Україна","Розділ 3","173\n384\n77","25.03.2014\n28.07.2015\n16.02.2016","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)\n\n\n\n\n\n\n----\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4148, EN 300 086)","Організація двустороннього симплексного (напівдуплексного) радіотелефонного зв'язку\n\n\n\n\n\n\n\n----\nОрганізація безпосереднього аналогового  ультракороткохвильового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n----\n446,3 - 446,4 МГц","11K0F3E\n16K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n----\n11K0F3E","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  17.12.2013 № 820","Декларація про відповідність ТОВ \"Транском-Радіо\", Україна від 27.02.2014 № 2014-02\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1234.2-СДК,\n1О094.001812-14)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"Транском-Радіо\"\nвід 09.07.2015 №ТРАНСКОМ.UKR.679-3/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1506.3-СДК,\nсертифікат\n 1О094.002957-15)\nДекларація про відповідність  \nТОВ \"Транском-Радіо\"\nвід 22.01.2016 №ТРАНСКОМ.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n675.80-СДК,\nсертифікат\n1О094.003594-16)","2014/2015/2016"]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[1018,"Обладнання радіодоступу (картка безпроводового доступу) т.м. Broadcom моделі BCM943228HM4L виробництва \"Broadcom Corporation\" (США)","Розділ 9","68\n77","16.02.2012\n16.02.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для організації мережі передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5250 МГц\n5250-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01 або Д02, Д04, Д05\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4","Декларація про відповідність \nТОВ \"ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З СЕРТИФІКАЦІЇ \"ІНФОТЕЛЕКОМ\" \n(ТОВ \"ІЦС \"\"ІНФОТЕЛЕКОМ\") від 20.01.2016 №ІНФОТЕЛЕКОМ.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n789.21.11-СДК,\nсертифікат\n1О094.003590-16)","2012/2016"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3862,"Телевізор LCD TV торговельної марки SHARP моделей LC-32CF*****E, LC-40CF*****E, LC-43CF*****E, LC-43SF*****E, LC-49CF*****E, LC-49SF*****E, LC-50CF*****E, LC-55CF*****E, LC-55SF*****E з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11) (де перша * - рік випуску (E або F); друга * - серія (6 - для моделей  LC-32CF,  LC-40CF,  LC-43CF,  LC-49CF,  LC-50CF,  LC-55CF; 7 - для моделей LC-43SF, LC-49SF, LC-55SF); третя * - тип дизайну (1,2,3,4); четверта * - особливості упаковки; п’ята * - вид тюнера (0,1,2).)\nвиробництва \"UMC Poland sp. Z o.o.\", Польща","Розділ 27","671\n77","22.12.2015\n16.02.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ПП \"ТОРГ-КОМП\" від 01.12.2015 №ТОРГ-КОМП.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1620-СДК, \ncертифікат \n1О094.003457-15)\nДекларація про відповідність ПП \"ТОРГ-КОМП\" від 07.12.2015 №ТОРГ-КОМП.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1620-СДК, \ncертифікат \n1О094.003457-15)","2015/2016"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]