{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":12,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,55,11],[43,0,43,11],[66,0,66,11],[64,0,64,11],[14,0,14,11],[42,0,42,11],[57,0,57,11],[59,0,59,11],[18,0,18,11],[49,0,49,11],[52,0,52,11],[54,0,54,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[69,0,69,11],[60,0,60,11],[56,0,56,11],[68,0,68,11],[58,0,58,11],[65,0,65,11],[67,0,67,11],[61,0,61,11],[62,0,62,11],[63,0,63,11],[4,0,4,11],[51,0,51,11],[1,11,2,11],[44,0,44,11],[47,0,47,11],[1,1,2,1],[46,0,46,11],[1,9,2,9],[29,0,29,11],[21,0,21,11],[25,0,25,11],[45,0,45,11],[53,0,53,11],[50,0,50,11],[48,0,48,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                    Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                    від 23.02.2016 № 95"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4287,"Пристрій спостереження за рухомими об'єктами т. м. Magnum моделей ММ-350 та МВ-250 з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS приймачем, виробництва ТОВ \"МСС УКРАЇНА\", Україна","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\n","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n","200KF7W\n\n\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n","Декларація про відповідність  ТОВ \"МСС УКРАЇНА\" від 13.11.2015 \n№ MCC.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1240.3-СДК)",2016]
[4288,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Doogee моделі T6, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen KVD Communication Equipment Ltd.\", Китай","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Трендксім\" від 03.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1490.4-СДК)",2016]
[4289,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Doogee моделі X3, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen KVD Communication Equipment Ltd.\", Китай","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 03.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1490.5-СДК)",2016]
[4290,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Doogee моделі X6 Pro, з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Shenzhen KVD Communication Equipment Ltd.\", Китай","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 03.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-3/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1490.6-СДК)",2016]
[4291,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800, UMTS, CDMA2000 1x та CDMA2000 EV-DO rev. A торговельної марки Xiaomi моделі Redmi 3 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Xiaomi Technology Co.Ltd.\", Китай","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\nЦифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD)/CDMA-800, як кінцеве обладнання  (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n824,07-842,97 МГц/\n869,07-887,97 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1М25G1W\n1M25D1W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 19-1\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 04.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-4/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1518.12-СДК)",2016]
[4292,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки ARCHOS моделей A50 DIAMOND S **, A55+ DIAMOND ** (де ** - літери або їх відсутність, що позначають колір корпусу) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n і інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція\n","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               -","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ФОП Рижих О. В. від 09.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0032-16)",2016]
[4293,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки ARCHOS моделей ARCHOS DIAMOND S, ARCHOS DIAMOND PLUS, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n і інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція\n","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               -","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ФОП Рижих О. В. від 09.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0025-16)",2016]
[4294,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки ARCHOS моделей ARCHOS 40 NEON, ARCHOS 45D PLATINUM, ARCHOS 40 POWER, ARCHOS 50D NEON, ARCHOS 50C PLATINUM, ARCHOS 55 PLATINUM, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n і інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція\n","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               -","200KF7W     \n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ФОП Рижих О. В. від 09.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0024-16)",2016]
[4295,"Радіотелефони систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS  торговельної марки ESKY моделі MEDOK, з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n і інтерфейсом передачі даних Bluetooth), GPS-приймачем, виробництва \"CHINA ESKY GROUP LIMITED.\", Китай\n","Розділ 1",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               -","200KF7W     \n200KG7D \n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Світ Літньої Людини та Реабілітації\". від 14.10.2015 (сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.TR.052.349-15)",2016]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3152,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Aironet 1850 Series моделей AIR-AP1852I-E-K9, AIR-AP1852I-UXK9,AIR-AP1852I-UXK910, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або ДВ-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 28.12.2015  № 94-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.88-СДК)",2016]
[3153,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Aironet 1830 Series моделей AIR-AP1832I-E-K9, AIR-AP1832I-E-K9C, AIR-AP1832I-UXK9, AIR-AP1832I-UXK910, AIR-AP1832I-UXK9C, AIR-AP1832I-UXK910C, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або ДВ-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 28.12.2015  № 95-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.87-СДК)",2016]
[3154,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Aironet 1850 Series моделей AIR-AP1852E-E-K9, AIR-AP1852E-UXK9,AIR-AP1852E-UXK910, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01 або ДВ-3\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" в Україні від 28.12.2015  № 93-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№414.88.1-СДК)",2016]
["Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку"]
[90,"Станція супутникового зв'язку земна торговельної марки SWE-DISH типу D-SNG, виробництва \"SWE-DISH SATELLITE SYSTEMS\", Швеція","Розділ 12",95,"2016-02-23","Cупутниковий радіозв’язок\n(ДСТУ 4510)","Для організації радіоканалу прийому-передачі даних через штучний супутник Землі ","10,95-11,7 ГГц/\n14,0-14,5 ГГц","4M50G1F\n4M50G7F\n5M20G7W\n9M00G2F","ДВ-1\nPI 31.1","Декларація про відповідність ТОВ \"Інженер-сервіс\" від 29.01.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.031-15)",2016]
[91,"Станція системи супутникового зв'язку земна (висхідний канал) типу T07DO, виробництва \"Communications & Power Industries\", США","Розділ 12",95,"2016-02-23","Cупутниковий радіозв’язок\n(ДСТУ 3560:2007)","Для організації цифрового супутникового каналу телевізійного мовлення у напрямку Земля-космо (центральна земна станція)","17,3-18,1 ГГц","33М0G1W 36М0G1W\n38М0G1W 54М0G1W\n60М0G1W 62М0G1W\n33М0G7W 36М0G7W\n38М0G7W 54М0G7W\n60М0G7W 62М0G7W","ДВ-1,\nУВ49                                             ","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"1+1 ПРОДАКШН\"  від 08.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.034-16)",2016]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1077,"Іграшка радіокерована \"автомобіль\" моделей TY0137973 (арт. 1242105); HWA1028649 (арт. 1242106); F2910 (1242108); HWA844424, HWA844423, HWA844426 (арт. 1242111); HWA992590 (арт. 1242114); 589A (арт. 1242116); 692346 (арт. 1242163), виробництва \"HANG WING PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.\", Китай","Розділ 18",95,"2016-02-23","Радіокерування моделями\n(ДСТУ ETSI EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","    26990-27200 кГц  ","20K0L1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Фудмережа\" від 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.441-15)",2016]
[1078,"Iграшка радіокерована \"автомобіль\" моделей HWA1017476 (арт. 1242115), 46600 (арт. 1242113), виробництва \"HANG WING PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.\", Китай","Розділ 18",95,"2016-02-23","Радіокерування моделями\n(ДСТУ ETSI EN 300 220-2)","Для радіодистанційного керування моделями","    40,660-40,700 МГц  ","20K0L1D","Б01\nРІ 44-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Фудмережа\" від 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.440-15)",2016]
[1079,"Іграшка радіокерована (mini drone) моделі 959592 (арт. 1242161), виробництва \"HANG WING PLASTIC INDUSTRY CO., LTD.\", Китай","Розділ 18",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","1M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Фудмережа\" від 21.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.442-15)",2016]
["Розділ 21. Радіомікрофонне і допоміжне слухове радіообладнання"]
[118,"Радіомікрофон безпроводовий торговельної марки Lectrosonics моделі HH/E01, виробництва \"Lectrosonics, Inc\", США","Розділ 21",95,"2016-02-23","Радіомікрофони \n(ETSI EN 300 422-2)","Для прийому-передавання звуку","470-862 МГц\n","200KF3E","ДБ-5\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Інженер-сервіс\" від 27.08.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№UA.TR.052.298-15)",2016]
[119,"Cистема мікрофонна безпроводова торговельної марки Sony моделей UWP-D16, UWP=D11, UWP-D12, виробництва \"Sony Professional Solutions MEA FZ LLC\", ОАЕ","Розділ 21",95,"2016-02-23","Радіомікрофони \n(ETSI EN 300 422-2)","Для прийому-передавання звуку","470-862 МГц\n","200KF3E","ДБ-5\nРІ 41-2","Декларація про відповідність ТОВ \"Інженер-сервіс\" від 19.06.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№UA.TR.052.238-15)",2016]
[120,"Цифрова безпроводова система передачі аудіоінформації (передавач RODE RL-FILM (TX-BELT), приймач RX-CAM) виробництва \"RODE Microphones\", Австралія","Розділ 21",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передавання звуку","2400-2483,5 МГц","1M00F1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність дочірнього підприємства \"АТ Трейд\" від 28.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№UA1.001.010232-15-СДК)"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3955,"Каво-машини (Coffe Makers) торговельної марки \"DeLonghi\" серії CAT.MAC моделей ECAM65(x).75.(w)(y)(z), ECAM65(x).55.(w)(y)(z) з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), де (х) – цифри від 0 до 9, які ідентифікують країну призначення; (w)(y)(z) – символи, які позначають різні версії дизайну, виробництва \"De’Longhi Appliances s.r.l.\", Італія","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ДЕЛОНГІ УКРАЇНА\" від 02.02.2016 №ДЕЛОНГІ.UKR.679-1/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1659-СДК)",2016]
[3956,"Пристрій введення інформації (HP Active Pen) торговельної марки НР моделі HSTNN-W02P з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Wacom Taiwan Information Co., Ltd.\", Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 14.01.2016 №RTS.UKR.679-1/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1652-СДК)",2016]
[3957,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки VOLKSWAGEN моделі L61SE2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Радіо Тест Стандарт\" від 05.02.2016 №RTS.UKR.679-3/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1202.20-СДК)",2016]
[3958,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки ELENBERG моделі TAB705 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Shenzhen Yingtai Imp. and exp. Co, ltd.\", Китай","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ТОВ \"ТЕХНОПОЛІС 15\" від 09.02.2016 №SHENZHEN YINGTAI.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1437.9-СДК)",2016]
[3959,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Acer моделі (серії) N16***** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", \"\\\", \"/\", \"+\", та/або пробілов для маркетингових цілей), виробництва \"ACER SALES INTERNATIONAL SA\", Швейцарія","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"АСЕР СЕЙЛЗ ІНТЕРНЕШІОНАЛ СА\" від 08.02.2016 №2 АСЕР СЕЙЛЗ.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1662-СДК)",2016]
[3960,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Acer моделі (серії) N15***** з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", \"\\\", \"/\", \"+\", та/або пробілов для маркетингових цілей;) виробництва \"ACER SALES INTERNATIONAL SA\", Швейцарія","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"ПРЕДСТАВНИЦТВО \"АСЕР СЕЙЛЗ ІНТЕРНЕШІОНАЛ СА\" від 08.02.2016 №3 АСЕР СЕЙЛЗ.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1662.1-СДК)",2016]
[3961,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки ARCHOS моделей ARCHOS 101B XENON, ARCHOS 80C XENON з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n і інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція\n","Розділ 27",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ФОП Рижих О. В. від 09.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.032.СДК.0026-16)",2016]
[3962,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки ARCHOS моделей ARCHOS 70B COPPER, ARCHOS 80D XENON, ARCHOS 70C XENON з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n і інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція\n","Розділ 27",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---         ","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ФОП Рижих О. В. від 09.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.032.СДК.0023-16)",2016]
[3963,"Комп'ютери персональні (планшетні) торговельної марки ARCHOS моделей ARCHOS  70B NEON, ARCHOS 90B NEON, ARCHOS 101D NEON, ARCHOS 101E NEON, ARCHOS  70  PLATINUM,  ARCHOS 101D PLATINUM  з радіообладнанням систем стільникового зв’язку GSM900/1800 і UMTS та обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n і інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"ARCHOS S.A.\", Франція\n","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                               ","1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ФОП Рижих О. В. від 09.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності №UA.032.СДК.0027-16)",2016]
[3964,"Кондиціонери т.м. „Leberg” моделей LBS-TOR09WF/LBU-TOR09WF,\nLBS-TOR12WF/LBU-TOR12WF, LBS-TOR18WF/LBU-TOR18WF, \nLBS-TOR24WF/LBU-TOR24WF  з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), виробництва \"TCL Home Appliances (HK) Co., Ltd.\", Китай\n","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n) ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц                               ","22M0G1W\n22M0D1W\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"ТОРГОВА КОМПАНІЯ \"ОПТІМ\". від 03.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності №UA2.TR.008.000001-16)",2016]
[3965,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo B71-80******, 80RJ******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей;), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай\n","Розділ 27",95,"2016-02-23","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 10.02.2016 №LENOVO.UKR.679-13/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№ 1281.179-СДК)",2016]
[3966,"Персональна електронно-обчислювальна машина (ПЕОМ-планшет) торговельної марки Lenovo моделі Lenovo TB3-710I з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і GPS-приймачем, що розташовані в одному з ПЕОМ корпусі, виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг, Китай","Розділ 27",95,"2016-02-23","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 05.02.2016 №LENOVO.UKR.679-11/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1281.172-СДК)",2016]
["Умови експлуатації:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 31.1. Узагальнені умови застосування абонентських земних станцій VSAT системи фіксованого супутникового зв’язку наведені у додатку 25 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 41-2. Узагальнені умови застосування радіомікрофонів в смугах радіочастот 174-216 МГц, 470-862 МГц наведені у додатку 18 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 44-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіокерування моделями в смугах радіочастот 26990-27200 кГц, 34,995-35,225 МГц, 40,660-40,700 МГц наведені у додатку 21 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Б01. Експлуатація на бездозвільній та безоплатній основі здійснюється відповідно до норм, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимог частин другої та восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», які визначені у додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,затвердженого рішенням НКРЗІ від 23.12.2014 № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 № 201/26646\n"]
["ДВ-1. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП), що видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ"]
["ДВ-2. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ, що видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ"]
["ДВ-3. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ, що видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ або відповідно до додатку 1 Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв (рішення НКРЗІ від 01.11.2012 № 559)"]
["ДБ-4. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозвілу на експлуатацію РЕЗ (стаціонарного розташування), що видається на кожний РЕЗ, встановлений у місці з конкретними географічними координатами без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ"]
["ДБ-5. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозвілу на експлуатацію РЕЗ (рухомий, або що діє на обмеженій території, встановлюється на транспортний засіб), що видається на кожний РЕЗ для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ "]
["ДБ-6. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозвілу на експлуатацію РЕЗ суднової станції для використання на зазначеній у дозволі території без визначення умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ"]
["УВ49. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 12.01.2016 № 15 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[17,0,17,11],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[9,0,9,11],[7,0,7,11],[12,0,12,11],[13,0,13,11],[18,0,18,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                       Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                       від 23.02.2016 № 95"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[3773,"Пристрій спостереження за рухомими об’єктами торговельної марки Magnum моделей MT-300 (Bastion MT 300) та MT-400 (Bastion MT 400), з радіомодулем системи стільникового зв’язку GSM 900/1800 та GPS-приймачем виробництва \"ТОВ \"МСС Україна\", Україна","Розділ 1","422\n95","01.07.2014\n23.02.2016","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800, як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 Мгц","200KF7W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\n\n\n\n","Декларація про\nвідповідність \"ТОВ \"МСС\nУКРАЇНА\" від 11.06.2014 №MCC.UKR.679-1/14\n(сертифікат органу з оцінки\nВідповідності №1240.1-СДК,\nСертифікат 1О094.002017-14)\nДекларація про відповідність  ТОВ \"МСС УКРАЇНА\" від 13.11.2015 \n№ MCC.UKR.679-2/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1240.3-СДК)","2014/2016"]
[4120,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі Lenovo P1a42 з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth),  мультисервісного радіодоступу, пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) і приймачем GPS виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Китай","Розділ 1","442\n95","25.08.2015\n23.02.2016","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11a/b/g/n)\n---\nМультисервісний радіодоступ\n( ETSI TS 136 521-1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11a/b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації,\n як абонентська станція ","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n10M0G7W\n10M0D7W\n15M0G7W\n15M0D7W\n20M0G7W\n20M0D7W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 45-1\n---\nУВ29","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 12.08.2015 №LENOVO.UKR.679-62/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1281.88-СДК,\nсертифікат \n1О094.003048-15) \nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" \nвід 05.02.2016 \n№LENOVO.UKR.679-12/16 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n№1281.88.1-СДК)","2015/2016"]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[954,"Система дистанційного керування доступом до автомобіля т. м. Magnum Elite моделей M-810 (Bastion MC-310), M-822 (Bastion MC-322), M-825 (Bastion MC-325), M-830 (Bastion MC-330), M-840 (Bastion MC-340), M-860 (Bastion MC-360) та M-880 (Bastion MC-380) з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та GPS модулем т. м. Magnum Elite моделі G800, в комплекті з пультом дистанційного керування (брелоком) виробництва \"ТОВ \"МСС УКРАЇНА\", Україна","Розділ 18","422\n95","01.07.2014\n23.02.2016","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\n---\nТелеметрія та\nрадіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку GSM900/1800, як\nкінцеве обладнання та прийому-\nпередачі даних","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц  \n---\n433,05-434,79 МГц\n\n ","200KF7W\n---\n150KF1D\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 42-2\n\n\n","Декларація про\nвідповідність \"ТОВ \"МСС\nУКРАЇНА\" від 11.06.2014 №MCC.UKR.679-2/14\n(сертифікат органу з оцінки\nВідповідності №1240.2-СДК,\nсертифікат\n 1О094.002018-14)\nДекларація про відповідність  ТОВ \"МСС УКРАЇНА\" від 13.11.2015 \n№ MCC.UKR.679-1/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1240.3.1-СДК)","2014/2016"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[1513,"Книга електронна моделі PocketBook 624 з обладнанням радіодоступу виробництва \"Shenzhen Yitoa Digital Appliance Co., Ltd\", Китай","Розділ 27","623\n95","24.09.2013\n23.02.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність ФОП Бочкарьов А.А. від 02.09.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA1.155.0188614-13)\nДекларація про відповідність ФОП Бочкарьов Андрій Анатолійович\nвід 02.02.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.024-16","2015/2016"]
[3938,"Термінал для зчитування штрих-кодів моделі Scorpio Skorpio X3 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Datalogic S.p.A.\", Італія","Розділ 27","59\n95","09.02.2016\n23.02.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11b/g, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","22M0G1W\n22M0D1W   1M00FXW\n1M00GXW                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                     \nРІ 24-3                         ","Декларація про відповідність ТОВ \"ЮСК Україна від 30.12.2015 (сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010252-15-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.010251-15)\nДекларація про відповідність ТОВ \"ЮСК УКРАЇНА\" від 08.02.2016 (сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010413-16-СДК)","2015/2016"]
["Умови експлуатації:"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]