{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":12,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,11],[45,0,45,11],[61,0,61,11],[16,0,16,11],[46,0,46,11],[48,0,48,11],[51,0,51,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[63,0,63,11],[59,0,59,11],[62,0,62,11],[52,0,52,11],[55,0,55,11],[57,0,57,11],[58,0,58,11],[56,0,56,11],[53,0,53,11],[60,0,60,11],[4,0,4,11],[54,0,54,11],[1,11,2,11],[47,0,47,11],[50,0,50,11],[1,1,2,1],[49,0,49,11],[1,9,2,9],[24,0,24,11],[18,0,18,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                        Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                        від 01.03.2016 № 105"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4296,"Радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS моделі 410D, виробництва \"TCT Mobile International Ltd.\", Гонконг","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1","Декларація про відповідність ПРЕДСТАВНИЦТВО \"ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС\" , від 15.02.2016 №TCT.UKR.679-1/16\n(Звіт № 035-ЗВя/15 про перевірку та оцінку СУЯ, Звіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції № 001.149-ТР/16, \nсертифікат \n1О094.003647-16)",2016]
[4297,"Радіотермінал (POS-terminal) систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Ingenico моделей DES22**, DES25**, DES32**, DES35**, DES50**, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) (де: * - до двох символів, що визначає конструктивні особливості моделі (цифри від 0 до 9, або літери латинського алфавіту (літери від А до Z))), виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\" від 03.02.2016 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-3/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24.7-СДК, \nсертифікат \n1О094.003617-16)",2016]
[4298,"Радіотермінал (POS-terminal) систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Ingenico моделей MOV22**, MOV25**, MOV35**, MOV50**, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) (де: * - до двох символів, що визначає конструктивні особливості моделі (цифри від 0 до 9, або літери латинського алфавіту (літери від А до Z))), виробництва \"Ingenico SA\", Франція","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13,553-13,567 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність  АТ \"Банкомзв'язок\" від 01.02.2016 №БАНКОМЗВ`ЯЗОК.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n604.24.6-СДК, \nсертифікат \n1О094.003608-16)",2016]
[4299,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G935FD з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac) і інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                    ---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n\n\n\n--                                                                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                 --                                               --                                                                        --                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     80M0G1W\n80M0D1W                      --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 24-8                      PI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 16.02.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0030-16)",2016]
[4300,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM900/1800 та UMTS торговельної марки SAMSUNG моделі SM-G930FD з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac) і інтерфейс передачі даних Bluetooth) та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)\n---                                                                                           ---                                                                                    ---                                                                                                                                                                     ---                                                                                      ---                                                                                                                     Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) та розпізнавання міток\n(карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n\n\n\n--                                                                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц                                 --                                               --                                                                        \n--                                                         13,553-13,567 МГц","200KF7W    200KG7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n---\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     80M0G1W\n80M0D1W                      --                                       14K0A1D","Б01\nРІ 20-1                                   РІ 21-1                                    РІ 22-1\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 24-8                      PI 45-1\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 16.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0031-16)",2016]
[4301,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-X220ds з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 11.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.031-16) ",2016]
[4302,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-К350E з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Корея","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 11.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.029-16) ",2016]
[4303,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки LG моделі LG-X210ds з  обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та  інтерфейс передачі даних Bluetooth","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 11.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.030-16) ",2016]
[4304,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. ASUS серії ZenFone Go моделі X014D*** (Z*452*G) (де * - комбінація цифр (0-9), та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS- приймачем, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань","Розділ 1",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ексім-Центр\" від 09.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010420-16-СДК)\n",2016]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3155,"Обладнання радіодоступу (USB-adapter SMART HOME DONGLE) (IEEE 802.11 b/g/n) торговельної марки Samsung моделі HD39J1230GW, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Корея","Розділ 9",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W      40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"РАДІО ТЕСТ СТАНДАРТ\" від 05.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.035-16)",2016]
["Розділ 22. Радіообладнання систем медичного догляду і контролю"]
[10,"Програматор для радіоімплантатів торговельної марки Medtronic моделі CareLink Encore 29901 виробництва \"Medtronic Inc\", США","Розділ 22",105,"2016-03-01","Медичні радіоімплантати\n(ETSI EN 300 330-2)\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 30 328)\n\n\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ 7115:2009)","Для організації обміну даними між пристроями з використанням властивостей магнітного поля\n---\nДля організації радіозв’язку у системах передачі данних з використанням шумоподібних сигналів\n(за стандартами IEEE 802.15.1,  IEEE 802.11b/g))\n---\nДля організації радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації\n(за стандартом IEEE 802.11a)\n---\nДля організації радіозв’язку у системах передачі даних з використанням шумоподібних сигналів та багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації \n(за стандартом IEEE 802.11n)","140 - 210 кГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц   ","66K5F1D\n66K5M1D\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW                     \n22M0G1W\n22M0D1W\n\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n\n\n\n\n---\n20М0G1W\n20М0D1W\n40М0G1W\n40М0D1W","УВ34","Декларація про\nвідповідність\nТОВ \"Нормакон-Україна\"\nвід 30.12.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0138-15)",2016]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1022,"Навушники безпроводові торговельної марки TRUST  моделі 20890, виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди","Розділ 23",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\" від 29.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.013-16)",2016]
[1023,"Колонка портативна акустична безпроводова торговельної марки TRUST  моделі 20420, виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди","Розділ 23",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\" від 29.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.014-16)",2016]
[1024,"Системи акустичні (Wireless Rear Speaker) торговельної марки SAMSUNG моделей SWA-7***/**, SWA-8***S/** (де перша * - цифра (0-9) – особливості конструкції, друга  * - цифра (0-9) – колір корпусу, третя * - цифра (0-9) – особливості дизайну, четверта та п‘ята * - латинські літери – код регіону)  з обладнанням радіодоступу - радіопристрій короткого радіусу дії, виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея\n","Розділ 23",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передавання даних ","2400-2483,5 МГц                               ","1M00GXW                     ","Б01\nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 17.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0032-15)",2016]
[1025,"Аудіосистема домашня  т.м. SONY моделі GTK-XB7  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID та пультом дистанційного керування, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 23",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 09.02.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010424-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010423-16)",2016]
[1026,"Аудіосистема домашня т.м. SONY моделі MHC-V11 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID та пультом дистанційного керування, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 23",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування \n(EN 300 330-2)","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.15.1) та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n13553-13567 кГц","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 12.02.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010443-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010442-14)",2016]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3967,"Гіроскутер торговельної марки Inmotion моделей Inmotion SCV V3С та Inmotion SCV V5+, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Inmotion Technologies Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 15.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-5/16 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності 1498.1-СДК, сертифікат \n1О094.003644-16)",2016]
[3968,"Гіроскутер торговельної марки Ninebot моделей Ninebot Mini та Ninebot One P, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Ninebot Inc.\", Китай","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 15.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-6/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності 1499.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003645-16)",2016]
[3969,"Засіб транспортний електричний торговельної марки Like. Bike моделі X10 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Valtinsu Technology Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Трендксім\" від 17.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-8/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності\n 1665-СДК,\n сертифікат \n1О094.003651-16)",2016]
[3970,"Засіб транспортний електричний торговельної марки Seev моделі City з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Yingang Science & Technology (Group) Co., Ltd.\", Китай","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \" Трендксім\" від 17.02.2016 №TRENDXIM.UKR.679-7/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності 1664-СДК, \nсертифікат\n1О094.003650-16)",2016]
[3971,"Пристрій введення даних (безпроводовий маніпулятор типу «миша»)  торговельної марки TRUST  моделей 20783, 20784, виробництва \"TRUST International BV\", Нідерланди","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу","2400-2483,5 МГц","2M00G1D","Б01\nРІ 24-5","Декларація про відповідність ТОВ \"Інвестком\" від 03.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.015-16)",2016]
[3972,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки SAMSUNG моделей UE43KS******UA, UE49KS******UA, UE55KS******UA,  UE60KS******UA, UE65KS******UA,  UE75KS******UA,  UE78KS******UA,  UE88KS******UA  (де перша * - цифра (7, 8, 9) - серія, друга * - цифра (0, 5, 8) - додаткові функції, третя та четверта * - цифри (0-9) - особливості дизайну, комплектації та колір виробу, п‘ята та шоста * - латинські літери – особливості конструкції та додаткові можливості) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва “Samsung Electronics Co., Ltd.”, Республіка Корея","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)\n---          ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.15.1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц                               --                                                             \n\n\n\n--                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц   ","1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n--\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     80M0G1W\n80M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nPI 24-8\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 12.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0029-16)",2016]
[3973,"Апарат телефонний цифрової IP телефонії торговельної марки Grandstream моделі GAC2500 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Grandstream Networks.Inc.\", США","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц                               ","1M00FXW\n1M00GXW                     \n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                    РІ 24-2-1                         РІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"МУК-Експрес\" від 21.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.017-16)",2016]
[3974,"Телевізор т.м. SONY  моделі  KD-75XD8505 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n                             \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3                                   РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                                РІ 24-3                               \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 16.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA  1.001.010461 -16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010460-16)\n",2016]
[3975,"Телевізор т.м. SONY  моделі  KD-75XD9405 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)                                         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n,  IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n                             \n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                            ","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3                                   РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                                РІ 24-3                               \n\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Соні Україна\" від 17.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA  1.001.010472 -16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010471-16)\n",2016]
[3976,"Пристрій друкувальний (термопринтер) торговельної марки BROTHER моделей PJ-762, PJ-763 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.\", Велика Британія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\"  від 12.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.042-16)",2016]
[3977,"РК телевізори торговельної марки Panasonic моделі TX-32DSR500 з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11 a/b/g/n (Wireless LAN Adaptor), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W  ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 29.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010384-16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010383-16)\n",2016]
[3978,"Телефони SIP т.м. Panasonic моделі KX-HDV330RU* з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, модулем розширення KX-HDV20RU* та блоком живлення           KX-A424CE (PNLV6508) (“*” – будь яка літера латинського алфавіту та/або цифра для позначення кольору корпусу виробу) виробництва \"Panasonic System Networks Co., Ltd.”, Японія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 27.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010366-16-СДК,\nсертифікат \n UA 1.001.010365-16)\n",2016]
[3979,"Пристрій друкувальний (фотопринтер) торговельної марки Canon моделі SELPHY CP1200 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g), виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g","2400-2483,5 МГц\n","20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\n\n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 15.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.032-16)",2016]
[3980,"Принтер широкоформатний торговельної марки Canon моделей PRO-2000, PRO-4000, PRO-4000S, PRO-6000S  з обладнанням радіодоступу, виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","20M0G1W\n20M0D1W      40M0G1W\n40M0D1W ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 09.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.023-16)",2016]
[3981," Відеокамера цифрова торговельної марки Canon моделей LEGRIA HF R76, LEGRIA HF R77, LEGRIA HF R78 з обладнанням радіодоступу та радіомодулем NFC,  виробництва \"Canon Inc.\", Японія","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n)                        \n    ---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,56 МГц","20M0G1W\n20M0D1W \n40M0G1W\n40M0D1W \n---\n14K0A1D ","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1       \nРІ 45-1","Декларація про відповідність ТОВ \"КЕНОН УКРАЇНА\" від 15.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.022-16)",2016]
[3982,"Комп'ютер персональний (планшетний) т.м. Impression electronics моделей ImPAD W1001, ImPAD W0801, ImPAD W1101  з радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 і UMTS та  обладнанням радіодоступу,обладнанням радіодоступу ((IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \"Smart Universal Corporation Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27",105,"2016-03-01","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Навігатор Корпорейшн\"\nвід 22.01.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.TR.052.019-16)",2016]
[3983,"Монітори торговельної марки LG моделей **SM5KB-*, **SM5B-*, **SM3B-* (де перша та друга * - числа (22, 32, 43, 49, 55, 65) діагональ екрану; третя * - цифра (0-9) або літера (A-Z), що позначає колір корпусу) з обладнанням радіодоступу – картка безпроводового доступу моделі LGSBW41 (IEEE 802.11 (a/b/g/n) та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Корея","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n---         ","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.15.1, IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5250 МГц\n5725-5850 МГц   ","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1 \n РІ 24-2-2                               РІ 24-2-4                         РІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 18.02.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0034-16)",2016]
[3984,"Магнітола автомобільна торговельної марки LG моделей L69SK2 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc\", Корея\n","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц\n","1M00FXW\n1M00GXW\n","Б01\nРІ 24-3","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 02.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0006-16)",2016]
[3985,"Пристрої для проведення презентацій (Projector) торговельної марки CHRISTIE моделей Bb.1 (Boxer 4K30), Bb.2 (Boxer 30), Bm.1 (Mirage 304K) , Bx.y, де x,y -  цифри від 0 до 9 чи літери a-z, виробництва \"Christie Digital Systems Canada Inc.\", Канада","Розділ 27",105,"2016-03-01","Індуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для дистанційного керування  пристроєм для проведення презентацій","13,56 МГц  \n","14K0A1D \n","Б01\nРІ 45-1","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 08.01.2016\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0180-15)",2016]
[3986,"Комунікаційний автомобільний пристрій з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних IEEE 802.11) торговельної марки ACTIA моделі IME WUBR-508N (PT3G-VCI), виробництва \"ACTIA I+ME GmbH\", Німеччина","Розділ 27",105,"2016-03-01","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами \nIEEE 802.11 a/b/g/n ","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         \n","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 18.11.2015\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0147-15)",2016]
["Умови експлуатації:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ34. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 28.07.2015 № 385 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронного засобу на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":7,"n_cols":12,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                          Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 01.03.2016 № 105"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[744,"Радіостанція возивна-стаціонарна торговельної марки Hytera MD785G виробництва \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай","Розділ 3","299\n270\n14\n105","21.06.2012\n15.05.2013\n12.01.2016\n01.03.2016","Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв’язок\n(ДСТУ 4184:2003)\n\n\n\n\n\n\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3, TS 102 361-4)\n---\nЦифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2, TS 102 361-1, TS 102 361-2, TS 102 361-3)\n---\nБезпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(ДСТУ 4184, EN 300 086)","Для організації двохстороннього\nсимплексного (напівдуплексного)\nрадіотелефонного зв’язку\n\n\n\n\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n\n\n\n---\nОрганізація цифрового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку\n---\nЗастосування для організації безпосереднього аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку, у якості возивної радіостанції","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,05 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n450-450,6 МГц/\n460-460,6 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц\n\n\n\n---\n150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц\n413-420 МГц/423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n446,3-446,4 МГц","11K0F3E\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n\n\n\n---\n7K60FXW\n7K60FXD\n---\n11K0F3E","Д02, ОВ3\nС12, С13,\nС14, С15\n\n\n\n\n\n\n\n---\nД02, С12,\nС13, С14\nРв = 10/25 Вт\n---\nУВ41","UA1.025.0069284-12 дійсний до 03.05.2013\nДекларація про відповідність \"Hytera Communications Corporation Limited\", Китай від 10.04.2013\nреєстраційний номер №UA.004.D.00497-13 від 10.04.2013\n(сертифікат органу з оцінки відповідності UA.086.00146-13)\nДекларація про відповідність  ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 22.12.2015 №NEW TECH.UKR.679-27/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1206.50-СДК, \nсертифікат \n1О094.003531-15)\nДекларація про відповідність  ТОВ \"АТЗТ Нові технології\" від 03.02.2016 №NEW TECH.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1206.50.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003610-16)","2012/2013/2016/2016"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]