{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,55,11],[41,0,41,11],[43,0,43,11],[51,0,51,11],[48,0,48,11],[46,0,46,11],[53,0,53,11],[4,0,4,11],[49,0,49,11],[1,11,2,11],[42,0,42,11],[45,0,45,11],[1,1,2,1],[44,0,44,11],[1,9,2,9],[26,0,26,11],[24,0,24,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[58,0,58,11],[54,0,54,11],[57,0,57,11],[47,0,47,11],[50,0,50,11],[52,0,52,11],[56,0,56,11],[9,0,9,11],[40,0,40,11],[19,0,19,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,8,2,8],[21,0,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                        Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                        від 09.03.2016 № 120"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4305,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки NOUS моделі NS 3 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і GPS-приймачем, виробництва \"SHENZHEN KONKA TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO LTD\", Китай","Розділ 1",120,"2016-03-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KF7D\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nТОВ \"Л-Трейд Груп\" від 22.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.036-16) ",2016]
[4306,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. ASUS серії ZenFone Max моделі Z010D*** (Z*550*L) (де * - комбінація цифр (0-9), та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS- приймачем, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань","Розділ 1",120,"2016-03-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ексім-Центр\" від 19.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010494-16-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010493-16)",2016]
[4307,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. ASUS серії ZenFone Selfie моделі Z00U*** (Z*551*L) (де * - комбінація цифр (0-9), та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS- приймачем, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань","Розділ 1",120,"2016-03-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","РІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"Ексім-Центр\" від 19.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010498-16-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010497-16)",2016]
[4308,"Радіотелефон систем стільникового зв’язку GSM-900/1800 і UMTS т.м. ASUS серії ZenFone 2 Laser моделі Z00RD*** (Z*500*G) (де * - комбінація цифр (0-9), та/або літер латинського алфавіту (A-Z, a-z), та/або \"-\", та/або пробілів) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), інтерфейсом передачі даних Bluetooth та GPS-приймачем, виробництва \"ASUSTeK Computer INC.\", Тайвань","Розділ 1",120,"2016-03-09","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом  Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11b/g/n)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"Ексім-Центр\" від 19.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010496-16-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010495-16)",2016]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3156,"Oбладнання радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ас)  – точка доступу торговельної марки D-Link моделі DWL-6610AP,  виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД\" від 19.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.040-16)",2016]
[3157,"Обладнання радіодоступу (USB-adapter) (IEEE 802.11 a/b/g/n/ас) торговельної марки D-Link моделі DWA-171, виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД\" від 18.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.041-16)",2016]
[3158,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ас)  – точка доступу торговельної марки D-Link моделі DIR-890L з мережним адаптером моделі DA-60N12,  виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД\" від 18.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.039-16)",2016]
[3159,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR72-HW, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 28.12.2015 № 98-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.89.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003551-15)",2016]
[3160,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR66-HW, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 28.12.2015 № 97-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.89-СДК, \nсертифікат \n1О094.003552-15)",2016]
[3161,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR34-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництва \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 13.10.2015 № 91-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85.3-СДК, \nсертифікат \n1О094.003261-15)",2016]
[3162,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR26-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 13.10.2015 № 89-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85.1-СДК, \nсертифікат \n1О094.003259-15)",2016]
[3163,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR18-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\"  від 13.10.2015 № 88-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85-СДК, \nсертифікат \n1О094.003262-15)",2016]
[3164,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11) - точка доступу торговельної марки Cisco серії Cisco Meraki моделі MR32-HW виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 9",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n","2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 13.10.2015 № 90-У/15\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.85.2-СДК, \nсертифікат \n1О094.003260-15)",2016]
["Розділ 18. Радіообладнання систем телеметрії, телеуправління і передачі даних"]
[1080,"Радіомодуль моделі IM880-L, виробництва \"IMST GmbH\", Німеччина","Розділ 18",120,"2016-03-09","Телеметрія та радіодистанційне керування\n(EN 300 220-2)","Для передавання даних телеметрії та радіодистанційного керування","868,0 — 868,6 МГц","125KF1D\n250KF1D","Б01\nРІ 42-3","Декларація про відповідність ТОВ \"АВТОІНФОРМБІЗНЕС ГРУП\" від 24.02.2016 №АВТОІНФОРМБІЗНЕС.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1676-СДК,\nсертифікат \n1О094.003667-16)",2016]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1027,"Бездротовий динамік т.м. HP моделі НР Black BT Wireless Speaker,  HP White BT Wireless Speaker,  HP Wireless Mini Speaker S6500 (регуляторний номер моделі: BC1101) з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Hewlett-Packard Company\", США","Розділ 23",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 18.12.2015 \n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010181-15-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010180-15)\n",2016]
[1028,"Системи акустичні (Soundbar) торговельної марки SAMSUNG моделей HW-K3**/**, HW-K4**/**, HW-K5**/** (де перша * - цифра (0-9) – особливості конструкції, друга  * - цифра (0-9) – колір корпусу та особливості дизайну, третя та четверта * - латинські літери – код регіону,  з обладнанням радіодоступу  (інтерфейс передачі даних Bluetooth), радіопристрій короткого радіусу дії, виробництва \"Samsung Electronics Co., Ltd.\", Республіка Корея\n","Розділ 23",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіо доступ   (IEEE 802.15.1, ETSI EN 300 440-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.15.1 та ETSI EN 300 440-2","2400-2483,5 МГц                               --                                                             ","1M00FXW\n1M00GXW                                          1M00GXW","Б01                          РІ 24-3 \nРІ 24-5\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Самсунг Електронікс Україна Компані\" від 23.02.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.032.СДК.0042-15)",2016]
["Розділ 25. Радіообладнання короткого радіусу дії систем контролю безпеки руху дорожнього транспорту і трафіку"]
[72,"Система запобігання зіткнень автомобілів т.м. Mobileye моделі Mobileye 560 з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Mobileye Vision Technologies Ltd.\", Ізраїль,","Розділ 25",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТзОВ \"Квінто-Плюс\" від 14.01.2016 №KVINTO-PLUS.UKR.679-1/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1621-СДК, \nсертифікат\n 1О094.003583-16)",2016]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3987,"Накопичувач даних торговельної марки Kingston моделей MLWG3/ER, MLWG3/64 ER з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n), виробництва „Kingston Digital Inc.”, США","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Іноземного підприємства  \"МАТРІКС-ПРО\" від 19.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.043-16)",2016]
[3988,"Телевізор торговельноїмарки ERGO моделей LE32CT2500AK, LE43CT2500AK з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11b/g/n), виробництва \"BOEVT (HONG KONG) CO., LIMITED\", Гонконг","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","22M0G1D\n22M0D1D     40M0G1D\n40M0D1D ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність ТОВ  \"Інвестком\" від 16.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.033-16)",2016]
[3989,"Пристрій друкувальний (термопринтер) торговельної марки Alpha моделей 3R, 4L з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"TSC Auto ID Technology EMEA GmbH\", Німеччина","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ  \"Систем Груп Україна\" від 18.02.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.446-16)",2016]
[3990,"Принтер т.м. hp моделей HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One, HP OfficeJet 250C Mobile All-in-One, HP OfficeJet 252 Mobile All-in-One, HP OfficeJet 252C Mobile All-in-On, HP OfficeJet 258 Mobile All-in-One (регуляторний номер моделі: SNPRC-1604-01) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"HP Inc.\", США","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"HP Inc.\",  США від 27.01.2016 \n(апостиль США, Каліфорнія від 30.11.2015  № 99490)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010373-16-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.010374-16)\n",2016]
[3991,"Пристрій зв`язку т.м. HP моделі  HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory (регуяторний номер моделі: RSVLD-1502) з обладнанням радіодоступу та пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) модулем NFC (пасивний), виробництва \"HP Inc.\", США","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом  802.11 b/g/n","2400-2483,5 МГц                    ","22M0G1W\n22M0D1W                   ","Б01\nРІ 24-1-1                                                                 РІ 24-2-1                                 \n","Декларація про відповідність \"HP Inc.\",  США від 08.02.2016 \n(апостиль США, Каліфорнія від 30.11.2015  № 99490)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010416-16-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.010415-16)\n",2016]
[3992,"Комп'ютер персональний (ноутбук) (Notebook Computer) торговельної марки hp моделі HSTNN-I73C (HP EliteBook Folio G1 Notebook PC) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"HP Inc\", США","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \"HP Inc.\",  США від 17.02.2016 \n(апостиль США, Каліфорнія від 30.11.2015  № 99490)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010469-16-СДК \nсертифікат\nUA 1.001.010468-16)\n",2016]
[3993,"Блок системний (Thin Client) торговельної марки hp моделі TPC-I018-TC (маркетингова назва  HP t730 Thin Client) з обладнанням радіодоступу, виробництва \"HP Inc\", США","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність \"Hewlett-Packard Company\",  США від 16.02.2016 \n(апостиль США, Каліфорнія від 09.01.2015  № 11270)\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010466-16-СДК,\nсертифікат \nUA 1.001.010465-16)\n",2016]
[3994,"Комп'ютери персональні (ноутбук) торговельної марки lenovo моделей TP00066C, 20G8xxxxxxxx, 20G9xxxxxxxx, 20GAxxxxxxxx, 20GBxxxxxxxx,  ThinkPad 11e 3rd Genxxxxxxxx, ThinkPad Yoga 11e 3rd Genxxxxxxxx  (замість \"x\" можуть бути цифри від 0 до 9, літери від A до Z, будь-який символ або пробіл)  з обладнанням радіодоступу, виробництва Lenovo PC HK Limited, Китай","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 03.02.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA 1.001.010403-16-СДК\ncертифікат \nUA 1.001.010402-15)",2016]
[3995,"Персональні комп'ютери торгівельної марки Panasonic моделі CF-19******* можуть бути літери та цифри, що означають комплектацію виробу, наявність додаткових функцій або регіон поставки з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth), виробництва \"Panasonic Corporation\", Японія","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1 ","2400-2483,5 МГц                                                                                        \n\n---                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц \n","1M00FXW\n             \n  --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \n","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД\" від 06.09.2011\n",2016]
[3996,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo S510 SFF) моделей: 10KY*******, 10L0*******, 10LB*******, 10LC*******, 10LF*******, 10LG*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.02.2016 №LENOVO.UKR.679-14/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.173-СДК, \nсертифікат \n1О094.003657-16)",2016]
[3997,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ) торговельної марки Lenovo (торгова назва Lenovo S510 TW) моделей: 10KW*******, 10KX*******, 10L3*******, 10L4*******, 10L7*******, 10L8*******, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де * – комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту (A - Z, a - z), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг / Китай","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.02.2016 №LENOVO.UKR.679-15/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.174-СДК, \nсертифікат \n1О094.003658-16)",2016]
[3998,"Пристрій персональний переносний торговельної марки Apple типу Apple Watch моделей A1553 та A1554, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) і пристроєм радіочастотної ідентифікації (RFID) виробництва \"Apple Distribution International\", Ірландія","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1  та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","2400-2483,5 МГц\n---\n13,553-13,567 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1","Декларація про відповідність \nПідприємство з іноземною інвестицією у формі ТОВ \"ASBIS-Україна\" від 23.02.2016 № 02/2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1294.9-СДК, \nсертифікат\n1О094.003662-16)",2016]
[3999,"Комплекс автомобільний мультимедійний торговельної марки Panasonic моделі SYNCG3-L з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS приймачем, виробництва \"Panasonic Automotive Systems Co. of America\", США","Розділ 27",120,"2016-03-09","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11b/g/n, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ФОП Антоненко Юрій Петрович від 10.02.2016 № ANTONENKO.UKR.679-1/16 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\n1642.1-СДК, \nсертифікат\n1О094.003628-16)",2016]
["Умови експлуатації:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-5. Узагальнені умови застосування неспеціалізованих пристроїв короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц наведені у додатку 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 42-3. Узагальнені умови застосування пристроїв короткого радіусу дії  в смузі радіочастот 868,0-868,6 МГц наведені у додатку 19 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":11,"n_cols":12,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,11],[4,0,4,11],[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[8,0,8,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                          Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 09.03.2016 № 120"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[901,"Комплект навушників безпроводових серії RS моделей RS 160 (передавач RS 160, приймач HDR 160), RS 165 (передавач RS 165, приймач HDR 165), RS 175 (передавач RS 175, приймач HDR 175), RS 185 (передавач RS 185, приймач HDR 185) та RS 195 (передавач RS 195, приймач HDR 195) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина","Розділ 23","102\n120","24.02.2015\n09.03.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(EN 300 440)","Для передачі звуку по радіоканалу від джерела звукового сигналу (телевізор, магнітофон тощо) до безпроводових навушників","2400-2483,5 МГц","4M00F1W","Б01\nPI 24-5\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 09.02.2015 №INDIGO MUSIC.UKR.679-2/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності 483.16-СДК;\nсертифікат \n1О094.002583-15)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 18.02.2016 №INDIGO MUSIC.UKR.679-2/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності 483.27-СДК;\nсертифікат \n1О094.003654-16)","2015/2016"]
[902,"Гарнітура торговельної марки Sennheiser:\n- моделей URBANITE XL WIRELESS, MM 100; \n- серії MB Pro моделей MB Pro 1, MB Pro 1 UC, MB Pro 1 UC ML, MB Pro 2, MB Pro 2 UC, MB Pro 2 UC ML, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"Sennheiser Communications A/S\", Данія","Розділ 23","102\n120","24.02.2015\n09.03.2016","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Індіго М'юзік Київ\"від 09.02.2015 №INDIGO MUSIC.UKR.679-1/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності 483.15-СДК; \nсертифікат \n1О094.002582-15)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Індіго М'юзік Київ\"від 18.02.2019 №INDIGO MUSIC.UKR.679-1/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності 483.26-СДК; \nсертифікат \n1О094.003653-16)","2015/2016"]
[903,"Гарнітура торговельної марки Sennheiser моделей M2 AEBT та M2 OEBT, з обладнанням радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) виробництва \"Sennheiser Electronic GmbH & Co.KG\", Німеччина","Розділ 23","102\n120","24.02.2015\n09.03.2016","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nPI 24-3\n","Декларація про відповідність \nТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 09.02.2015 №INDIGO MUSIC.UKR.679-3/15 (сертифікат органу з оцінки відповідності 483.17-СДК; сертифікат 1О094.002584-15)\nДекларація про відповідність \nТОВ \"Індіго М'юзік Київ\" від 18.02.2016 №INDIGO MUSIC.UKR.679-3/16 (сертифікат органу з оцінки відповідності 483.28-СДК; сертифікат\n1О094.003655-16)","2015/2016"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3204,"Комп'ютер персональний (ПЕОМ-ноутбук) торговельної марки Lenovo моделей Lenovo Yoga 500-14IBD********, 80N4********, Lenovo Yoga 500-14IHW********, 80N5********, Lenovo Yoga 500-14ACL********, 80NA********, Lenovo Yoga 500-14ACZ********, 80NB********, Lenovo Yoga 500-15IBD********, 80N6********, Lenovo Yoga 500-15IHW********, 80N7********, Lenovo Yoga 500-15ACL********,  80ND********, з обладнанням радіодоступу (ІЕЕЕ 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), що розташоване в одному з ПЕОМ корпусі (де ******** - комбінація цифр (0 - 9), та/або літер латинського алфавіту ( A - Z, a - z ), та/або \"-\", та/або пробілів для маркетингових цілей), виробництва \"Lenovo PC HK Limited\", Гонконг/Китай","Розділ 27","190\n120","07.04.2015\n09.03.2016","Широкосмуговий радіодоступ \n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартом IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1\n","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n\n\n"," 1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W\n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.03.2015 № LENOVO.UKR.679-21/15\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.43-СДК,\n сертифікат \n 1О094.002663-15)\nДекларація про відповідність Представництва \"Леново (Пекін) Лімітед\" від 19.02.2016 \n№LENOVO.UKR.679-16/16\n (сертифікат органу з оцінки відповідності \n1281.180-СДК,\n сертифікат \n1О094.003659-16)","2015/2016"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]