{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Додаток 1","Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 1","index":0,"n_rows":46,"n_cols":12,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,11],[37,0,37,11],[34,0,34,11],[32,0,32,11],[35,0,35,11],[30,0,30,11],[1,9,2,9],[16,0,16,11],[14,0,14,11],[1,7,2,7],[1,10,2,10],[1,8,2,8],[1,11,2,11],[27,0,27,11],[29,0,29,11],[45,0,45,11],[39,0,39,11],[44,0,44,11],[33,0,33,11],[36,0,36,11],[38,0,38,11],[40,0,40,11],[43,0,43,11],[42,0,42,11],[41,0,41,11],[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,2,2,2],[1,3,1,4],[1,5,2,5],[1,1,2,1],[28,0,28,11],[1,6,2,6],[4,0,4,11],[10,0,10,11],[26,0,26,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                        Додаток 1 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                        від 29.03.2016 № 157"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 1. Радіообладнання систем стільникового рухомого радіозв’язку"]
[4333,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки Microsoft типу RM-1154 моделі RM-1154 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та радіомодулем NFC, виробництва “Microsoft Mobile Oy”, Фінляндія","Розділ 1",157,"2016-03-29","Цифровий стільниковий\nрадіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий\nрадіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11b/g/n,\nIEEE 802.15.1)\n---\nІндуктивні радіозастосування\n(EN 300 330-2)","Для застосування в системах\nстільникового зв’язку EGSM/\nGSM900/1800/IMT-2000\n(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з радіоінтерфейсом Bluetooth, модулем радіодоступу стандарту IEEE 802.11 b/g/n) та та розпізнавання міток (карт) радіочастотної ідентифікації","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n\n\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц\n\n\n\n---\n13,56 МГц","200KF7W\n200KG7D\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n\n---\n14K0A1D","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3\nРІ 45-1 ","Декларація про\nвідповідність\nФОП Руденко А.В.\nвід 15.03.2016\n(сертифікат органу з оцінки\nвідповідності\nUA.TR.109.0039-16)",2016]
[4334,"Радіотелефон систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS торговельної марки ZTE моделі ZTE Blade L110 з обладнанням радіодоступу (у тому числі з інтерфейсом передачі даних Bluetooth) та GPS-приймачем, виробництва \n\"ZTE Corporation\", Китай","Розділ 1",157,"2016-03-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1, \nIEEE 802.11b/g/n)","Для застосування в системах стільникового зв’язку \nE-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 (UMTS/FDD), як кінцеве обладнання (з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n та інтерфейсом передачі даних Bluetooth)","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n---\n1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1\nРІ 24-3","Декларація про відповідність \nПредставництва \"ЗТЄ Корпорейшн\" від 03.03.2016 №ZTE.UKR.679-5/16\n(звіт про перевірку та оцінку СУЯ №034-ЗВя/15,\nЗвіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції №371.74-ТР/16,\nсертифікат органу з оцінки відповідності\n1О094.003682-16)",2016]
[4335,"Маршрутизатор абонентський термінальний торговельної марки Cisco типу Integrated Services Routers Cisco C800 Series моделі C819G-4G-GA-K9 з обладнанням мультисервісного радіодоступу і радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 1",157,"2016-03-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання \n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіо-зв’язку у багатоканаль-них розподільчих системах для переда-вання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації (режим FDD)\n як абонентська станція \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n\n---\n5М00G7W 5М00D7W\n10М0G7W 10М0D7W\n15М0G7W 15М0D7W\n20М0G7W 20М0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ51","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.03.2016 № 99-У/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.93-СДК,\nсертифікат \n1О094.003700-16)",2016]
[4336,"Маршрутизатор абонентський термінальний торговельної марки Cisco типу Integrated Services Routers Cisco C800 Series моделі C881G-4G-GA-K9 з обладнанням мультисервісного радіодоступу і радіомодулем систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 та UMTS, виробництва \"Cisco Systems, Inc.\", США","Розділ 1",157,"2016-03-29","Цифровий стільниковий радіозв’язок E-GSM\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900\nЦифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800\nЦифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)\n\n---\nМультисервісний радіодоступ\n(ETSI TS 136 521-1)","Для застосування в системах стільникового зв’язку E-GSM/GSM900/1800/IMT-2000 CDMA(UMTS/FDD), як кінцеве обладнання \n\n\n\n\n\n---\nДля організації радіо-зв’язку у багатоканаль-них розподільчих системах для переда-вання та ретрансляції телевізійного зобра-ження, передавання звуку, цифрової інформації (режим FDD)\n як абонентська станція \n\n","888-915 МГц/\n933-960 МГц\n1710-1785 МГц/\n1805-1880 МГц\n---\n1920-1980 МГц/\n2110-2170 МГц\n\n\n\n---\n2500-2570 МГц/\n2620-2690 МГц","200KF7W\n200KG7W\n\n\n---\n5M00G7W\n5M00D7W\n\n\n\n---\n5М00G7W 5М00D7W\n10М0G7W 10М0D7W\n15М0G7W 15М0D7W\n20М0G7W 20М0D7W","Б01\nРІ 20-1\nРІ 21-1\nРІ 22-1\n\n\n\n\n\n\n---\nУВ51","Декларація про відповідність Представництво \"Сіско Сістемз Менеджмент Б.В.\" від 11.03.2016 № 100-У/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n414.94-СДК,\nсертифікат \n1О094.003701-16)",2016]
[4337,"Станція базова системи стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS) торговельної марки Huawei моделі BTS3911B, виробництва \"Huawei Technologies Co., Ltd.\", Китай.","Розділ 1",157,"2016-03-29","Цифровий стільниковий радіозв'язок \nIMT-2000 (UMTS)\n(ДСТУ ETSI EN 301 908-3)","Для застосування в системах стільникового зв'язку IMT-2000 (UMTS/FDD), в якості базової станції","2110-2170 МГц/\n1920-1980 МГц","5M00G7W\n5M00D7W","УВ29","Декларація про відповідність  ТОВ \"ХУАВЕЙ УКРАЇНА\" від 01.03.2016 №HUAWEI.UKR.679-2/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності \n363.104-СДК)",2016]
["Розділ 9. Радіообладнання систем широкосмугового радіодоступу"]
[3168,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n)  – точка доступу торговельної марки D-Link моделі DWL-2600AP,  виробництва ”D-Link Corporation Ltd.”, Тайвань, Провінція Китаю","Розділ 9",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Представництва \"Д-ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ ПТЕ ЛТД\" від 09.03.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.055-16)",2016]
[3169,"Обладнання радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth) - картка безпроводового доступу моделі 3168NGW, виробництва \"Intel Mobile Communications SAS\", Франція","Розділ 9",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n/ac,\nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n/ac, \nIEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n\n\n\n\n---\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц","1M00FXW\n1M00GXW\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W\n80M0G1W\n80M0D1W","РІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"Iнтел Україна\" від 24.02.2016 № ІНТЕЛ.UKR.679-1/16\n(Звіт за результатами оцінки СУ на відповідність вимогам ТР стосовно виробництва продукції № 109.27-ТР/16, \nсертифікат \n1О094.003664-16)",2016]
[3170,"Абонентський безпроводовий термінал моделі CPE 166 We з обладнанням радіодоступу IEEE 802.11b/g/n виробництва  \"Beijing Xinwei Telecom Technology, Inc\", Китай","Розділ 9",157,42451,"Широкосмуговий радіодоступ\n(ETSI EN 302 326-2)\n\n\n---\nШирокосмуговий радіодоступ\n(ДСТУ ETSI EN 300 328)","Для організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів\n---\nДля організації радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11 b/g/n","1785-1805 МГц\n---\n2400-2483,5 МГц","5M00G7W\n5M00D7W\n\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0G1W","УВ49","Декларація про відповідність \nТОВ \"ПРОСАТ\" \nвід 15.03.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.064-16)",2016]
["Розділ 23. Радіообладнання безпроводових персональних звукових систем"]
[1033,"Панель звукова т.м. SONY моделі HT-CT390 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, пристроєм радіочастотної ідентифікації RFID - модуль NFC (пасивний) у комплекті: активна акустична система SA-CT390, активний сабвуфер SA-WCT390, пульт дистанційного керування RMT-AH200U, виробництва \"SONY CORPORATION\", Японія","Розділ 23",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)\n\n","Для пердачі  даних з  використанням радіоінтерфейсів за стандартами  (IEEE 802.15.1) ","2400-2483,5 МГц\n\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n\n","Б01\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність ТОВ \"Соні Україна\" від 09.03.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA 1.001.010578-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010577-16)",2016]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[4030,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделей OLED55*6*-**, OLED65*6*-**, OLED77*6*-** (де: перша * латинські літери - дизайн та колір корпусу, друга * - латинська літера – додаткові можливості, третя та четверта * - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Kорея\n","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.15.1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                                      5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц     ","1M00FXW\n1M00GXW   \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n   --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 14.03.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0056-16)",2016]
[4031,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделей 43UH****-**, 49UH****-**, 50UH****-**, 55UH****-**, 58UH****-**, 60UH****-**, 65UH****-**, 75UH****-**, 86UH****-** (де: перша * - цифра (6, 7, 8, 9) серія, друга * - цифра (0-9) додаткові функції, третя * - цифра (0-9) - дизайн та колір корпусу, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва \"LG Electronics Inc.\", Республіка Kорея\n","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.15.1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                                      5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц     ","1M00FXW\n1M00GXW   \n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W  \n   --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W                     80M0G1W\n80M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3 \nРІ 24-8","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 14.03.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0053-16)",2016]
[4032,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделей 43UH****-**, 49UH****-**, 50UH****-**, 55UH****-**, 58UH****-**, 60UH****-**, 65UH****-**, 75UH****-**, 86UH****-** (де: перша * - цифра (6, 7, 8, 9) серія, друга * - цифра (0-9) додаткові функції, третя * - цифра (0-9) - дизайн та колір корпусу, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n та інтерфейсом  передачі даних Bluetooth), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Kорея\n","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.15.1)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.15.1, IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                               --                                                             --                                                    2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц     ","1M00FXW\n1M00GXW                     --\n20M0G1W\n20M0D1W   40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                 РІ 24-1-3 \nРІ 24-1-4                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2 \nРІ 24-2-3                                 РІ 24-2-4                         РІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 14.03.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0055-16)",2016]
[4033,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделей 43UH****-**, 49UH****-**, 50UH****-**, 55UH****-**, 58UH****-**, 60UH****-**, 65UH****-**, 75UH****-**, 86UH****-** (де: перша * - цифра (6, 7, 8, 9) серія, друга * - цифра (0-9) додаткові функції, третя * - цифра (0-9) - дизайн та колір корпусу, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу  (IEEE 802.11 a/b/g/n), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Kорея\n","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 14.03.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0054-16)",2016]
[4034,"Телевізори з рідкокристалічним екраном торговельної марки LG моделей 24LH****-**, 28LH****-**, 32LH****-**, 43LH****-**, 49LH****-**, 55LH****-** (де: перша * - цифра (4, 5, 6) серія, друга * - цифра (0-9) додаткові функції, третя * - цифра (0-9) - дизайн та колір корпусу, четверта * - латинська літера – додаткові можливості, п’ята та шоста ** - латинські літери або їх відсутність – код регіону) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 a/b/g/n), виробництва “LG Electronics Inc.”, Республіка Kорея\n","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11 a/b/g/n)\n","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсу за стандартами IEEE 802.11 a/b/g/n","2400-2483,5 МГц                    5150-5350 МГц","22M0G1W\n22M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1                                 РІ 24-1-2                                    РІ 24-2-1                                 РІ 24-2-2","Декларація про відповідність ТОВ \"ЕКОВІС ЛОДЖИСТІКС УКРАЇНА\" від 14.03.2016 (сертифікат органу з оцінки відповідності UA.032.СДК.0057-16)",2016]
[4035,"Фотопринтер мобільний торговельної марки PicKit моделей M1, M2 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11) та радіомодулем NFC (пасивний), виробництва \"PRINICS CO., LTD.\", Корея","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність \nТОВ \"Інвестком\"\n від 02.03.2016 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності \nUA.TR.052.004-16) ",2016]
[4036,"Приймач GPS т.м. SOKKIA моделі GRX2  з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"TOPCON Positioning Systems, Inc\", США","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"УКРГЕО-ПРОЕКТ\", від 15.03.2016 \n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010636-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010628-16)\n",2016]
[4037,"Контролер т.м. Juniper моделі Archer2 з інтерфейсом передачі даних Bluetooth, виробництва \"Juniper Systems, Inc\", CША","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартом IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц","1M00FXW\n1M00GXW","Б01\nРІ 24-3","Декларація про відповідність ТОВ \"УКРГЕО-ПРОЕКТ\", від 14.03.2016 \n(сертифікат  органу з оцінки відповідності:\nUA 1.001.010623-16-СДК,\nсертифікат\nUA 1.001.010622-16)\n",2016]
[4038,"Пристрій друкувальний (термопринтер) торговельної марки Brother моделі PJ-773 з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n), виробництва \"BROTHER INTERNATIONAL EUROPE Ltd.”, Велика Британія","Розділ 27",157,"2016-03-29","Широкосмуговий радіодоступ\n (IEEE 802.11b/g/n)","Для прийому-передачі даних з використанням шумоподібних сигналів за стандартами \nIEEE 802.11b/g/n","2400-2483,5 МГц","20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-2-1","Декларація про відповідність Іноземного підприємства \"МАТРІКС-ПРО\" від 10.03.2016\n(сертифікат  органу з оцінки відповідності\nUA.TR.052.056-16)",2016]
["Умови експлуатації:"]
["РІ 20-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 21-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 наведені у додатку 6 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 22-1. Узагальнені умови застосування абонентського обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) наведені у додатку 7 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-1-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 9 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-1. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 2,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-2. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,2 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,4 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-2-4. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), діапазон 5,8 ГГц наведені у додатку 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-3. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth) наведені у додатку 11 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених \nумов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 24-8. Узагальнені умови застосування обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11aс), діапазон 5,2 ГГц, 5,4 ГГц, 5,8 ГГц наведені у додатку 27 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["РІ 45-1. Узагальнені умови застосування індукційних пристроїв  в смугах радіочастот 9-148,5 кГц, 3155-3400 кГц, 6765-6795 кГц, 7400-8800 кГц, 10200-11000 кГц, 13553-13567 кГц, 26957-27283 кГц наведені у додатку 22 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 \"Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв\"\n"]
["УВ29. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 16.06.2015 № 311 \"Про визначення можливим застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ49. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 12.01.2016 № 15 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["УВ51. Умови використаня РЕЗ визначені у додатку до рішення НКРЗІ від 01.03.2016 № 106 \"Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України\""]
["Скорочення:\nДекларація про відповідність* [найменування декларанта] від [дата складання декларації] № [номер декларації за наявністю] (сертифікат органу з оцінки відповідності** UA1zz.0уу.хххххх, сертифікат*** UA1.0уу.хххххх)\n* декларація про відповідність, якою декларант під свою повну відповідальність документально засвідчує, що радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій (продукція, до складу якої входить радіоелектронний засіб) відповідає вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n** інформація про сертифікат, який виданий призначеним органом з оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання\n*** сертифікати відповідності, які  видані  акредитованими  органами з оцінки відповідності у власній системі сертифікації або в Державній системі сертифікації УкрСЕПРО, та якими засвідчуються відповідність певних характеристик продукції визначених у цьому сертифікаті стандартам"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                             М.С. Сокирко\n         \n"]

{"sheet":"Додаток 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":13,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[1,3,1,4],[1,10,2,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,8,2,8],[1,5,2,5],[1,9,2,9],[1,11,2,11],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[15,0,15,11],[4,0,4,11],[9,0,9,11],[13,0,13,11],[14,0,14,11],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                                                                                                                                                                          Додаток 2 до рішення НКРЗІ\n                                                                                                                                                                                                          від 29.03.2016 № 157"]
["№\nз/п","Назва та тип РЕЗ або ВП, найменування виробника","Класифікація \nРЕЗ або ВП","Рішення НКРЗІ, про внесення до Реєстру",null,"Радіотехнологія (радіотехнології), у якій (яких) може застосовуватися РЕЗ або ВП","Призначення РЕЗ або ВП","Смуги радіочастот, у яких може застосовуватися РЕЗ або ВП","Клас випроміню-вання","Умови експлуатації","Документ про підтвердження відповідності","Примітки"]
[null,null,null,"номер","Дата"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Розділ 3. Радіообладнання систем ультракороткохвильового рухомого радіозв’язку"]
[893,"Радіостанція возима торгової марки Kenwood типу NX-800 моделі NX-800**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакування (можуть бути відсутніми)), виробництва KENWOOD CORPORATION, Японія","Розділ 3","484\n157","22.07.2014\n29.03.2016","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n---\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 301 166-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку\n","413-420 МГц/\n423-430 МГц\n440-442,125 МГц\n442,525-446 МГц\n446,4-447,725 МГц\n448,15-450 МГц\n---\n413-420 МГц/\n423-430 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Умови використання згідно з поз. 8 додатка до рішення НКРЗІ від  08.11.2012 № 570","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\"\nвід 04.07.2014 № ЮДЦ.UKR.679-11/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n675.56-СДК,\nсертифікат\n1О094.002067-14)\nекларація про відповідність \nТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\"\nвід 10.03.2016 №ЮДЦ.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n675.81-СДК,\nсертифікат\n1О094.003698-16)","2012/2016",0]
[894,"Радіостанція возима торгової марки Kenwood типу NX-700 моделі NX-700**** (де символи \"*\" - літери від A до Z та цифри від 0 до 9 та символу \"-\", що позначають комплектацію та вид пакування (можуть бути відсутніми)), виробництва KENWOOD CORPORATION, Японія","Розділ 3","484\n157","22.07.2014\n29.03.2016","Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок\n(EN 300 113-2)\n__\nЦифровий транкінговий радіозв'язок\n(EN 301 166-2)","Організація цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку\n---\nОрганізація цифрового транкінгового радіозв'язку","150,05-156,7625 МГц\n156,8375-162,75 МГц\n163,2-168,5 МГц","8K30F1E\n8K30F1D\n8K30F7W","Умови використання згідно з поз. 3 додатка до рішення НКРЗІ від  08.11.2012 № 570","Декларація про відповідність \nТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\"\nвід 04.07.2014 № ЮДЦ.UKR.679-11/14 \n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n675.56-СДК,\nсертифікат\n1О094.002067-14)\nекларація про відповідність \nТОВ \"Юкрейніан Дистрібьюшн Центр\"\nвід 10.03.2016 №ЮДЦ.UKR.679-1/16\n(сертифікат органу з оцінки відповідності:\n675.81-СДК,\nсертифікат\n1О094.003698-16)"]
["Розділ 12. Радіообладнання систем фіксованого супутникового радіозв’язку"]
[47,"Земна станція системи супутникового зв’язку VSAT типу DW6000 виробництва HUGHES Network System, LLC, США","Розділ 12","68\n157","16.02.2012\n29.03.2015","Супутниковий радіозв’язок\n(ETS 300 159)","Для організації радіоканалу прийому-передачі даних через штучні супутники Землі","10,95-12,75 ГГц/\n13,75-14,5 ГГц","280KG7WDF\n560KG7WDF\n520KG7W\n1M04G7W","Д02 ДВ-1","Сертифікат УкрСЕПРО\nUA1.025.4494-04"]
["Розділ 27. Радіообладнання у складі комбінованої продукції для особистих, родинних, побутових і технологічних потреб"]
[3672,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки hp моделі TPC-T005-21 (маркетингова назва HP ProOne 600 G2 21.5-in Touch All-in-One PC, HP ProOne 600 G2 21.5-in Non-Touch All-in-One PC) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"TPV-INVENTA TECHNOLOGY CO. LTD.\", Тайвань","Розділ 27","557\n157","27.10.2015\n29.03.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W   \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 14.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0100-15) \nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 04.03.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0031-16) "]
[3673,"Комп'ютер персональний (All-in-One PC) торговельної марки HP моделі TPC-T007-23 (маркетингова назва HP EliteOne 800 G2 23-in Touch All-in-One PC HP EliteOne 800 G2 23-in Non-Touch All-in-One PC, HP EliteOne 800 G2 23-in Touch GPU All-in-One PC, HP EliteOne 800 G2 23-in Non-Touch GPU All-in-One) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейс передачі даних Bluetooth), виробництва \"TPV-INVENTA TECHNOLOGY CO. LTD.\", Тайвань","Розділ 27","557\n157","27.10.2015\n29.03.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W   \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 14.09.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0101-15) \nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 04.03.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0029-16) "]
[3681,"Комп'ютер персональний торговельної марки HP моделей TPC-T004-20, (маркетингова назва HP ProOne 400 G2 20-in Touch All-in-One PC, HP ProOne 400 G2 20-in Non-Touch All-in-One PC) з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 та інтерфейсом передачі даних Bluetooth) виробництва \"TPV-INVENTA TECHNOLOGY CO. LTD.\", Тайвань","Розділ 27","557\n157","27.10.2015\n29.03.2016","Широкосмуговий радіодоступ\n(IEEE 802.11a/b/g/n, \nIEEE 802.15.1)","Для прийому-передачі даних з використанням радіоінтерфейсів за стандартами IEEE 802.11a/b/g/n та IEEE 802.15.1","2400-2483,5 МГц\n\n---\n2400-2483,5 МГц\n5150-5350 МГц\n5470-5670 МГц\n5725-5850 МГц\n\n","1M00FXW\n1M00GXW\n---\n20M0G1W\n20M0D1W\n40M0G1W\n40M0D1W   \n","Б01\nРІ 24-1-1\nРІ 24-1-2\nРІ 24-1-3\nРІ 24-1-4\nРІ 24-2-1\nРІ 24-2-2\nРІ 24-2-3\nРІ 24-2-4\nРІ 24-3\n","Декларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 14.10.2015\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0108-15) \nДекларація про відповідність \nФОП Руденко А.В. від 04.03.2016\n(сертифікат органу з оцінки відповідності\nUA.TR.109.0030-16) ",null,"УНДІРТ"]
["Умови експлуатації:"]
["ДВ-1. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП), що видається на кожний РЕЗ (ВП), встановлений у місці з конкретними географічними координатами з визначенням умов електромагнітної сумісності з іншими РЕЗ"]
["Директор Департаменту ліцензування                                                                                                                                М.С. Сокирко"]